***ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ***

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

**на закупівлю по предмету**

**ДК 021:2015 – код 34920000-2 Дорожнє обладнання (код 021:2015 34921100-0 Підмітально-прибиральні машини)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Назва товару** | **Медико – технічні вимоги** | **Кількість** |
| **1** | **Машина пiдлогамиюча з комплектуючими**  | **Характеристики підлогомийна машини повинні бути:**• Потужність: Вт 900;• Робоча ширина: см 43;• Ширина осушувача: см 69;• Ємність баків чистої / брудної води: л 40 \ 40;• Розрахункова продуктивність: кв.м / год 1935;• Практична продуктивність: кв.м / год 755;• Радіус розвороту: м 1,12;• Тиск щітки, макс.: кг 40 \ 43;• Кількість акумуляторних батарей: шт 1;• Тип акумуляторних батарей Li-ion 50Ah: 1шт ;• Напруга: в 24;• Час роботи з необслуговуваних АКБ: годину / добу 10;• Час зарядки акб: год 2;• Кількість циклів заряду: цикл 2000-2500;• Рівень шуму: дБ 58;• Вага в спорядженому вигляді: кг 135;• Довжина: мм 116;• Ширина: мм 47,5;• Висота: мм 120;• Гарантія: не менше 24 місяців;**Додатково машина має такі комплектуючі**: Диск привiдний: 43 см-1 шт; Щiтка миюча: 43 см – 1 шт ; Шланг для набору води – 1шт ; Taski Jontec 300 – 10 шт ; TASKI Jontec Forward – 2 шт ; TASKI JontecTensol – 2 шт; Пад Блю – 2 шт ; Моп Ttwixter Tronic – 5 шт ; Тримач Twixter 40 см – 1 шт ; Ручка телескопічна Twixter з кульк. накінечником – 1 шт. |  **16** |
| **Комплектуючі до підлогомиючої машини повинні мати такі характеристики:**1. Диск привiдний: 43 см ;2. Щiтка миюча: 43 см;3. Шланг для набору води, який повинен мати такі характеристики• Опис: гофрований шланг для полегшення наповнення відер та пляшок;• Особливості: шланг надівається на кран, та закріплюється на відро чи пляшку для наповнення. Розтягується;• Колір: чорний/жовтий;• Матеріал: поліпропілен, пластик;• Размір: 600 - 1800мм;• Вага: 395 г.4. Засіб миючий для щоденного миття водостійкої підлоги Taski Jontec 300, характеристики:• Миючий засіб для щоденного миття водостійкої підлоги з низьким піноутворенням;• До складу засобу входять біорозчинні ПАВ згідно з Директивою ЕС 73/404/ЕЕС та  73/405/ЕЕС.;• Нейтральний рН;• Для використання у підлогомийних комбайнах, однодискових підлогомийних машинах  та для ручного прибирання;• Мінімальна кількість засобу 25 мл на 0,5л води;• Максимальна кількість засобу не повинна перевищувати 500 мл на 10 л води;• Має приємний аромат;• Каністра 5л.5. Засіб миючий для використання у машинах для миття підлогиTASKI Jontec Forward, характеристики:• Лужний миючий засіб з низьким піноутворенням. рН засобу 9од.;• Для миття всіх видів підлоги з водостійким покриттям та для підготовки підлоги до нанесення поверхневого покриття.;• Якісно видаляє бруд, жирні та масні забруднення;• Для використання у підлогомийних комбайнах;• Має підходити для миття підлоги за допомогою однодискових машин та різних систем вологого прибирання, а також для прибирання ручним методом;• Має приємний аромат;• Каністра 5л.6. Засіб миючий та захисний для миття водостійкої підлогиTASKI Jontec Tensol, характеристики:• Миючий засіб на основі ПАВ для одночасного миття та захисту водостійкої підлоги;• рН концентрату 7-9од.;• рН розчину 6-8од.;• Для використання у підлогомийних комбайнах, однодискових підлогомийних машинах та для ручного прибирання;• Має низьке піноутворення та спияє легкому ковзанню прибирального інвентарю при проведенні вологого прибирання;• Залишає приємний аромат;• Каністра не менше 5л.7. Пад Блю, який повинен мати такі характеристики:• Опис: односторонній текстильный пад з білою основою для падотримачів;• Призначення: миття структурованих підлогових покриттів (плитка, натуральний камінь), миття еластичних стуктурованих та гладких підлогових покриттів (лінолеум, ПВХ лінолеум, каучукові підлоги);• Особливості: безабразивний матеріал працює як мікро-щітка. Видаляє складні забруднення;• Колір: Синій (..);• Температура прання: 60⁰С;• Вага: 300 г;• Склад: поліпропілен;• Розмір: діаметр 430мм (базовий).8. Моп Twixter Tronic, який повинен мати такі характеристики:• загальна вага сухого мопу від 215 г до 235 г; • зовнішня довжина після прання: 23,5 см;• внутрішня довжина після прання: 22,5 см;• зовнішня ширина: 44 см;• внутрішня ширина: 42 см;• зовнішні петлі: довжина 80 мм, PES мікрофібра 100%, симетричні, закриті;• внутрішні петлі: довжина 20 мм, PES 65%/бавовна 35%, PES мікрофібра 100%, симетричні, закриті; • кількість рядів петель: 40, з них кольорових: 8• кількість кишень для кріплення мопу: 4• кишені армовані ПВХ вставкою;• на кишені мопу має розміщуватись інформація:A. назва виробуB. артикул C. умови прання/сушінняD. дата виробництваE. всередині кишені має бути вшита інформація про склад матеріалів; • температура прання до 95ᴼС;• температура сушіння до 60ᴼС;• витримує стерилізацію в паровому автоклаві;• 9. Тримач Twixter 40 см, який повинен мати такі характеристики:• пластина тримача мопів складається з 2х незалежних частин; • загальний розмір 40 х 22 см в розкритому стані• матеріал пластини поліамід GF30;• пластина тримача оснащена 160 отворами для доливу рідини;• внутрішня сторона пластини тримача оснащена упорами жорсткості;• пластини тримача можуть змочуватись та використовуватись незалежно одна від одної;• тримач дозволяє мити і сушити підлогу за один цикл прибирання;• тримач дозволяє користуватись двосторонніми мопами з різних матеріалів на кожній сторін;• кнопка тримача виготовлена з поліоксиметилену RAL1023;• кнопка може бути замінена на нову без заміни тримача;• поворотний елемент виготовлено з поліокcіметилену та поліпропілену;• кріплення поворотного елементу до рукоятки відбувається за допомогою сталевого болту;• поворотний елемент оснащено посадковим місцем для гайки сталевого болту;• поворотний елемент кріпиться до пластини тримача за допомогою сталевого штифта;• поворотний елемент може бути замінений на новий без заміни пластини тримача;• тримач мопів може бути продезінфіковано та простерилізовано в автоклаві;• гарантійний термін використання не менше 36 місяців; 10. Ручка телескопічна Twixter з кульк. накінечником , яка повинна мати такі характеристики:• матеріал ручки: алюміній, пвх, ТЕП та поліпропілен (при контакті з дезінфІкуючими  регульована довжина ручки: 1080 - 1700 мм;• діаметр нижньої частини 23,5 мм, діаметр отвору кріплення 6,5 мм на відстані 20 мм  від зрізу алюмінію; • діаметр верхньої частини 29 мм;• рукоятка оснащена кільцем для підтримки руки;• діаметр підтримуючого кільця 70 мм;• рукоятка оснащена кульковим накінечником, що обертається; • діаметр кулькового накінечника 50 мм;• вага: 530 г.• довжина рукоятки: 150 мм, колір антрацит, наявні 4 кути підтримки долоні, матеріал –  поліпропілен; • гарантійний термін використання не менше 12 місяців;  |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

***Очікуванна вартість закупівлі 3 952 000,00 грн. З ПДВ***

**на закупівлю по предмету**

**ДК 021:2015 – код 34920000-2 Дорожнє обладнання (код 021:2015 34921100-0 Підмітально-прибиральні машини)**

*Примітка: У разі, якщо у даних медико-технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).*