***ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ***

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

**на закупівлю по предмету**

**ДК 021:2015 – код 34920000-2 Дорожнє обладнання (код 021:2015 34921100-0 Підмітально-прибиральні машини)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Назва товару** | **Медико – технічні вимоги** | **Кількість** |
| **1** | **Машина пiдлогамиюча з комплектуючими** | **Характеристики підлогомийна машини повинні бути:** • Потужність: Вт 900; • Робоча ширина: см 43; • Ширина осушувача: см 69; • Ємність баків чистої / брудної води: л 40 \ 40; • Розрахункова продуктивність: кв.м / год 1935; • Практична продуктивність: кв.м / год 755; • Радіус розвороту: м 1,12; • Тиск щітки, макс.: кг 40 \ 43; • Кількість акумуляторних батарей: шт 1; • Тип акумуляторних батарей Li-ion 50Ah: 1шт ; • Напруга: в 24; • Час роботи з необслуговуваних АКБ: годину / добу 10; • Час зарядки акб: год 2; • Кількість циклів заряду: цикл 2000-2500; • Рівень шуму: дБ 58; • Вага в спорядженому вигляді: кг 135; • Довжина: мм 116; • Ширина: мм 47,5; • Висота: мм 120; • Гарантія: не менше 24 місяців;  **Додатково машина має такі комплектуючі**: Диск привiдний: 43 см-1 шт; Щiтка миюча: 43 см – 1 шт ; Шланг для набору води – 1шт ; Taski Jontec 300 – 10 шт ; TASKI Jontec Forward – 2 шт ; TASKI JontecTensol – 2 шт; Пад Блю – 2 шт ; Моп Ttwixter Tronic – 5 шт ; Тримач Twixter 40 см – 1 шт ; Ручка телескопічна Twixter з кульк. накінечником – 1 шт. | **16** |
| **Комплектуючі до підлогомиючої машини повинні мати такі характеристики:**  1. Диск привiдний: 43 см ; 2. Щiтка миюча: 43 см; 3. Шланг для набору води, який повинен мати такі характеристики • Опис: гофрований шланг для полегшення наповнення відер та пляшок; • Особливості: шланг надівається на кран, та закріплюється на відро чи пляшку для наповнення. Розтягується; • Колір: чорний/жовтий; • Матеріал: поліпропілен, пластик; • Размір: 600 - 1800мм; • Вага: 395 г. 4. Засіб миючий для щоденного миття водостійкої підлоги  Taski Jontec 300, характеристики: • Миючий засіб для щоденного миття водостійкої підлоги з низьким піноутворенням; • До складу засобу входять біорозчинні ПАВ згідно з Директивою ЕС 73/404/ЕЕС та   73/405/ЕЕС.; • Нейтральний рН; • Для використання у підлогомийних комбайнах, однодискових підлогомийних машинах   та для ручного прибирання; • Мінімальна кількість засобу 25 мл на 0,5л води; • Максимальна кількість засобу не повинна перевищувати 500 мл на 10 л води; • Має приємний аромат; • Каністра 5л. 5. Засіб миючий для використання у машинах для миття підлоги TASKI Jontec Forward, характеристики: • Лужний миючий засіб з низьким піноутворенням.  рН засобу 9од.; • Для миття всіх видів підлоги з водостійким покриттям та для підготовки підлоги до  нанесення поверхневого покриття.; • Якісно видаляє бруд, жирні та масні забруднення; • Для використання у підлогомийних комбайнах; • Має підходити для миття підлоги за допомогою однодискових машин та різних систем  вологого прибирання, а також для прибирання ручним методом; • Має приємний аромат; • Каністра 5л. 6. Засіб миючий та захисний для миття водостійкої підлоги TASKI Jontec Tensol, характеристики: • Миючий засіб на основі ПАВ для одночасного миття та захисту водостійкої підлоги; • рН концентрату 7-9од.; • рН розчину 6-8од.; • Для використання у підлогомийних комбайнах, однодискових підлогомийних машинах та для ручного прибирання; • Має низьке піноутворення та спияє легкому ковзанню прибирального інвентарю при проведенні вологого прибирання; • Залишає приємний аромат; • Каністра не менше 5л. 7. Пад Блю, який повинен мати такі характеристики: • Опис: односторонній текстильный пад з білою основою для падотримачів; • Призначення: миття структурованих підлогових покриттів (плитка, натуральний камінь), миття еластичних стуктурованих та гладких підлогових покриттів (лінолеум, ПВХ лінолеум, каучукові підлоги); • Особливості: безабразивний матеріал працює як мікро-щітка. Видаляє складні забруднення; • Колір: Синій (..); • Температура прання: 60⁰С; • Вага: 300 г; • Склад: поліпропілен; • Розмір: діаметр 430мм (базовий). 8. Моп Twixter Tronic, який повинен мати такі характеристики: • загальна вага сухого мопу від 215 г до 235 г;  • зовнішня довжина після прання: 23,5 см; • внутрішня довжина після прання: 22,5 см; • зовнішня ширина: 44 см; • внутрішня ширина: 42 см; • зовнішні петлі: довжина 80 мм, PES мікрофібра 100%, симетричні, закриті; • внутрішні петлі: довжина 20 мм, PES 65%/бавовна 35%, PES мікрофібра 100%, симетричні, закриті;  • кількість рядів петель: 40, з них кольорових: 8 • кількість кишень для кріплення мопу: 4 • кишені армовані ПВХ вставкою; • на кишені мопу має розміщуватись інформація: A. назва виробу B. артикул  C. умови прання/сушіння D. дата виробництва E. всередині кишені має бути вшита інформація про склад матеріалів;  • температура прання до 95ᴼС; • температура сушіння до 60ᴼС; • витримує стерилізацію в паровому автоклаві; • 9. Тримач Twixter 40 см, який повинен мати такі характеристики: • пластина тримача мопів складається з 2х незалежних частин;  • загальний розмір 40 х 22 см в розкритому стані • матеріал пластини поліамід GF30; • пластина тримача оснащена 160 отворами для доливу рідини; • внутрішня сторона пластини тримача оснащена упорами жорсткості; • пластини тримача можуть змочуватись та використовуватись незалежно одна від одної; • тримач дозволяє мити і сушити підлогу за один цикл прибирання; • тримач дозволяє користуватись двосторонніми мопами з різних матеріалів на кожній сторін; • кнопка тримача виготовлена з поліоксиметилену RAL1023; • кнопка може бути замінена на нову без заміни тримача; • поворотний елемент виготовлено з поліокcіметилену та поліпропілену; • кріплення поворотного елементу до рукоятки відбувається за допомогою сталевого болту; • поворотний елемент оснащено посадковим місцем для гайки сталевого болту; • поворотний елемент кріпиться до пластини тримача за допомогою сталевого штифта; • поворотний елемент може бути замінений на новий без заміни пластини тримача; • тримач мопів може бути продезінфіковано та простерилізовано в автоклаві; • гарантійний термін використання не менше 36 місяців;  10. Ручка телескопічна Twixter з кульк. накінечником , яка повинна мати такі характеристики: • матеріал ручки: алюміній, пвх, ТЕП та поліпропілен (при контакті з дезінфІкуючими   регульована довжина ручки: 1080 - 1700 мм; • діаметр нижньої частини 23,5 мм, діаметр отвору кріплення 6,5 мм на відстані 20 мм   від зрізу алюмінію;  • діаметр верхньої частини 29 мм; • рукоятка оснащена кільцем для підтримки руки; • діаметр підтримуючого кільця 70 мм; • рукоятка оснащена кульковим накінечником, що обертається;  • діаметр кулькового накінечника 50 мм; • вага: 530 г. • довжина рукоятки: 150 мм, колір антрацит, наявні 4 кути підтримки долоні, матеріал –   поліпропілен;  • гарантійний термін використання не менше 12 місяців; |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

***Очікуванна вартість закупівлі 3 952 000,00 грн. З ПДВ***

**на закупівлю по предмету**

**ДК 021:2015 – код 34920000-2 Дорожнє обладнання (код 021:2015 34921100-0 Підмітально-прибиральні машини)**

*Примітка: У разі, якщо у даних медико-технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).*