**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

**на закупівлю по предмету**

 **код ДК 021:2015: 42410000-3 Підіймально-транспортувальне обладнання**

 **код ДК 021:201542415110-0 Самохідні візки**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Назва товару** | **Медико – технічні вимоги** | **Кількість**  |
| **1** |  **Візок Equipe DES ARNI з додатковими комплектуючими**  | **Основні дані візка з комплектуючими:** 1. Можливість проведення поточного та генерального прибирання;2. Станція має 8л відра червоного, жовтого та зеленого кольору, які розташовуються на 5л контейнері +/-5%;3. Відра повинні бути оснащені знімними кришками для запобігання контамінації робочого розчину;4. Станція повинна бути обладнана пластиковим навісним місцем для зберігання миючих та дезінфікуючих засобів, що закривається на ключ з обох сторін;5. Місце зберігання повинно бути знімним та витримувати обробку дезінфікуючими засобами;6. 1 контейнер повинен бути об'ємом не менше 35л та розміром не менше 35 х 50 х 30 см +/- 5% для замочування однієї сторони двостороннього мопу;7. В контейнері повинні розташовуватись 2 обмежувальні решітки для рівномірного змочування мопів;8. 1 дозуючий пристрій для дезінфікуючого розчину з прозорою кришкою, педаллю та клапаном (встановлюється в контейнер 35л);9. 1 контейнер повинен бути об'ємом не менше 5 л та розміром не менше 35 х 50 х 7 см +/- 5%;10. 3 контейнера повинні бути об'ємом не менше 15л та розміром не менше 35 х 50 х 17 см +/- 5%;11. 3 кришки для контейнерів з кольоровим кодуванням : червоного, жовтого та синього кольорів;12. Центральна частина станції повинна бути оснащена системою кріплення рукояток 20-28 мм (на 3 ручки з 6 гачками);13. На центральній частині станції повинен розташовуватись знімний піддон для тримача мопів, який можна обробляти дезінфікуючими засобами;14. Піддон для тримача мопів не повинен мати отвори та пропускати рідину, таким чином уникаючи перенесення контамінованих розчинів у відділеннях лікарні;15. Фронтальна частина станції повинна бути оснащена тримачем рукояток на 1 одиницю;16. Всі тримачі рукояток повинні бути знімними та витримувати обробку дезінфікуючими засобами;17. Станція повинна мати знімну платформу з рамою для 2х мішків та автоматичною кришкою;18. Прямокутні рами для мішків виготовлені з ударостійкого пластику та мають кольорове кодування;19. Платформа оснащена 2-ма колесами не більше 100 мм в діаметрі;20. На колесах повинні бути гальма для фіксації станції у відділенні;21. Платформа оснащена ручкою яка регулюється по висоті при натисканні двох кнопок;22. База візка виготовлена з пластику до складу якого входить скловолокно, що може витримувати навантаження не менше 150 кг;23. Габаритні розміри станції: 141 x 62 х 114см +/- 5%;24. Кріплення кожного колеса фіксується в 4х точках;25. Колеса взаємозамінні;26. Гарантія не менше не менше 12 місяців;**Додатково візок має такі комплектуючі**: моп Twixter Tronic Light - 60 шт, двосторонній Тримач Twixter 40 см - 1 шт, ручка телескопічна Twixter з кульковим накінечником - 1 шт, Набір для прибирання Lysoform (стяжка) - 1 шт, Ганчірка Progressiv, зелена - 10 шт, Ганчірка Progressiv, червона - 20 шт, Ганчірка Progressiv, жовта - 30 шт, Ганчірка Progressiv, блакитна - 125 шт, Утримувач Sprint Plus, 40см зелений"Vermop" - 1 шт; Адаптер для телескопічної штанги - 1 шт; Моп Progressiv - 25 шт; Ручка телескопічна 2х125см «Vermop» - 2 шт, Тримач для миття вікон,35 см - 1 шт, Тримач для ганчірки, 35 см - 1 шт, Шубка - 35 см, з'єднувач для миття вікон антрацит - 1 шт. |  **17** |
|  |
| **Ручка телескопічна з кульковим накінечником повинна мати такі характеристики**: 1. матеріал ручки: алюміній, пвх, ТЕП та поліпропілен (при контакті з дезінфІкуючими засобами не піддається корозії);2. регульована довжина ручки: 1080 - 1700 мм3. діаметр нижньої частини 23,5 мм, діаметр отвору кріплення 6,5 мм на відстані 20 мм від зрізу алюмінію;4. діаметр верхньої частини 29 мм;5. рукоятка оснащена кільцем для підтримки руки;6. діаметр підтримуючого кільця 70 мм;7. рукоятка оснащена кульковим накінечником, що обертається; 8. діаметр кулькового накінечника 50 мм;9. вага: 530 г.10. довжина рукоятки: 150 мм, колір антрацит, наявні 4 кути підтримки долоні, матеріал - поліпропілен;11. гарантійний термін використання не менше 12 місяців;  |  |
| **Тримач мопів повинен мати такі характеристики:**1. пластина тримача мопів складається з 2х незалежних частин; 2. загальний розмір 40 х 22 см в розкритому стані3. матеріал пластини поліамід GF30;4. пластина тримача оснащена 160 отворами для доливу рідини;5. внутрішня сторона пластини тримача оснащена упорами жорсткості;6. пластини тримача можуть змочуватись та використовуватись незалежно одна від одної;7. тримач дозволяє мити і сушити підлогу за один цикл прибирання;8. тримач дозволяє користуватись двохсторонніми мопами з різних матеріалів на кожній сторін;9. кнопка тримача виготовлена з поліоксиметилену RAL1023;10. кнопка може бути замінена на нову без заміни тримача;11. поворотний елемент виготовлено з поліокcіметилену та поліпропілену;12. кріплення поворотного елементу до рукоятки відбувається за допомогою сталевого болту;13. поворотний елемент оснащено посадковим місцем для гайки сталевого болту;14. поворотний елемент кріпиться до пластини тримача за допомогою сталевого штифта;15. поворотний елемент може бути замінений на новий без заміни пластини тримача;16. тримач мопів може бути продезінфіковано та простерилізовано в автоклаві;17. гарантійний термін використання не менше 36 місяців;  |  |
| **Мопи повинні мати такі характеристики**:1. загальна вага сухого мопу від 180 г до 200 г; 2. зовнішня довжина після прання: 23,5 см;3. внутрішня довжина після прання: 22,5 см;4. зовнішня ширина: 44 см;5. внутрішня ширина: 42 см;6. зовнішні петлі: довжина 80 мм, PES мікрофібра 100%, симетричні, закриті;7. внутрішні петлі: довжина 20 мм, PES 50%/бавовна 50% (чорні), PES 65%/бавовна 35% (білі), PES мікрофібра 100%, симетричні, закриті;8. кольорове кодування: ввязані петлі чорного кольору9. кількість рядів петель: 40, з них кольорових: 810. кількість кишень для кріплення мопу: 411. кишені армовані ПВХ вставкою;12. на кишені мопу має розміщуватись інформація:- назва виробу- артикул - умови прання/сушіння- дата виробництва- всередині кишені має бути вшита інформація про склад матеріалів; 13. температура прання до 95ᴼС;14. температура сушіння до 60ᴼС;15. витримує стерилізацію в паровому автоклаві;
 |  |
| **Набір для прибирання Lysoform (стяжка) повинен мати такі характеристики**: 1. матеріал ручки: анодований алюміній та поліпропілен антрацит; 2. діаметр ручки 20 мм; 3. довжина ручки з рукояткою 940 мм; 4. діаметр рукоятки 25 мм; 5. діаметр опорного кільця 30 мм;6. довжина пластикової рукоятки 140 мм;7. поворотна змінна стяжка з матеріалу TPE для збирання сміття з пластиковою основою 240 х 35 мм;8. поліпропіленова змінна еластична ємність для збирання сміття з кришкою розміром 325 х 280 мм;9. ручка з анодованого алюмінію діаметром 20 мм, довжиною 750 мм;10. система кріплення до пластикової рукоятки та пластикової змінної ємності;11. пластикова рукоятка для ручки 750 мм оснащена системою кріплення для ручки 940 мм;12. ручка 750 мм оснащена системою регульованого кріплення;13. вага: 990 г; |  |
| **Ганчірка Progressiv повинна мати такі характеристики**: 1. загальна вага сухої серветки: 35-45 г; 2. довжина: 35 см;3. ширина: 40 см;4. щільність матеріалу: 270 г/м.кв;5. можлива одноразова усадка 11%;6. склад: поліестер 80%, поліамід 20%;7. кольорове кодування в 4 кольорах: синій, червоний, зелений, жовтий;8. температура прання до 95ᴼС;9. температура сушіння до 60ᴼС;10. на нашивці серветки має розміщуватись інформація:- назва виробу- артикул - умови прання/сушіння- склад матеріалів; |  |
|  **Утримувач повинен мати такі характеристики**: 1. пластина тримача мопів складається з 2х частин; 2. загальний розмір 40 х 10 см3. матеріал пластини поліамід GF30;4. пластина тримача оснащена 20 отворами для доливу рідини, 4 отворами для кріплення мопів, 8 отворами для кріплення кліпс;5. кнопка тримача виготовлена з поліоксиметилену та може постачатись в 4х кольорах (синій, червоний, зелений, жовтий);6. кнопка може бути замінена на нову (або змінено колір) без заміни тримача;7. поворотний елемент виготовлено з поліоксиметилену та поліпропілену;8. кріплення поворотного елементу до рукоятки відбувається за допомогою сталевого болту;9. поворотний елемент оснащено посадковим місцем для гайки сталевого болту;10. поворотний елемент кріпиться до пластини тримача за допомогою сталевого штифта;11. поворотний елемент може бути замінений на новий без заміни пластини тримача;12. кліпси виготовлені з поліетилену та можуть постачатись в 4х кольорах (синій, червоний, зелений, жовтий);13. кліпси входять в комплект до тримачів жовтого кольорового кодування;14. тримач мопів може бути продезінфіковано та простерилізовано в автоклаві;15. гарантійний термін використання не менше 36 місяців; |  |
| **Ручка телескопічна повинна мати такі характеристики:** 1. загальна вага не більша, ніж 490 г; 2. загальна довжина в розкладеному вигляді не менша, ніж 2450 мм;3. загальна довжина в складеному вигляді не більше, ніж 1370 мм;4. зовнішній діаметр 1 частини не більше, ніж 25 мм5. зовнішній діаметр 2 частини не менше, ніж 20 мм6. рукоятка поліпропіленова 120 х 30мм з опорним кільцем;7. робоче кріплення для інструментів з поліаміду армованого скловолокном;8. робоче кріплення оснащено системою фіксації Pinoccio;9. фіксація при розкладанні в обидві сторони;10. гарантійний строк використання: не меньше12 місяців; |  |
| **Адаптер для телескопічної штанги повинен мати такі характеристики**: 1. Адаптер для телескопічної ручки складається з 2х частин:- зносостійкий пластик до складу якого входить скловолокно - алюмінієва трубка 2,35 см для одягання пластикового утримувача 40 см;2. На адаптері повинні бути 4 отвори 6мм;3. Адаптер має використовуватись тільки з алюмінієвою телескопічною ручкою 2х125см;4. Гарантійний термін використання не менше 2 роки; |  |
| **Мопи Progressiv повинні мати такі характеристики:**  1. загальна вага сухого мопу: 75-95 г; 2. зовнішня довжина після прання: 44 см; 3. внутрішня довжина після прання: 40 см;4. зовнішня ширина: 15,5 см;5. внутрішня ширина: 11 см;6 температура прання до 95ᴼС;7. температура сушіння до 60ᴼС;8. витримує стерилізацію в паровому автоклаві; 9. матеріал: PES мікроволокно; 10. колір: білий, червоний, синій;11. кишені армовані ПВХ вставкою;12. на кишені мопу має розміщуватись інформація:- назва виробу- артикул - умови прання/сушіння- дата виробництва- всередині кишені має бути вшита інформація про склад матеріалів;  |  |
| **З'єднувач для миття вікон повинен мати такі характеристики**: 1. загальна вага не більше, ніж 112 г;2. довжина: 132 мм;3. діаметр: 20 мм;4. кут повороту: 270 ᴼ;5. матеріал: поліамід, армований скловолокном, анодований алюміній;6. гарантійний строк використання: не менше 12 місяців; |  |
| **Тримач для ганчірки 35 см повинен мати такі характеристики**: 1. загальна вага 115-135 г; 2. довжина рукоятки 152 мм;3. максимаьний діаметр рукоятки 33 мм;4. матеріал рукоятки: жовтий поліпропілен, термопластичний еластомер антрацит;5. Загальна ширина – 345 мм;6. Діаметр рукоятки ергономічної форми 25-33 мм;7. Довжина рукоятки – 150 мм;8. Матеріал – поліпропілен, термопластичний еластомер, анодований алюміній;9. Рукоятка оснащена системою фіксації Pinoccio; |  |
| **Тримaч для миття вікон 35 см, повинен мати такі характеристики:**1. загальна вага 185-205 г; 2. ширина металевого зажима 90 мм;3. довжина рукоятки 152 мм;4. максимаьний діаметр рукоятки 33 мм;5. матеріал рукоятки: жовтий поліпропілен, термопластичний еластомер антрацит;6. матеріал кнопки зажиму: поліпропілен;7. розмір металевої шини для гумового леза: 34,3 мм;8. матеріал: нержавіюча сталь;9. розмір гумового леза: 350 х 2,5 мм10. матеріал гумового леза: спеціальна гумова суміш TopLock;11. рукоятка оснащена 2 отворами для кріплення та фіксації телескопічних штанг; 12. гарантійний строк використання: не менше 12 місяців; |  |
| **Шубка 35 см, повинна мати такі характеристики:**1. вага не менша, ніж 60 - 80 г; 2. зовнішня довжина: 390 мм;3. внутрішня довжина: 360 мм;4. ширина: 80 мм;5. склад: поліестер, мікрофібра, поліамід;6. температура прання: до 60ᴼС; |  |

***Очікуванна вартість закупівлі 1787000,00 грн. З ПДВ***

*Примітка: У разі, якщо у даних медико-технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).*