**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

**на закупівлю по предмету**

**код ДК :2015 30210000-4 Машини для обробки даних (апаратна частина) (код ДК :2015 30216120-3 Пристрої для оптичного розпізнавання символів)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування товару** | **Характеристики, що пропонуються учасником** | **Відмітка про відповідність характеристик вимогам Замовника (відповідає/не відповідає)** | **Кількість** |
| **Пристрої для оптичного розпізнавання символів в комплекте:** |  |  | **26** |
| **Сканер штрих кодів** | Тип пристрою: Сканер штрих кодів Інтерфейси підключення: USBДекодовані штрих-коди, не гірше: 1DСистема зчитування, не гірше ніж: іміджерТип підключення: ДротовийТип: РучніТипи зчитувальних штрих-кодів, не гірше ніж:Всі популярні лінійні штрих-кодиШвидкість сканування, не менше: 100 сканувань/секДальність сканування, не менше: 280 ммГлибина поля сканування, не гірше: 0 мм - 430 ммІндикатори читання: Світлодіодна/звукова індикаціяРоздільна здатність, не менше: 0.125 мм (4.9 міл)Кут сканування, не гірше: 30°Контрастність сканування, не гірше: 20% різниця відбитого світлаНапруга живлення, не більше: 5 BСтійкість до зовнішніх впливів, не гірше: Витримує падіння з висоти 1.5 мНаявність підставкиКомплектація, не гірше: Сканер, Підставка, USB-кабельВага, не більше: 146 гКолір: Чорний або сірийГарантія, не менше: 12 місяців |  |  |
| **Принтер штрих-кодів** | Тип пристрою: Принтер штрих-кодівМаксимальна ширина друку, не менше: 104 ммТехнологія друку, не гірше ніж: ТермодрукТип принтеру: НастільнийТип друку: Чорно-білийІнтерфейси підключення, не менше ніж: USBМінімальна ширина друку, не більше: 19 ммМаксимальна довжина друку, не менше: 991 ммШвидкість друку, не гірше: 127 мм/сМінімальна ширина етикетки, не більше: 25.4 ммТовщина етикетки з підкладкою: 0.08 - 0.19 ммЗовнішній діаметр ролика етикеток макс, не менше: 127 ммДіаметр внутрішньої втулки ролика рибону: 25 мм, 40 ммНаявність керування: 1 кнопка «Feed»Наявність датчиків: датчик зазору до етикеткиМови керування принтером, не менше ніж: ZPL, EPL2Процесор, не гірше: 32-бітний RISC-процесорПам'ять, не менше: 4 МБ Flash ROM, 8 МБ SDRAMНаяність опцій: відділювач, обрізувачІндикація, не гірше: 1 індикатор (2 кольори)Вага, не більше: 2.1 кгКолір: Сірий або чорнийГарантія, не менше: 12 місяців |  |  |

1. Запропонований учасником товар повинен бути новим, виробленим не раніше 2020 року, мати відповідну технічну документацію та відповідати технічним характеристикам, встановленим в Технічних вимогах, викладених у даному додатку до тендерної документації.

2.Якість товару повинна відповідати вимогам міжнародних стандартів якості (ISO), та/або стандартам і нормам, діючим на території України (ДСТУ, ТУ тощо)

3. Технічні, якісні характеристики предмету закупівлі повинні відповідати вимогам чинного законодавства із захисту довкілля, відповідати основним вимогам державної політики України в галузі захисту довкілля та вимогам чинного природоохоронного законодавства під час його належної експлуатації.

4. Учасник у документі, що містить технічний опис предмета закупівлі та додається до тендерної пропозиції (інформація про відповідність тендерної пропозиції технічним, якісним, кількісним та іншим характеристикам), повинен чітко вказати назву, торгову марку, артикул та специфікації продуктів, які будуть запропоновані замовнику, для задоволення технічних вимог тендерної документації. Специфікації повинні бути вказані зі ступенем деталізації, достатнім для внесення специфікацій у договір про закупівлю, а також для виконання самого договору.

5. Сервісні центри: наявність сервісних центрів авторизованих виробником обладнання на території України. Учасник повинен надати довідку в довільній формі (із зазначенням найменування (номеру) закупівлі на порталі Prozorro та предмету закупівлі), що підтверджує наявність в м. Києві офіційного сервісного центру, з наданням назви сервісного центру, адреси та контактного номеру телефона.

6. Учасник у складі своєї пропозиції повинен надати копію авторизаційного листа від виробника запропонованих товарів або його офіційного представництва або офіційного дистриб'ютора в Україні (із зазначенням найменування (номеру) закупівлі на порталі Prozorro) про підтвердження партнерського статусу, що підтверджує повноваження Учасника на постачання та гарантує дійсність гарантійного обслуговування та сервісної підтримки виробником для всього товару, що запропоновано учасником торгів.

7. Надати письмове підтвердження від виробника запропонованих товарів або його офіційного представництва або офіційного дистриб'ютора в Україні, що технічні характеристики запропонованого Учасником товару відповідають вимогам замовника.

8. Надати копії декларацій на запропонований Учасником товар про відповідність вимогам технічного регламенту низьковольтного обладнання та/або про відповідність вимогам технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання чинних на дату розкриття тендерних пропозицій та/або копію висновку Державної санітарно-епідеміологічної експертизи (видану уповноваженим органом на території України) дійсну на дату розкриття тендерних пропозицій.

*Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що технічні вимоги містять вираз* ***(або еквівалент).***

**Очікувана вартість закупівлі складає: 300 000,00 грн. ( триста тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ.**