**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

**на закупівлю по предмету**

**код ДК 021:2015 – 50730000-1 послуги з ремонту і технічного обслуговування охолоджувальних установок (послуги з ремонту та технічного обслуговування обладнання у Центрі трансфузіології)**

1. **Місце надання послуг**: м. Київ, вул. В.Чорновола, 28/1, НДСЛ "Охматдит" МОЗ України;
2. Строк дії пропозиції: **120 днів з дати розкриття**.
3. **Обсяги надання послуг:** зазначені в Таблиці 1.

3.1. Послуги з технічного обслуговування надаються: 2 рази на рік.

*Таблиця 1*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****з/п** | **Найменування обладнання** | **Серійний номер** | **Кількість шт.** |
| **1** | **Морозильник вертикальний (преміум серія PL, модель К 66 PL** | **79312, 79313, 79314, 79315, 79316, 79317, 79318** | **7** |
| **2** | **Морозильник горизонтальний (преміум серія PLL, модель К 4055EPLL)** | **79320, 79319, 79321** | **3** |
| **3** | **Контактний шоковий швидкозаморожувач плазми KPFF 24B** | **78807** | **1** |
| **4** | **Разморожувач для плазми WPFD 3/6** | **78808, 78809** | **2** |

**4. Вимоги щодо надання послуг та кваліфікаційні вимоги до учасників:**

4.1. Технічне обслуговування за замовленням Замовника повинно розпочатись на протязі не більше ніж 12 годин з часу повідомлення (у зв’язку з специфікою робочого процесу Замовника);

4.2. Для надання послуг з ТО та ремонту обладнання повинні застосовуватися запчастини та інструменти, які мають дозвіл для використання згідно вимог виробника обладнання;

4.3. У разі виникнення у Замовника претензій до якості наданих послуг, Виконавець повинен протягом 3-х робочих днів здійснити повторне ТО за власний рахунок;

4.4. Виконавець, після закінчення надання послуг, зобов’язаний надати Замовнику виконавчу документацію, передбачену нормативними документами Замовника.

**5. Перелік та інформація щодо об’ємів запланованих послуг:**

5.1. Роботи, що виконуються - послуги з технічного обслуговування 2 рази на рік. У вартість робіт перелік яких наведено у Таблицях 2, 3 не входять вартості деталей, що потребують заміни у зв’язку з виявленими пошкодженнями та придбаваються окремо.

5.2. ***Роботи з відновлення працездатності Розморожувачів для плазми WPFD 3/6 (Серійні №№ 78808, 78809) шляхом заміни деталі «Мотопомпа V.10.» у кількості 4шт. та пов’язаних з цими роботами витратними матеріалами.***

5.3. У разі виявлення несправностей за результатом проведеної діагностики складається дефектний акт за підписами сторін.

**4. Перелік робіт, які виконуються для визначеного обладнання**

*Таблиця 2 (на одиницю обладнання)*

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **Найменування робіт для морозильного обладнання** |
| 1 | Діагностика пристрою та зчитування його сервісних технологічних повідомлень  |
| 2 | Перевірка та за потреби дозаправка технологічними рідинами  |
| 3 | Перевірка та чищення теплообмінника внутрішнього блока |
| 4 | Перевірка та чищення крильчатки конденсаторного блока |
| 5 | Перевірка та чищення теплообмінника конденсаторного блока |
| 6 | Діагностика схем управління електричної частини та кріплень монтажних з’єднань |
| 7 | Перевірка та чищення фільтрів  |
| 8 | Перевірка та чищення дренажної системи |
| 9 | Ведення пристрою у робочий режим та тестування на відповідність робочим характеристикам |

*Таблиця 3 (на одиницю обладнання)*

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **Найменування робіт для розморожувачів для плазми** |
| 1 | Діагностика пристрою та зчитування його сервісних технологічних повідомлень  |
| 2 | Діагностика схем управління електричної частини та кріплень монтажних з’єднань |
| 3 | Перевірка та за потреби дозаправка технологічними рідинами  |
| 4 | Перевірка та чищення термостатичної бані |
| 5 | Ведення пристрою у робочий режим та тестування на відповідність робочим характеристикам |

**6. Термін надання послуг:** з моменту підписання договору до 31.12.2022 року.

**Учасник повинний надати документальне погодження на виконання усіх пунктів цих технічних вимог.**

**Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля.**

Надати довідку про наявність в Учасника документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів) за період 2019-2021 рр. (не менше двох договорів), яка завірена підписом уповноваженої особи Учасника.

Надати позитивні листи – відгуки від контрагентів, зазначених в довідці, із зазначенням інформації про належне виконання договору. Відгук повинен містити інформацію про реквізити договору (номер, дата), назву предмету закупівлі (договору), інформацію про виконання договору в повному обсязі.

**Додаткові вимоги:**

1. Надати копію (завірену печаткою і підписом керівника підприємства) дозволу на монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкцію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки; вантажно-розвантажувальні роботи за допомогою машин і механізмів; на експлуатацію обладнання, що працює під тиском, яке зазначене у Технічному регламенті обладнання, що працює під тиском, затвердженому Постановою КМУ від 16.01.2019 №27.
2. Надати копію (завірену печаткою і підписом керівника підприємства) декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання робіт підвищеної небезпеки на:

1) роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра (п.3 група Б дод 2 до Порядку);

2) Роботи верхолазні (п.18 група Б дод.2 до Порядку);

3) Зварювальні, газополум’яні, а також наплавочні і паяльні роботи, що виконуються із застосуванням відкритого полум’я (п.19 група Б дод.2 до Порядку);

4) Обстеження, ремонт і чищення димарів, повітропроводів, а також димових та вентиляційних каналів (п.21 група Б дод.2 до Порядку).

Декларації та дозволи мають бути чинні протягом всього періоду надання послуг.

1. Учасник повинен відвідати та оглянути об'єкт Замовника. Проведення такого огляду підтверджується наданням відповідного акту огляду з підписом уповноваженої особи Замовника, зразок якого наведено нижче: