**ОБГРУНТУВАННЯ кількісні та якісні характеристики закупівлі**

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ на закупівлю по предмету**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **на Поточний ремонт (аварійний) покрівлі будівлі № 16 лабораторного корпусу (лабораторний корпус – 1Г) Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» МОЗ України за адресою: м. Київ, вул. Чорновола 28/1» (код ДК 021:2015 – 45260000-7 – Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи)**   1. **Місце надання послуг**: м. Київ, вул.В.Чорновола 28 /1 НДСЛ "Охматдит" МОЗ України;   Об'єми робіт | | | | | |
| №  з/п. | Найменування робіт і витрат | Одиниця  виміру | Кількість | Примітка | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|  | Розділ №1. Демонтаж |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |
| 1 | Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в  1-3 шари | м2 | 518 |  | |
| 2 | Розбирання цементних покриттів покрівлі | м2 | 518 |  | |
| 3 | (Демонтаж) Улаштування примикань висотою 650 мм  до цегляних стін і парапетів з рулонних покрівельних  матеріалів | м | 132 |  | |
| 4 | (Демонтаж) Улаштування з листової сталі  брандмауерів, парапетів | м | 132 |  | |
| 5 | (Демонтаж) Установлення воронок водостічних | шт | 2 |  | |
| 6 | Очищення приміщень від сміття | т | 44,7 |  | |
| 7 | Навантаження сміття вручну | т | 44,7 |  | |
| 8 | Перевезення сміття до 30 км | т | 44,7 |  | |
|  | Розділ №2. Покрiвля |  |  |  | |
| 9 | Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші  товщиною 50 мм | м2 | 518 |  | |
| 10 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини  стяжок цементних з напівсухої суміші | м2 | 134 |  | |
| 11 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 518 |  | |
| 12 | Улаштування обмазувальної гідроізоляції в один шар | м2 | 518 |  | |
| 13 | Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що  наплавляються, із застосуванням газопламеневих  пальників, в два шари | м2 | 518 |  | |
| 14 | Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних  покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із  застосуванням газопламеневих пальників, з  улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі | м | 132 |  | |
| 15 | Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти  примикання з рулонних покрівельних матеріалів до  цегляних стін і парапетів [при улаштуванні примикань] | м | 132 |  | |
|  |  |  |  |  | |
| 16 | Улаштування покриття із деревноволокнистих плит в  один шар площею покриття понад 10 м2 | м2 | 79,2 |  | |
| 17 | Улаштування з листової сталі парапетів | м | 132 |  | |
| 18 | Установлення воронок водостічних | шт | 2 |  | |
| 19 | Установлення аераторів (флюгарок) | шт | 20 |  | |
| 20 | Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше  пофарбованих сталевих покривок | м2 | 14 |  | |
|  |  |  |  |  | |

**Інші вимоги*:***

1. Підрядник виконує усі види робіт згідно технічного завдання та відповідно до вимог Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва» та «Настанова з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво», затверджених Наказом Міністерства розвитку громад та територій України «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві» від 01.11.2021р. № 281 з наданням експертного звіту.

2. Технологія та якість виконуваних робіт, якість застосованих матеріалів повинні відповідати вимогам діючих державних стандартів, будівельних, протипожежних та санітарних норм і правил встановлених для даних видів робіт.

3. Використовувані матеріали і обладнання повинні відповідати кошторисній документації, державним стандартам і технічним умовам.

4. Замовник протягом проведення поточного ремонту проводить технічний нагляд з метою дотримання норм ДСТУ ( ДБН ).

6. На підставі ДБН А.3.1-5:2016 підрядник повинен пред’являти замовнику приховані роботи з оформленням відповідного акту. В протилежному випадку зазначені роботи до оплати прийматися не будуть.

7. Учасник визначає ціни (із змінами та доповненнями), з урахуванням всіх видів та обсягів робіт, що повинні бути виконані. Ціна пропозиції повинна включати всі витрати Учасника, зокрема сплату податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, вартість матеріалів, страхування, вартість експертизи проектно-кошторисної документації (у разі необхідності), інші витрати.

8. При складанні ціни пропозиції (договірної ціни) на виконання підрядних робіт вартість матеріальних ресурсів приймається учасником за цінами, які не перевищують орієнтовний рівень цін внутрішнього ринку України, з урахуванням їх якісних характеристик, строків та об’ємів постачання.

9. Якщо у найменуванні робіт в технічних вимогах до предмету закупівлі, у тому числі в технічному завданні, є посилання на конкретну торгівельну марку, фірму, конструкцію, тип обладнання або матеріал то даний вираз вважати в значенні «або еквівалент».

10. Технологія та якість виконаних робіт, якісь застосованих матеріалів повинні відповідати вимогам діючих державних стандартів і правил, будівельних, протипожежних і санітарних норм встановлених для даних видів робіт.

11. Для підтвердження відповідності матеріалів державним стандартам, надати відповідні сертифікати відповідності (протоколи випробувань).

12. Організація робіт здійснюється відповідно до вимог ДБН А.3.1-5:2016.

13. Створення безбар’єрного простору для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп виконати згідно ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд».

14. Відповідно до наказу Мінрегіону України від 20.10.2016 № 281 «Про затвердження Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об'єктів» (зареєстровано в Мін'юсті 11 листопада 2016 року № 1469/29599): «4. Розмір кошторисної заробітної плати, який враховується при складанні інвесторської кошторисної документації (на стадії розроблення проектної документації), визначається замовником (інвестором) у складі вихідних даних на проектування для звичайних умов будівництва за розрядом складності робіт 3,8, але не нижче ніж середньомісячна заробітна плата у будівництві (у розрахунку на одного штатного працівника) за попередній звітний рік, що оприлюднюється центральним органом виконавчої влади в галузі статистики, збільшена на прогнозний індекс споживчих цін на поточний рік (у середньому до попереднього року), який є складовою основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України, що схвалюються Кабінетом Міністрів України.». Визначити розмір кошторисної заробітної плати, що враховується при визначенні вартості будівництва, у розмірі **18 000,00 гривень**, що відповідає середньому розряду складності робіт у будівництві 3,8 при виконанні робіт у звичайних умовах.

*Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).*