**ОБГРУНТУВАННЯ**

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

**на закупівлю по предмету**

**Електричні побутові прилади код ДК 021:2015 –39710000-2 промислова сушильно-прасувальна машина; промисловий прасувальний прес ( код 39713211-5 Сушильні та прасувальні машини)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування предмету закупівлі** | **Одиниці****виміру** | **Кількість** | **Характеристика** |
| **1.** | **Промислова сушильно-прасувальна машина**  | **шт** | **1** | * Діаметр валу: 300-320 мм;
* Довжина валу:  2000-2080 мм;
* Максимальна швидкість прасування: 6 м/хв;
* Продуктивність: 70 кг/год

Габаритні розміри нетто:  - висота (В): 1100-1150 мм; - глибина (Ш): 775-800 мм; - ширина (Г): 2500-2550 мм; - Вага нетто: 490-600 кг;* Діаметр вентиляції: 150-200 мм;
* Витрати повітря: 425-610 м³/ч;
* Автоматичне нагрівання та охолодження валу;
* Подача білизни за допомогою прасувальних пасів;
* Мікропроцессорне управління: LCD дисплей відображає поточну програму прання, температуру, код помилки і т.д.;
* Прасування прямої білизни з 40-50% залишковою вологістю
* Підключення до електромережі: 380-415В /50Гц /3 фази
* Потужність ТЕН: не менше 26,5 кВт;
* Рівень шуму: 50-57dB
 |
| **1.** | **Промисловий прасувальний прес** | **шт** | **2** | * Тип нагрівання: електричний;
* Електрична потужність парогенератора: 10-12 кВт ;
* Підключення до електромережі: 380-415В /50Гц /3 фази

Габаритні розміри нетто:  - висота (В): 1200-1250 мм; - глибина (Ш): 1100-1200 мм; - ширина (Г): 1400-1550 мм; - Вага нетто: 300-350 кг;* Робочий тиск пари: 5,5 bar;
* Витрати пари: 14-25 кг/год;
* Об'єм резервуару для води:
* Витрати повітря аспіратору: 500-550 м³/ч;
* Наявність професійної праски великої потужності встановлена на корпусі прасувального преса і підключена до парогенератору преса. Призначена для більш ретельного прасування деталей одягу та ін.;
* Рамка безпеки на верхній прасувальній плиті (захист рук оператора: процесі роботи при випадковому попаданні рук оператора прасувального пресу у робочу зону, відбуваються спрацювання захисту і прес автоматично відкриває прасувальні поверхні.)
* Наявність індикатору рівня води в резервуарі;
* Наявність контролю температури нагрівальної пластини;
* Термостат з регулюванням температури.
 |

***Вимоги до учасників:***

1. **Надати Довідку** складену в довільній формі про наявність документально підтвердженого **досвіду виконання аналогічного договору,** щодо предмету закупівлі, завірена підписом уповноваженої особи Учасника.
2. Надати **Копію договору**, з обов’язковим наданням документів, які підтверджують постачання товару (копії видаткових накладних, актів прийому-передачі, тощо) аналогічного договору.
3. **Надати Позитивний лист-відгук від контрагентів**, зазначених в довідці (не менше одного), із зазначенням інформації про належне виконання договору.
4. **Надати Гарантійний лист від виробника** (якщо учасник не є виробником товару) або його офіційного представника /дилера/дистриб’ютора, що підтверджує можливість постачання учасником запропонованого обладнання в необхідній кількості, якості та в потрібні терміни, визначені цією тендерною документацією та тендерною пропозицією учасника (надати скан-копію оригіналу гарантійного листа у складі тендерної пропозиції із зазначенням номеру закупівлі).
5. **Надати обов’язкове підтвердження зв’язку з виробником** (копія оригіналу листа авторизації дилера від виробника, що надає право на поставку та сервісне обслуговування на території України)
6. Товар, запропонований Учасником, **повинен бути новим**, та таким, що не використовувався раніше (**надати гарантійний лист**).
7. **Термін гарантійного обслуговування обладнання має бути не менше 12 місяців** **(надати гарантійний лист)**.
8. **Доставка обладнання до об’єкта, и навчання персоналу (надати гарантійний лист учасника).**
9. **Наявність власної сервісної служби ( надати довідку в довільній формі)**
10. **Надати сертифікат відповідності запропонованого товару Учасником.**
11. **На підтвердження технічних характеристик запропонованого Учасником товару, надати паспорт та/чи технічний опис або інструкцію на Товар.**

*У разі, якщо в технічному завданні міститься посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі або виробника, мається на увазі «або еквівалент».*

Очікувана вартість закупівлі складає **1 600 000,00 грн.** **(один мільйон шістсот тисяч гривень 00 коп.) з ПДВ**

**Голова робочої групи:**

Бабак В.Г. – начальник інженерно-технічного відділу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Члени робочої групи:**

Іванова Т.П. – медичний директор з медичних питань \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Чернишук С. С. – медичний директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Сова В.А. – медичний директор з поліклінічної роботи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Мирута Н.М. – заступник генерального директора

 з економічних питань \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Полозенко О.П. – зас. генерального директора

 з розвитку лікарні \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_