## **ОБГРУНТУВАННЯ**

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ на закупівлю по предмету**

**код ДК 021:2015 – 50110000-9 послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання (послуги з відновлення та ремонту автомобіля марки** ***Chevrolet Spark GD8 No° КА6041СХ VIN KL1MF4819EC415938* із заміною запчастин після ДТП )**

Метою надання послуг є ремонт та відновлення **автомобіля марки** ***Chevrolet Spark GD8 No° КА6041СХ VIN KL1MF4819EC415938* із заміною запчастин після ДТП для подальшої експлуатації транспортного засобу в лікарні.**

1. **Місце надання послуг**: м.Київ, вул. В.Чорновола, 28/1, НДСЛ "Охматдит" МОЗ України

**Додаток 1 до Технічних вимог**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування послуг**  **(з урахуванням вартості необхідних запасних частин та витратних**  **матеріалів)** | **Кількість робіт (операцій)** |
| 1 | Витратні ізоляційні та лакофарбові | 3 |
| 2 | Капот P2 | 1 |
| 3 | Обшивка капоту R2 | 1 |
| 4 | Петля капота права R2 | 1 |
| 5 | Петля капоту | 1 |
| 6 | Решітка, передня верхня (хром) | 1 |
| 7 | Решітка, передня нижня (хром) | 1 |
| 8 | Бампер передній SPARK | 1 |
| 9 | Кpилo передня праве, R2 | 1 |
| 10 | Балка переднього бампера R2 | 1 |
| 11 | Панель задня R2 | 1 |
| 12 | Фара права R2 | 1 |
| 13 | Молдинг лобового скла | 1 |
| 14 | скло вітрове | 1 |
| 15 | Подіум номерного знаку | 1 |
| 16 | Протиударна балка у зборі заднього | 1 |
| 17 | Бампер задній, R2/Spark | 1 |
| 18 | Нижня частина заднього бампера R2 | 1 |
| 19 | Ліхтар задній | 1 |
| 20 | Бачок ГПР | 1 |
| 21 | Бачок склоомивача, R2 | 1 |
| 22 | Бачок розширювальний | 1 |
| 23 | Радіатор в зборі | 1 |
| 24 | Вентилятор охолодження Spark М/Т | 1 |
| 25 | AKVILON Antifreeze ULTRA (Антифриз  червоний) 1кг | 1 |
| 26 | AKVILON Antifreeze ULTRA (Антифриз  червоний) 4.Зкг | 1 |
| 27 | Олива трансмісійна Motul Multi ATF 1L | 1 |
| 28 | Зняти/встановити автомобіль на стапель | 1 |
| 29 | Відновлення геометрії кузову | 1 |
| 30 | Ремонт полу багажного відсіку | 1 |
| 31 | Фарбування полу багажного відсіку | 1 |
| 32 | Задня панель - заміна | 1 |
| 33 | Задня панель - фарбування | 1 |
| 34 | Герметизація швів | 1 |
| 35 | Бампер задній - заміна | 1 |
| 36 | Бампер задній - фарбування | 1 |
| 37 | Ліхтар задній лівий зняття/встановлення | 1 |
| 38 | Ліхтар задній правий - заміна | 1 |
| 39 | Підсилювач заднього бамперу - заміна | 1 |
| 40 | Підсилювач заднього бамперу - | 1 |
| 41 | Кришка багажника - зняття/встановлення | 1 |
| 42 | Кришка багажника - ремонт | 1 |
| 43 | Фарбування кришки багажника | 1 |
| 44 | Крило заднє праве - ремонт | 1 |
| 45 | Крило заднє праве - фарбування | 1 |
| 46 | Бризговик пер. прав. - ремонт | 1 |
| 47 | Бризговик пер. прав. - фарбування | 1 |
| 48 | Панель передня - заміна | 1 |
| 49 | Панель передня - фарбування | 1 |
| 50 | Капот - заміна | 1 |
| 51 | капот - фарбування 2-х стороннє | 1 |
| 52 | Петля капоту ліва - заміна | 1 |
| 53 | Петля капоту ліва - фарбування | 1 |
| 54 | Петля капоту права - заміна | 1 |
| 55 | Петля капоту права - фарбування | 1 |
| 56 | Бампер передній - заміна | 1 |
| 57 | Бампер передній - розібрати/зібрати | 1 |
| 58 | Бампер передній - фарбування | 1 |
| 59 | Фара передня ліва зняття/встановлення | 1 |
| 60 | Фара прав - заміна | 1 |
| 61 | Крило перед. ліве зняття/встановлення | 1 |
| 62 | Крило ліве передня - фарбування | 1 |
| 63 | Крило перед. праве - заміна | 1 |
| 64 | Крило праве передня - фарбування | 1 |
| 65 | Лючок бензобаку - фарбування | 1 |
| 66 | Заміна бачка омивача | 1 |
| 67 | Заміна бачка гідропідсилювача керма | 1 |
| 68 | Заміна бачка охолоджуючої рідини | 1 |
| 69 | Заміна вентилятору радіатора | 1 |
| 70 | Заміна радіатору охолодження | 1 |
| 71 | Ремонт проводки | 1 |
| 72 | Вітрове скло - заміна | 1 |

**І. Інші вимоги до учасників:**

1. Ремонт автомобя буде проводитись протягом 2024 року відповідати вимогам «Правил надання послуг з технічного обслуговування і ремонту автомобільних транспортних засобів», затверджених наказом Міністерства транспорту України від 11.11.2002 р. № 792, та інструкціям заводів - виробників транспортних засобів.
2. На виконані роботи, використані матеріали та запасні частини повинна надаватись гарантія якості та гарантія строку експлуатації не менше 6 місяців. **Надати гарантійний лист**.
3. В разі виявлення недоліків – усунення їх за рахунок виконавця, що підтверджується гарантійним листом учасника. **Надати гарантійний лист**.
4. Запасні частини, що встановлюються повинні бути оригінальними та відповідати нормам згідно інструкції заводу виробника. **Надати гарантійний лист**.
5. СТО повинне мати в своєму розпорядженні дільницю споряджену смотровою ямою не менше 15м в довжину для обслуговування пасажирсього автобуса. Надати фото підтверджуюче наявність.
6. Виконавець повинен мати в своєму розпорядженні автоевакуатор вантажепід’ємністю не менше 5 тон. Надати договір підвтерджуючий можливість співпраці з службою евакуації.
7. Всі замінені запчастини належать замовнику і повертаються йому в момент підписання акту виконаних робіт.
8. Роботи повинні виконуватися відповідно до вимог експлуатаційної, ремонтної, технологічної документації та нормативних документів, що вимагає виробник автомобіля, а відновлена деталь повинна відповідати всім вимогам виробника автомобіля.

9. Наявність сертифікату ДСТУ EN ISO 9001:2018 Системи управління якістю. Вимоги (EN ISO 9001:2015,IDT;ISO 9001:2015,IDT)

*Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).*

Очікувана вартість закупівлі складає **125 000,00** **грн. (Сто двадцять п’ять тисяч гривень 00 коп.) з ПДВ. (страхове відшкодування після ДТП)**

***Підстава: Рапорт начальника відділу транспорту Марчука О.С. додається .***