ОБГРУНТУВАННЯ 
На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. №710 «Про ефективне використання коштів» (у редакції постанови Кабінету Міністрів від 16 грудня 2020 р. № 1266) надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості. 
	Назва предмета закупівлі
	[bookmark: _GoBack]Послуги з продовження ліцензії та підтримки на програмні продукти Commvault (код ДК 021:2015 – 72250000-2 - Послуги, пов’язані із системами та підтримкою)

	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
	Закупівля здійснюється для забезпечення потреб лікарні відповідно Службової записки начальника відділу цифрових трасформацій та інформаційного забезпечення Сайко М.Д. № 1332 від 17.06.2026 р.


	Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі
	Очікувана вартість предмета закупівлі визначена на підставі аналізу трьох комерційних пропозицій. З метою забезпечення максимальної економії коштів за основу взято найнижчу із запропонованих цін.
Очікувана вартість закупівлі складає 1 169 817,12 грн. (один мільйон сто шістдесят дев’ять тисяч  вісімсот сімнадцять гривень 12 коп.) з ПДВ.    



 ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ 
ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Послуги з продовження ліцензії та підтримки на програмні продукти Commvault (код ДК 021:2015 – 72250000-2 - Послуги, пов’язані із системами та підтримкою)

Місце надання послуг: м. Київ, вул. В. Чорновола, 28/1, м. Київ, вул. В. Чорновола, 28/1-Р  Державне некомерційне підприємство «Національна дитяча спеціалізована лікарня «Охматдит» МОЗ України»


1.1 Виконавець повинен надати сервісну підтримку, інсталювати та налаштувати пакет програмного забезпечення для функціонування роботи системи автоматизованого резервного копіювання та архівування даних (далі Система) відповідно до наступної специфікації, ліцензії програмного забезпечення надає Виконавець:

	Номер
	Найменування
	Кількість

	CV-BKRC-VM10
	Примірник ПЗ Commvault Cloud Backup & Recovery Software for Virtual Machines (10-Pack, Perpetual)
	2

	S-STD-19
	Примірник ПЗ Commvault Standard Maintenance Support 36 months
	1

	S-STD-19-RNWL
	Примірник ПЗ Commvault Systems Support Renewal 36 months
	1



1.1.1.	Вимоги до Системи в цілому
Система повинна надавати:
1) Єдиний інтерфейс управління процесами створення резервних копій і перенесення даних в архів по заданих політикам в масштабах всієї організації;
2) Централізоване управління агентами;
3) Централізоване управління політиками;
4) Підтримка актуальною централізованої бази даних про керовані об'єкти;
5) Централізоване управління пристроями зберігання резервних копій і архівів;
6) Наскрізну звітність по використаним ресурсам зберігання для продуктивних даних, резервних копій і архівів;
7) Наскрізний моніторинг та оповіщення про процеси резервного копіювання та архівування.

1.1.2.	Вимоги до програмного забезпечення Системи (Резервне копіювання)
ПЗ резервного копіювання повинно забезпечувати такі функції:
1) Можливість централізованої установки агентів і оновлень;
2) Копіювання файлових систем наступних ОС:
• Windows
• Linux (Oracle Linux, Red Flag Linux, Red Hat Enterprise Linux AS / ES, Red Hat Enterprise Linux / CentOS, Suse Linux (SLES))
• FreeBSD
• UNIX (AIX, HP-UX, Solaris)
3) Копіювання даних в «гарячому режимі» наступних СУБД і додатків:
• Microsoft Active Directory / SQL Server / Exchange Server / SharePoint Server
• Oracle, Oracle RAC
• MySQL
• DB2
• Documentum
• Informix
• Lotus Notes/Domino Server
• PostgreSQL
• SAP on MAXDB/ Oracle
• SAP HANA on IBM Power
• Sybase
• Mongo DB
• Cassandra
4) Створення резервних копій в «гарячому режимі», а також повне та гранулярне відновлення віртуальних машин в середовищах
• VMware
• Microsoft Hyper-V
• Open Stack
• Nutanix
• Oracle VM
• MS Azure
• AWS
• RHEV
• Fusion Compute
• Citrix XenServer
5) Паралельну дедуплікацію та стиснення даних для зменшення навантаження на мережу передачі даних і ресурси зберігання;
6) Підтримувати можливість дедуплікації як на джерелі, так і на сервері медіа агента;
7) Інтеграцію з засобами створення снепшотів в системах зберігання:
• 3PAR
• DELL Compelent / Equalogic
• EMC CLARiiON / Symmetrix / VMAX / Celerra / VNX
• HDS AMS / USP / VSP
• HP EVA
• IBM SVC / XIV
• LSI
• NetApp
• Pure Storage
8) Інтеграцію та управління через єдину консоль усіма механізмами снепшотів NetApp, включаючи OnTap snapshots, SnapVault, OSSV і SnapMirror;
9) Створення резервних копій віртуальних машин VMware з використанням механізму VMware VADP із застосуванням апаратних снепшотів;
10) Створення резервних копій NAS систем за допомогою протоколу NDMP;
11) Можливість пооб'єктного відновлення каталогу MS Active Directory за об‘єктами;
12) Можливість ієрархічної зберігання з різними термінами на різних типах пристроїв;
13) Підтримку будь-яких пристроїв для зберігання резервних копій і архівів, включаючи дискові системи (DAS, SAN, NAS, VTL), стрічкові бібліотеки і «хмарні» інфраструктури (Amazon S3, EMC Atmos, HDS Content Platform) ;
14) Можливість запису дедуплікованих даних на стрічкові носії;
15) Можливість створення більш двох додаткових резервних та архівних копій;
16) Можливість шифрування даних в резервних копіях;
17) Можливість обмеження доступної смуги пропускання мережі для резервного копіювання;
18) Можливість автоматичного перемикання шляхів передачі даних між медіа-серверами в разі виходу з ладу одного з них;
19) Аутентифікацію користувачів для доступу до інтерфейсу управління і доступному функціоналу на підставі поточного облікового запису користувача в домені Active Directory;

1.1.3.	Вимоги до програмного забезпечення Системи (Архівування)
Програмне забезпечення резервного копіювання повинно вміти забезпечувати такі функції:
1) Архівування файлових систем наступних ОС:
• Windows
• Unix / Linux
2) Ведення журналу дій адміністратора по роботі з архівом;
3) Авторизація з використанням технології Microsoft Active Directory;

1.1.4.	Інші вимоги до Системи
Всі частини Системи повинні бути пов'язані між собою обчислювальної мережею з достатньою для функціонування підсистем пропускною спроможністю. В якості основного протоколу повинен використовуватися протокол TCP / IP.
Система повинна підтримувати масштабованість по:
1) Обсягом даних
2) Пропускний здібності
Відмовостійкість Системи повинна забезпечуватися:
1) Кластеризації основних компонентів (керуючого сервера, медіа-серверів);
2) Організацією надлишкових шляхів передачі даних між клієнтами і пристроями зберігання при резервному копіюванні та архівування з можливістю автоматичного перемикання на альтернативний шлях;
3) Реплікація резервних копій між сховищами (Auxiliary Copy);
4) Створенням вторинних резервних копій і архівів.

1.1.5.	 Вимоги до налаштування та оновлення сервісної підтримки складу ліцензій Системи
Резервного копіювання. Системи повинні забезпечувати доступність та працездатність функцій резервного копіювання та архівування даних ЦОД протягом трьох років (36 місяців).

1.1.6.	Вимоги до учасників

· [bookmark: _heading=h.c6oe83x1dlni]Авторизаційний лист від виробника програмного забезпечення, зазначеного у п.1.1 технічних вимог або від офіційного представництва/представника виробника в Україні, що підтверджує наявність партнерських відносин Учасника з компанією-виробником або офіційним представництвом/ком виробника в Україні та дійсність гарантійних зобов’язань, наявність сервісної  підтримки на території України. Авторизаційна форма обов’язково повинна містити посилання на номер оголошення, оприлюдненого на веб-порталі з питань державних закупівель, замовника та предмету закупівлі



