ОБГРУНТУВАННЯ 
На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. №710 «Про ефективне використання коштів» (у редакції постанови Кабінету Міністрів від 16 грудня 2020 р. № 1266) надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості. 
	Назва предмета закупівлі
	[bookmark: _Hlk236308464]Візки для прибирання та брудної білизни – код ДК 021:2015 – 34910000-9 - Гужові чи ручні вози, інші транспортні засоби з немеханічним приводом, багажні вози та різні запасні частини (Візки для прибирання та брудної білизни – код ДК 021:2015 – 34911100-7 - Ручні візки)

	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
	[bookmark: _Hlk236308901]Закупівля здійснюється для забезпечення потреб лікарні відповідно Службової записки про потребу від Ініціатора закупівлі Завідувача відділу оцінки ризиків та інфекційного контролю Вероніки ГАРНИК від 08.07.2026 року № 1642

	Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі
	Очікувана вартість предмета закупівлі визначена на підставі  наданих трьох комерційних пропозицій, аналізу ринку та з врахуванням максимальної економії закупівлі.
[bookmark: _Hlk235102529][bookmark: _GoBack]Вартість закупівлі з ПДВ становить: 188 676 грн., 00 коп. (Сто вісімдесят вісім тисяч шістсот сімдесят шість гривень 00 копійок), вартість закупівлі без ПДВ становить: 157 230 грн., 00 коп. (Сто п’ятдесят сім тисяч двісті тридцять гривень 00 копійок)



	
ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
	
ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ 
на закупівлю по предмету:
Візки для прибирання та брудної білизни – код ДК 021:2015 – 34910000-9 - Гужові чи ручні вози, інші транспортні засоби з немеханічним приводом, багажні вози та різні запасні частини (Візки для прибирання та брудної білизни – код ДК 021:2015 – 34911100-7 - Ручні візки)

Детальний опис предмета закупівлі:

	[bookmark: _Hlk233729533]№
	Найменування
	Опис
	Од. виміру
	К-сть

	1
	Візок для прибирання
	Основні дані візка з комплектуючими: 
1. Можливість проведення поточного та генерального прибирання;
2. Станція має три 8л відра з ручками червоного, жовтого та синього кольору, які розташовуються на 5л контейнері;
3. Відра повинні бути оснащені знімними кришками відповідного кольорового коду для запобігання контамінації робочого розчину;
4. Станція повинна бути обладнана пластиковим навісним контейнером для зберігання миючих та дезінфікуючих засобів, що має додаткову поличку для сміттєвих пакетів, знімний обмежувач пляшок, закривається на два замки спеціальним ключем;
5. Контейнер для зберігання миючих засобів має бути знімним, регульованим по висоті та витримувати обробку дезінфікуючими засобами;
6. 2 контейнери повинні бути об'ємом 35л та розміром 35 х 50 х 30 см;
7. В одному 35л контейнері повинні розташовуватись 2 обмежувальні решітки для рівномірного змочування мопів; дозуючий пристрій ємністю 12л для дезінфікуючого розчину з прозорою кришкою, педаллю та клапаном (встановлюється в контейнер 35л);
8. 1 рухомий контейнер повинен бути об'ємом 5 л та розміром 35 х 50 х 7 см;
9.  1 рухомий контейнер повинен бути об'ємом 15л та розміром 35 х 50 х 17 см;
10. 3 кришки для контейнерів з кольоровим кодуванням : сірого та синього кольорів;
11. Центральна частина станції повинна бути оснащена системою кріплення рукояток 20-28 мм  (на 3 ручки з 6 гачками);
12. На центральній частині станції повинен розташовуватись знімний піддон для тримача мопів, який можна обробляти дезінфікуючими засобами;
13. Піддон кольору антрацит для тримача мопів не повинен мати отвори та пропускати рідину, таким чином уникаючи перенесення контамінованих розчинів у відділеннях лікарні;
14. Центральна частина оснащена 4-ма пластиковими прогумованими колесами не менше 125 мм в діаметрі з системою захищеної вісі та тихого ходу та 2ма гальмами; 
15. Фронтальна частина станції повинна бути оснащена тримачем рукояток на 1 одиницю;
16. Всі тримачі рукояток повинні бути знімними та витримувати обробку дезінфікуючими засобами;
17. Станція повинна мати підйомну платформу з рамою для 2х мішків та 2ма знімними рамами вкладишами, педаллю  автоматичної кришки, автоматичною кришкою з плавним закриванням;
18. Прямокутні знімні рами вкладиші для мішків виготовлені з ударостійкого пластику та мають кольорове кодування;
19. Платформа оснащена 2-ма пластиковими колесами не менше 125 мм в діаметрі з системою захищеної вісі та тихого ходу;
20. На колесах повинні бути гальма для фіксації станції у відділенні;
21. Платформа оснащена ручкою сигнального жовтого кольору, яка регулюється по висоті при натисканні двох кнопок;
22. База візка кольору антрацит виготовлена з пластику до складу якого входить скловолокно, що може витримувати навантаження не менше 150 кг;
23. Габаритні розміри станції: 141 x 62 х 114см;
24. Кріплення кожного колеса фіксується в 4х точках;
25. Колеса взаємозамінні;
26. Захисні бампери з можливістю монтажу та демонтажу без допомоги інструментів, сигнального жовтого кольору;
28. Гарантія не менше 12 місяців;
	шт
	28

	2
	Візок для прибирання
	Візок повинен бути мобільним.
1. Конструкція повинна бути виготовлена з ударостійкого поліпропілену або іншого високоміцного полімерного матеріалу, стійкого до впливу мийних та дезінфекційних засобів, механічних навантажень та корозії. . 
2. Візок повинен бути укомплектований:
2.1. ергономічною ручкою для переміщення; 
2.2. двома відрами місткістю не менше 20 л кожне для розділення чистого та використаного мийного розчину; 
2.3. механічним вертикальним віджимом для плоских мопів або мопів петльового типу; 
2.4. двома відрами місткістю не менше 6 л для підготовки мийних та дезінфекційних розчинів або локального прибирання; 
2.5. тримачем для мішка; 
2.6. багаторазовим мішком місткістю не менше 120 л; 
2.7. кошиком або полицею для витратних матеріалів; 
2.8. лотком для транспортування мийних та дезінфекційних засобів; 
2.9. тримачами для швабри, мопів та іншого прибирального інвентарю. 
3. Відра повинні мати кольорове маркування або можливість його нанесення відповідно до системи кольорового кодування закладу. 
4.Мішок повинен легко зніматися, бути стійким до багаторазового очищення та дезінфекції. 
5. Поверхні повинні бути гладкими, без важкодоступних місць, що ускладнюють очищення.
	шт
	7

	3
	Візок для брудної білизни
	Візок повинен бути мобільним, односекційним. 
1. Каркас повинен бути виготовлений з нержавіючої сталі або іншого міцного матеріалу, стійкого до корозії, механічних пошкоджень та впливу мийних і дезінфекційних засобів. 
2.Конструкція повинна бути обладнана тримачем для багаторазового мішка. 
3.Візок повинен бути оснащений кришкою, яка забезпечує закриття мішка під час збору та транспортування брудної білизни. 
4.Кришка повинна відкриватися за допомогою педального механізму або вручну. 
5.Колеса повинні забезпечувати плавне пересування, не залишати слідів на підлозі та бути стійкими до впливу мийних і дезінфекційних засобів. 
6.Усі поверхні повинні бути гладкими, без гострих кутів, легко очищуватися та дезінфікуватися. 
7.Візок повинен витримувати навантаження, що відповідає його функціональному призначенню. 
8.У комплекті з візком повинен постачатися не менше одного багаторазового мішка. 
9.Місткість мішка – не менше 70 л. 
10.Мішок повинен бути виготовлений із міцного водонепроникного матеріалу (поліестер з поліуретановим або ПВХ-покриттям чи еквівалент), стійкого до багаторазового використання. 
11.Матеріал мішка повинен бути стійким до прання, очищення та дезінфекції. 
12.Мішок повинен надійно фіксуватися на тримачі візка. 
13.Мішок повинен бути багаторазового використання, з можливістю заміни у разі зношення.
	
	



[bookmark: _Hlk236308538]1. Товар повинен бути новим, без зовнішніх пошкоджень, не брудний, не битий, упакований з маркуванням товару.
2. При поставці товару повинна додержуватись цілісність оригінальної упаковки з необхідними реквізитами виробника та уповноваженого представника.
3. Умовою постачання товару є безкоштовна доставка на територію Замовника з перевіркою комплектності, цілісності та відсутності пошкоджень в присутності представників Замовника.
[bookmark: _Hlk229727381][bookmark: _Hlk236308579]4.  Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати технічним вимогам, встановленим у Додатку 3 до тендерної документації. (Підтвердження відповідності технічних характеристик запропонованого Учасником товару надається Учасником у формі заповненої таблиці за наступним взірцем).:
	№
з/п
	Найменування
	Зображення
(учасник надає зображення запропонованого товару)
	Одиниця виміру
	К-сть
	Технічні характеристики
(учасник зазначає технічні характеристики на запропонований товар)



[bookmark: _Hlk236308604]6. Гарантія виготовлення / термін придатності: повинна відповідати паспортним даним заводу – виробника, але не менше 12 місяців з дати підписання видаткових накладних.  
7. Учасник визначає ціну на товар, який він пропонує поставити за договором, з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, а також витрат на страхування, транспортування, завантажування, розвантажування та інших витрат визначених законодавством.
8. Товар повинен бути новим, цілим, без пошкоджень заводської упаковки та її змісту, зберігатися при транспортуванні у відповідному температурному режимі, згідно інструкцій та стандартів. Товар має бути у тарі, яка забезпечує зберігання при транспортуванні, та відповідає встановленим стандартам, маркована згідно з діючим ТУ та ДСТУ.
9. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати технічним вимогам, встановленим у даному додатку до Документації.
10. У разі пропонування еквіваленту товару, що зазначений в медико-технічних вимогах, учасник подає у табличній формі порівняльну характеристику запропонованого ним товару та товару, що визначений у медико-технічних вимогах, з відомостями щодо відповідності вимогам Замовника, яка підтверджується відповідними документами виробника, що також надаються у складі тендерної пропозиції, із зазначенням назви документа та сторінки/пункту/абзацу, тощо, на якому міститься інформація на підтвердження відповідності.

