ОБГРУНТУВАННЯ 
На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. №710 «Про ефективне використання коштів» (у редакції постанови Кабінету Міністрів від 16 грудня 2020 р. № 1266) надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості. 
	Назва предмета закупівлі
	[bookmark: _Hlk236308464]Візки для прибирання та брудної білизни – код ДК 021:2015 – 34910000-9 - Гужові чи ручні вози, інші транспортні засоби з немеханічним приводом, багажні вози та різні запасні частини (Візки для прибирання та брудної білизни – код ДК 021:2015 – 34911100-7 - Ручні візки)

	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
	[bookmark: _Hlk236308901][bookmark: _GoBack]Закупівля здійснюється для забезпечення потреб лікарні відповідно Службової записки про потребу від Ініціатора закупівлі Завідувача відділу оцінки ризиків та інфекційного контролю Вероніки ГАРНИК від 08.07.2026 року №1642 

	Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі
	30.07.2026 року відповідно до службової записки ініціатора закупівлі — завідувача відділу оцінки ризиків та інфекційного контролю Вероніки ГАРНИК від 08.07.2026 року № 1642 - було оголошено процедуру відкритих торгів з особливостями за ідентифікатором закупівлі UA-2026-07-30-009369-a.
Очікувану вартість предмета закупівлі було визначено на підставі трьох наданих комерційних пропозицій та, з метою забезпечення максимальної економії бюджетних коштів, зменшено на 10 % від найнижчої запропонованої ціни.
10.08.2026 року зазначена процедура закупівлі не відбулася. У зв’язку з цим було прийнято рішення про повторне проведення закупівлі з визначенням очікуваної вартості на рівні середньої ціни відповідно до наданих комерційних пропозицій.
11.08.2026 року було повторно оголошено процедуру відкритих торгів з особливостями за ідентифікатором закупівлі UA-2026-08-11-001637-a з очікуваною вартістю 225 160,00 грн (двісті двадцять п’ять тисяч сто шістдесят гривень 00 копійок), у тому числі ПДВ. Очікувана вартість закупівлі без урахування ПДВ становила 187 633,33 грн (сто вісімдесят сім тисяч шістсот тридцять три гривні 33 копійки).
Зазначена процедура закупівлі також не відбулася у зв’язку з неподанням жодної тендерної пропозиції.
З огляду на те, що обидві процедури закупівлі не відбулися, Замовником було прийнято рішення про перегляд технічних характеристик товару, визначених для закупівлі.
За результатами проведеного аналізу було встановлено невідповідність між технічними характеристиками товару, визначеними ініціатором закупівлі, та характеристиками товару, зазначеними в отриманих комерційних пропозиціях. Така невідповідність ускладнювала належне зіставлення запропонованих товарів та визначення обґрунтованої очікуваної вартості предмета закупівлі, що могло обмежувати можливість належної підготовки конкурентних тендерних пропозицій потенційними учасниками.
З метою усунення виявлених невідповідностей, забезпечення відповідності технічних характеристик фактичній потребі Замовника та створення належних умов для участі потенційних постачальників у процедурі закупівлі Замовником було оновлено технічні характеристики предмета закупівлі та, відповідно до оновлених вимог, отримано нові комерційні пропозиції для подальшого визначення обґрунтованої очікуваної вартості закупівлі.
Враховуючи вищевикладене вартість закупівлі з ПДВ становить: 500 412 грн., 00 коп. (П’ятсот тисяч чотириста дванадцять гривень 00 копійок), вартість закупівлі без ПДВ становить: 417 010 грн., 00 коп. (Чотириста сімнадцять тисяч десять гривень 00 копійок)



	
ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
	
ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ 
на закупівлю по предмету:
Візки для прибирання та брудної білизни – код ДК 021:2015 – 34910000-9 - Гужові чи ручні вози, інші транспортні засоби з немеханічним приводом, багажні вози та різні запасні частини (Візки для прибирання та брудної білизни – код ДК 021:2015 – 34911100-7 - Ручні візки)

Детальний опис предмета закупівлі:

	[bookmark: _Hlk233729533]№
	Найменування
	Опис
	Од. виміру
	К-сть

	1
	Візок для брудної білизни
	• Візок повинен бути мобільним, односекційним. 
• Каркас повинен бути виготовлений з нержавіючої сталі або іншого міцного матеріалу, стійкого до корозії, механічних пошкоджень та впливу мийних і дезінфекційних засобів. 
• Конструкція повинна бути обладнана тримачем для багаторазового мішка. 
• Візок повинен бути оснащений кришкою, яка забезпечує закриття мішка під час збору та транспортування брудної білизни. 
• Кришка повинна відкриватися за допомогою педального механізму або вручну. 
• Колеса повинні забезпечувати плавне пересування, не залишати слідів на підлозі та бути стійкими до впливу мийних і дезінфекційних засобів. 
• Усі поверхні повинні бути гладкими, без гострих кутів, легко очищуватися та дезінфікуватися. 
• Візок повинен витримувати навантаження, що відповідає його функціональному призначенню. 
• У комплекті з візком повинен постачатися не менше одного багаторазового мішка. 
• Місткість мішка – не менше 70 л. 
• Мішок повинен бути виготовлений із міцного водонепроникного матеріалу (поліестер з поліуретановим або ПВХ-покриттям чи еквівалент), стійкого до багаторазового використання. 
• Матеріал мішка повинен бути стійким до прання, очищення та дезінфекції. 
• Мішок повинен надійно фіксуватися на тримачі візка. 
• Мішок повинен бути багаторазового використання, з можливістю заміни у разі зношення.
	шт
	3

	2
	Візок для прибирання
	•  Призначення: для проведення професійного вологого прибирання та очищення приміщень, у тому числі в закладах охорони здоров’я.
•  Конструкція: мобільний багатофункціональний візок, призначений для транспортування мийних розчинів, прибирального інвентарю та відходів під час проведення прибирання.
•  Каркас: виготовлений із міцного хромованого металу, стійкого до механічних навантажень, впливу вологи та корозії.
•  Відра для прибирання: 2 пластикових відра , призначені для роздільного використання чистого та використаного мийного розчину.
•  Віджим: пластиковий, призначений для ефективного віджимання мопів/насадок для вологого прибирання, стійкий до регулярного миття та дезінфекції.
•  Система збору відходів: передбачений тримач для мішка для сміття, підставка під мішок, кришка та мішок для сміття.
•  Тримач для прибирального інвентарю: передбачений тримач для швабри/кія для зручного та безпечного розміщення інвентарю під час транспортування.
•  Кювети: 2 пластикові кювети для розміщення та транспортування прибирального інвентарю, мийних засобів та допоміжних матеріалів.
•  Додаткові ємності: на верхній кюветі передбачено 4 пластикових відра ,  різного кольору для забезпечення кольорового маркування та розділення зон/призначення інвентарю.
•  Матеріал пластикових елементів: міцний пластик, стійкий до впливу води, мийних та дезінфекційних засобів, які застосовуються для прибирання та дезінфекції приміщень.
•  Гігієнічність: конструкція та поверхні візка повинні бути гладкими, доступними для очищення та дезінфекції, без важкодоступних місць, у яких можуть накопичуватися забруднення.
•  Мобільність: візок повинен бути обладнаний колесами, що забезпечують його стійкість, плавне переміщення та зручність використання під час прибирання.
•  Стійкість: конструкція візка повинна забезпечувати достатню стійкість під час переміщення та експлуатації, у тому числі при повному завантаженні ємностей.
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	3
	Візок для прибирання
	Основні дані:
1. виготовлена з: поліпропілену, алюмінію, поліаміду, ABS, Resopal;
2. габарити системи: 60 х 76 х 100 см (Ш х Д х В);
3. загальна вага: 12 кг;
Склад візка:
1. база з 4 змінними колесами 75 мм, з кріпленням на 4 шурупи кожне та з можливістю встановлення гальмів;
2. два адаптери для кріплення металевих рам з 3 отворами 20 мм та 2ма заглушками кожен;
3. рама з анодованого алюмінію для багаторазового мішка, яка при роботі з дезінфікуючими речовинами не піддається корозії;
4. дві рами з анодованого алюмінію для 6л контейнерів з ручками жовтого та зеленого кольорів, які при роботі з дезінфікуючими речовинами не піддаються корозії;
5. одна підставка під контейнер 26,5 х 51,5 см з матеріалу Resopal, яка полегшує заміну та встановлення контейнера;
6. одна металева стійка для контейнера

a. 2 ніжки висотою 19 см
b. відстань між боковими фіксаторами 45,5 см
c. відстань від заднього до фронтального фіксатора 29,5 см
d. 2 гачка кріплення висотою 11,5 см

7. два герметичні контейнери, які марковані змінними кліпсами жовтого (для підлоги) та зеленого кольорів (для стін та стелі);
a. вага контейнера 1630 - 1650 г;
b. розміри контейнера: 30 х 58 х 19 см;
c. об'єм контейнера 20 л;
d. матеріал контейнеру: поліпропілен антрацит;
e. матеріал кришки: поліпропілен прозорий;
f. матеріал кліпсів: поліоксіметилен;
g. контейнери мають 2 ручки для транспортування довжиною 21 см;
h. кожна ручка має 1 точку кріплення герметичної кришки 6 см та 2 точки кріплення герметичної кришки 3 см;
i. кришка обладнана гумовим ущільнювачем;
j. при перевертанні контейнера кришка не пропускає рідину, що дозволяє економити деззасоби;
8. дві марковані ємності по 6 л (з жовтою  та зеленою ручками) з градуюванням по 0,5л 
9. дві зйомні кришки для 6л ємностей;
10. 2 гумово-пластикових фіксатори для утримувачів з ручками зі змінною гумовою вставкою з вертикальними ребрами для кращого утримання;
11. кришка кольору антрацит для сміттєвого мішка з функцією фіксації мішка в 2х точках, з можливістю легкого зняття для проведення дезінфекції або стерилізації;

12. один маркований двосторонній тримач

a. пластина тримача мопів складається з 2х незалежних частин; 
b. загальний розмір 40 х 22 см в розкритому стані
c. матеріал пластини поліамід GF30;
d. пластина тримача оснащена 160 отворами для доливу рідини;
e. внутрішня сторона пластини тримача оснащена упорами жорсткості;
f. пластини тримача можуть змочуватись та використовуватись незалежно одна від одної;
g. тримач дозволяє мити і сушити підлогу за один цикл прибирання;
h. тримач дозволяє користуватись двосторонніми мопами з різних матеріалів на кожній стороні;
i. кнопка тримача виготовлена з поліоксиметилену RAL1023;
j. кнопка може бути замінена на нову без заміни тримача;
k. поворотний елемент виготовлено з поліокcіметилену та поліпропілену;
l. кріплення поворотного елементу до рукоятки відбувається за допомогою сталевого болту;
m. поворотний елемент оснащено посадковим місцем для гайки сталевого болту;
n. поворотний елемент кріпиться до пластини тримача за допомогою сталевого штифта;
o. поворотний елемент може бути замінений на новий без заміни пластини тримача;
p. тримач мопів може бути продезінфіковано та простерилізовано в автоклаві;
13. одна ручка телескопічна
a. матеріал ручки: алюміній, пвх, ТЕП та поліпропілен (при контакті з дезінфікуючими засобами не піддається корозії);
b. регульована довжина ручки: 1080 - 1700 мм
c. діаметр нижньої частини 23,5 мм, діаметр отвору кріплення 6,5 мм на відстані 20 мм від зрізу алюмінію;
d. діаметр верхньої частини 29 мм;
e. рукоятка оснащена кільцем для підтримки руки;
f. діаметр підтримуючого кільця 70 мм;
g. рукоятка оснащена кульковим накінечником, що обертається; 
h. діаметр кулькового накінечника 50 мм;
i. вага: 530 г.
j. довжина рукоятки: 150 мм, колір антрацит, наявні 4 кути підтримки долоні, матеріал - поліпропілен;
14. один маркований утримувач для плоских мопів
a. пластина тримача мопів складається з 2х частин; 
b. загальний розмір 40 х 10 см
c. матеріал пластини поліамід GF30;
d. пластина тримача оснащена 20 отворами для доливу рідини, 4 отворами для кріплення мопів, 8 отворами для кріплення кліпс;
e. кнопка тримача виготовлена з поліоксиметилену та може постачатись в 1 кольорі (жовтий);
f. кнопка може бути замінена на нову без заміни тримача;
g. поворотний елемент виготовлено з поліоксиметилену та поліпропілену;
h. кріплення поворотного елементу до рукоятки відбувається за допомогою сталевого болту;
i. поворотний елемент оснащено посадковим місцем для гайки сталевого болту;
j. поворотний елемент кріпиться до пластини тримача за допомогою сталевого штифта;
k. поворотний елемент може бути замінений на новий без заміни пластини тримача;
i. кліпси входять в комплект до тримачів жовтого кольорового кодування;
m. тримач мопів може бути продезінфіковано та простерилізовано в автоклаві;
15. одна телескопічна ручка для стін та стелі
a. загальна вага: 490 г; 
b. загальна довжина в розкладеному вигляді: 2450 мм;
c. загальна довжина в складеному вигляді: 1370 мм;
d. зовнішній діаметр 1 частини: 25 мм
e. зовнішній діаметр 2 частини: 20 мм
f. рукоятка поліпропіленова 120 х 30мм з опорним кільцем;
g. робоче кріплення для інструментів з поліаміду армованого скловолокном;
h. робоче кріплення оснащено системою фіксації Pinoccio;
i. фіксація при розкладанні в обидві сторони;
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[bookmark: _Hlk236308538]1. Товар повинен бути новим, без зовнішніх пошкоджень, не брудний, не битий, упакований з маркуванням товару.
2. При поставці товару повинна додержуватись цілісність оригінальної упаковки з необхідними реквізитами виробника та уповноваженого представника.
3. Умовою постачання товару є безкоштовна доставка на територію Замовника з перевіркою комплектності, цілісності та відсутності пошкоджень в присутності представників Замовника.
[bookmark: _Hlk229727381][bookmark: _Hlk236308579]4.  Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати технічним вимогам, встановленим у Додатку 3 до тендерної документації. (Підтвердження відповідності технічних характеристик запропонованого Учасником товару надається Учасником у формі заповненої таблиці за наступним взірцем).:
	№
з/п
	Найменування
	Зображення
(учасник надає зображення запропонованого товару)
	Одиниця виміру
	К-сть
	Технічні характеристики
(учасник зазначає технічні характеристики на запропонований товар)



[bookmark: _Hlk236308604]6. Гарантія виготовлення / термін придатності: повинна відповідати паспортним даним заводу – виробника, але не менше 12 місяців з дати підписання видаткових накладних.  
7. Учасник визначає ціну на товар, який він пропонує поставити за договором, з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, а також витрат на страхування, транспортування, завантажування, розвантажування та інших витрат визначених законодавством.
8. Товар повинен бути новим, цілим, без пошкоджень заводської упаковки та її змісту, зберігатися при транспортуванні у відповідному температурному режимі, згідно інструкцій та стандартів. Товар має бути у тарі, яка забезпечує зберігання при транспортуванні, та відповідає встановленим стандартам, маркована згідно з діючим ТУ та ДСТУ.
9. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати технічним вимогам, встановленим у даному додатку до Документації.
10. У разі пропонування еквіваленту товару, що зазначений в медико-технічних вимогах, учасник подає у табличній формі порівняльну характеристику запропонованого ним товару та товару, що визначений у медико-технічних вимогах, з відомостями щодо відповідності вимогам Замовника, яка підтверджується відповідними документами виробника, що також надаються у складі тендерної пропозиції, із зазначенням назви документа та сторінки/пункту/абзацу, тощо, на якому міститься інформація на підтвердження відповідності.
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