ОБГРУНТУВАННЯ 
На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. №710 «Про ефективне використання коштів» (у редакції постанови Кабінету Міністрів від 16 грудня 2020 р. № 1266) надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості. 
	Назва предмета закупівлі
	Запасні частини для підлогомийних машин код ДК 021:2015: 42970000-6 — Частини посудомийних машин та машин для чищення, наповнювання, пакування чи обгортання

	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
	Закупівля здійснюється для забезпечення потреб лікарні відповідно Службової записки про потребу Ініціатора закупівлі начальника господарського відділу ДІТЗ Кравчуна А.О.. №22695 від 13.10.2026

	Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі
	Очікувана вартість предмета закупівлі визначена шляхом розрахунку середнього арифметичного значення цін, зазначених у трьохотриманих комерційних пропозиціях.

Вартість закупівлі: 709 340,83 грн без ПДВ, ПДВ(20%) – 141 868,17 грн, всього з ПДВ – 851 209,00,00 грн.



ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ 
на закупівлю по предмету:
Запасні частини для підлогомийних машин код ДК 021:2015: 42970000-6 — Частини посудомийних машин та машин для чищення, наповнювання, пакування чи обгортання

	№
	Найменування товару
	Характеристики товару
	Одиниця виміру
	Кількість

	1
	Резинка водозбірна передня Taski або еквівалент
	Резинка водозбірна передня має підходити для підлогомийної машини TASKI swingo 755 B Eco та Taski swingo 755 B Eco BMS EURO Li.
призначення: для збору залишкової води з поверхні підлоги;
розмір: 56 × 3 × 712 мм
матеріал: поліуретан (PU)
	шт.
	17

	2
	Резинка водозбірна задня Taski або еквівалент
	Резинка водозбірна задня має підходити для підлогомийної машини TASKI swingo 755 B Eco та Taski swingo 755 B Eco BMS EURO Li.
Призначення: для збору залишкової води з поверхні підлоги;
розмір: 56 × 4 × 750 мм
матеріал: поліуретан.
	шт.
	20

	3
	Двигун вакуумний Taski або еквівалент
	Двигун вакуумний  має підходити для підлогомийної машини Taski swingo 755 B Eco BMS EURO Li
Призначення: створення вакууму для всмоктування та збору залишкової води з поверхні підлоги у бак відпрацьованої води.
Тип: вакуумний (всмоктувальний) двигун/мотор-турбіна.
Номінальна напруга: 24 В.

	шт.
	9

	4
	Поплавок Taski або еквівалент
	Поплавок має підходити для підлогомийної машини Taski swingo 755 B Eco BMS EURO Li.
Тип: поплавковий механізм переливу
Розташування: бак відпрацьованої води, біля всмоктувального фільтра.
Призначення: при заповненні бака поплавок піднімається під дією води та перекриває вхід до всмоктувальної системи, захищаючи вакуумний агрегат від потрапляння води.

	шт.
	6

	5
	Щітка первинного очищення поверхні Green Line або еквівалент
	Щітка первинного очищення поверхні має підходити для підлогомийної машини TASKI swingo 755 B Eco та Taski swingo 755 B Eco BMS EURO Li.
Тип: дискова щітка для миття та очищення підлоги.
Призначення: первинне очищення поверхні, видалення забруднень під час вологого прибирання.
Діаметр щітки: 43 см.
Кількість щіток на машині: 1 шт.
Тип приводу: дисковий.
Номінальна частота обертання: 165 об/хв.
Щітка повинна забезпечувати надійне кріплення до штатного щіткового вузла машини та стабільну роботу без додаткових перехідників.
Щітка повинна бути призначена для професійного використання при вологому очищенні твердих підлогових покриттів.

	шт.
	10

	6
	Фільтр вакуумного двигуна Taski або еквівалент
	Фільтр має підходити для підлогомийної машини TASKI swingo 755 B Eco та Taski swingo 755 B Eco BMS EURO Li.
Зовнішній діаметр: 186,5 мм
Діаметр центрального отвору: 15 мм
Максимальна висота: 51,5 мм
Маса	:  64 ±10 г
	шт.
	11

	7
	Шланг подачі води Taski або еквівалент
	Шланг має підходити для підлогомийної машини TASKI swingo 755 B Eco та Taski swingo 755 B Eco BMS EURO Li.
Матеріал: PVC,
Армування: Металевий/дротяний спіральний каркас: 
Внутрішній діаметр: 12 мм
Зовнішній діаметр: 18 мм

	шт.
	20

	8
	Колесо Taski або еквівалент
	Колесо має підходити для підлогомийної машини Taski swingo 755 B Eco BMS EURO Li.
Тип: Колесо на водозбірну балку,
Діаметр: 109 мм
Матеріал бандажа (покриття): Поліуретан або зносостійка технічна гума.
Матеріал маточини (основи): Чавун, нержавіюча сталь або конструкційна сталь із багатошаровим антикорозійним покриттям.
	шт.
	2

	9.
	Шланг зливу брудної води Taski або еквівалент
	Матеріал: Гнучкий зносостійкий полімерний матеріал, придатний для професійної експлуатації
Стійкість: До води, мийних розчинів та засобів для професійного прибирання
Підключення: Штатні з'єднання, відповідні TASKI swingo 755 B Eco BMS EURO Li.
	шт.
	9

	10
	Гума водозбірної балки задня Becker або еквівалент
	Призначення: задня гумова вставка водозбірної балки;
Сумісність: Becker A5 EVO 50B Long Life;
Позиція: задня;
Довжина: 870 мм,
Товщина: 3 мм;
Матеріал: зносостійка гума, призначена для роботи з водою та мийними розчинами;
	шт.
	3

	11
	Гума водозбірної балки передня Becker або еквівалент
	Призначення: передня гумова вставка водозбірної балки;
Сумісність: Becker A5 EVO 50B Long Life;
Позиція: передня;
Довжина: 830 мм,
Товщина: 2,5 мм;
Матеріал: зносостійка гума, призначена для роботи з водою та мийними розчинами;

	шт.
	3

	12
	Кріплення зливного шлангу Becker або еквівалент
	Кріплення зливного шлангу (кліпса) має підходити для посудомийної машини Becker A5 EVO 50B Long Life.
Встановлюється на зовнішній стінці баку. Шланг втискається в неї для фіксації у верхньому положенні під час роботи машини. Діаметр: 40 мм
	шт.
	2

	13
	Опорне колесо вузла водозбірної балки Becker або еквівалент
	Колесо має підходити для підлогомийної машини Becker A5 EVO 50B Long Life
Виконання: штатне опорне колесо вузла водозбірної балки;
Матеріал колеса: зносостійкий матеріал, придатний для експлуатації на твердих підлогових покриттях;
Колесо повинно забезпечувати вільне обертання без заклинювання та надмірного люфту
	шт.
	4

	14
	Поворотне колесо Becker або еквівалент
	Колесо має підходити для підлогомийної машини Becker A5 EVO 50B Long Life
Діаметр: 80 мм, 
Має бути маслостійке з гвинтом М12х80.
Колесо повинно вільно повертатися навколо вертикальної осі та забезпечувати плавне переміщення машини;
Матеріал колеса — зносостійкий, придатний для експлуатації на твердих підлогових покриттях, малостійкий
	шт.
	4

	15
	Центральне колесо балки Becker або еквівалент
	Колесо має підходити для посудомийної машини Becker A5 EVO 50B Long Life
Діаметр: 50 мм, 
Призначення: забезпечення опори та правильного положення водозбірної балки під час експлуатації машини
	шт.
	2

	16
	Кран подачі води Becker або еквівалент
	Призначення: відкриття, перекриття та регулювання подачі чистої води до робочого вузла машини;
Сумісність з Becker A5 EVO 50B Long Life;
Кран повинен забезпечувати надійне перекриття потоку води та безперебійну роботу системи подачі;
Приєднувальні розміри та тип з'єднання повинні відповідати штатній системі подачі води машини
	шт.
	2

	17
	Регулятор подачі води Becker або еквівалент
	Призначення: регулювання кількості води, що подається до робочої зони підлогомийної машини.
Сумісність: Becker A5 EVO 50B Long Life, 
Регулятор повинен забезпечувати зміну інтенсивності подачі води відповідно до режиму роботи машини.
Повинен забезпечувати стабільну подачу води при встановленому положенні регулятора.
	шт.
	2

	18
	Фільтр бака брудної води Becker або еквівалент
	Призначення: фільтрація забрудненої води та захист системи всмоктування підлогомийної машини від потрапляння сторонніх частинок;
Сумісність: Becker A5 EVO 50B Long Life, 
Матеріал фільтрувального елемента та корпусу повинен бути стійким до впливу води, забруднень та мийних розчинів;
Фільтр повинен забезпечувати надійну фільтрацію без перешкоджання нормальній роботі системи всмоктування
	шт.
	1

	19
	Щітка дискова Becker або еквівалент
	Тип: Дискова щітка для підлогомийної машини;
Має бути сумісна з підлогомийною машиною BECKER A5 EVO 50B Long Life;
Матеріал щетини: Поліпропілен (PP)
Діаметр щетини: 0,6 мм
Діаметр щітки: 483 мм (D483)
Призначення	Вологе механізоване очищення твердих підлогових покриттів
	шт.
	1

	20
	Акумулятор LiFePo4 55 Ar з виносним дисплеєм
	Тип акумулятора	Тяговий LiFePO4;
Номінальна напруга системи: 24 В;
Номінальна ємність: не менше 55 А·год;
5Номінальна енергоємність: не менше 1,32 кВт·год;
Система керування	Вбудована BMS;
Захист BMS	від перезаряду, глибокого розряду, перевантаження за струмом, короткого замикання та перегріву;
Моніторинг	Виносний дисплей;
Індикація на дисплеї: рівень заряду (SOC), напруга, струм та/або інші доступні параметри стану АКБ;
Підключення дисплея: Виносний дисплей із кабелем, що забезпечує його встановлення у зручному для оператора місці;
Тип клем: Придатні для підключення до штатної електросистеми машини;
Кількість циклів: не менше 3000 циклів за умов експлуатації, визначених виробником
Робочий струм: Повинен забезпечувати безперебійну роботу всіх штатних споживачів BECKER A5 EVO 50B Long Life
Сумісність: Повна електрична та механічна сумісність із BECKER A5 EVO 50B Long Life
	шт.
	1

	21
	Турбіна для підлогомийної машини Kercher B40W
	Найменування: Всмоктувальна турбіна (вакуумний двигун);
Призначення: Для підлогомийної машини KÄRCHER B 40 W
Номінальна напруга: 24 В
Номінальна потужність: 500 Вт
Кількість ступенів: 2-ступенева
Максимальна продуктивність повітря: не менше 22 л/с
Максимальне розрідження: не менше 12 кПа
Тип живлення: Від акумуляторної батареї машини

	шт.
	1

	22
	Поплавковий вимикач у зборі Kercher або еквівалент
	Клас захисту: IP68 (повна пило- та водонепроникність при тривалому зануренні)
Максимальна температура рідини: +35 °C (короткочасно до +40 °C)
Тип кабелю	Вологостійкий гнучкий кабель у гумовій ізоляції 
Довжина кабелю: не менше 0,5 м 
Матеріал корпусу: Ударостійкий термопластик (поліпропілен / ABS)
Принцип роботи: Замикання/розмикання контактів за допомогою металевої кульки всередині при зміні кута нахилу
	шт.
	1

	23
	Дискова щітка Kercher або еквівалент
	Дискова щітка має підходити для підлогомийної машини Karcher BD 43/25 C Bp
Діаметр 430 мм
	шт.
	1

	24
	Роликова щітка Kercher або еквівалент
	Роликова щітка має підходити для підлогомийної машини Kercher B40W.
Тип: Роликова (циліндрична) щітка.
Тип щіткової головки: R 55.
Робоча ширина щіткової головки: 550 мм.
Довжина роликової щітки: 550 мм.
Матеріал щетини: Поліпропілен або еквівалентний зносостійкий синтетичний матеріал
Колір: Червоний
Жорсткість: Середня

	шт.
	2

	25
	Фільтр брудного баку Kercher або еквівалент
	Призначення: фільтрація забрудненої води та захист системи всмоктування підлогомийної машини від потрапляння сторонніх частинок;
Сумісність: Kercher B40W та Kercher BD 43|25, 
Матеріал фільтрувального елемента та корпусу повинен бути стійким до впливу води, забруднень та мийних розчинів;
Фільтр повинен забезпечувати надійну фільтрацію без перешкоджання нормальній роботі системи всмоктування
	шт.
	2

	26
	Шланг подачі води Kercher або еквівалент
	Шланг має підходити для підлогомийної машини Kercher B40W.
Матеріал: PVC,
Армування: Металевий/дротяний спіральний каркас: 
Внутрішній діаметр: 12 мм
Зовнішній діаметр: 18 мм

	шт.
	1

	27
	Ролик притискний щітки Kercher або еквівалент
	 Ролик для притискання щітки. 
Матеріал: пластик, метал.
	шт.
	1

	28
	Бризковик щітки Kercher або еквівалент
	Захист від бризк води.
Матеріал: пластик, гума.
	шт.
	1

	29
	Гума V-подібної водозбірної балки 900 мм, поліуретан Kercher або еквівалент
	Тип виробу	Комплект водозбірних гумових смуг / скребків.
Призначення: Для V-подібної водозбірної балки.
Сумісна машина: Karcher BD 43/25 C Bp
Тип балки: V-подібна
Довжина балки: 900 мм
Матеріал: Поліуретан (PU)
Властивості матеріалу: Зносостійкий, маслостійкий.
Довжина гумової смуги: 1010 мм
	шт.
	1

	30
	Зажим щіток B25 Kercher або еквівалент
	Зажими мають підходити для щіток підлогомийний машин : Kercher B40W  та Karcher BD 43/25 C Bp
	шт.
	1

	31
	Вакуумна турбіна Gaomei
або еквівалент
	Вакуумна турбіна має підходити для підлогомийної машини Gaomei GM50B
Призначення: Система всмоктування брудної води
Тип: Електрична вакуумна турбіна / вакуумний двигун
Живлення: Відповідно до штатної електричної системи Gaomei GM50B
Монтаж: У штатне посадкове місце
	шт.
	1

	32
	Щітка дискова Gaomei або еквівалент
	Щітка має підходити для підлогомийної машини Gaomei GM50B
Робоча ширина / діаметр: 500 мм
Матеріал щетини: Поліпропілен або еквівалентний зносостійкий синтетичний матеріал
Жорсткість	Середня
Кріплення: Сумісне зі штатним приводом Gaomei GM50B
Призначення: Миття та очищення твердих підлог
	шт.
	2

	33
	Шланг водозбірної системи GM50-56-70 або еквівалент
	Водозбірний шланг. Шланг для збору брудної води.
Матеріал: пластик, гума
	шт.
	2

	34
	Зливний шланг GM50-56-70 Mini або еквівалент
	Зливний шланг брудної води.
Матеріал: пластик, гума
	шт.
	1

	35
	Комплект водозбірних гум Gaomei або еквівалент
	Комплект водозбірних гум має підходити для підлогомийної машини Gaomei GM50B
Тип: Водозбірні гуми (скребки)
Ширина водозбірної балки: 770 мм
Кількість: Комплект (передня та задня гума)
Матеріал: Зносостійкий еластомер / поліуретан або еквівалент
Призначення: Збір брудної води

	компл.
	5

	36
	Роликове колесо Gaomei або еквівалент
	Роликове колесо має підходити для підлогомийної машини Gaomei GM50B
Тип: Роликове колесо
Призначення: Для штатного вузла підлогомийної машини.
Матеріал робочої частини::зносостійкий полімер, гума або еквівалент.
Кріплення: Штатного типу, сумісне з Gaomei GM50B
Обертання: Вільне, без заїдань
	шт.
	6

	37
	Фільтр бака брудної води GM50B або еквівалент
	Призначення: фільтрація забрудненої води та захист системи всмоктування підлогомийної машини від потрапляння сторонніх частинок;
Сумісність: Gaomei GM50B, 
Матеріал фільтрувального елемента та корпусу повинен бути стійким до впливу води, забруднень та мийних розчинів;
Фільтр повинен забезпечувати надійну фільтрацію без перешкоджання нормальній роботі системи всмоктування
	шт.
	2

	38
	Шланг подачі води Gaomei або еквівалент
	Шланг має підходити для підлогомийної машини Gaomei GM50B.
Матеріал: PVC,
Армування: Металевий/дротяний спіральний каркас: 
Внутрішній діаметр: 12 мм
Зовнішній діаметр: 18 мм

	шт.
	1

	39
	Щітка дискова IPC або еквівалент
	Щітка має підходити для підлогомийної машини IPC CT15 B35 Li-ion
Тип: Дискова щітка
Діаметр: 330 мм
Призначення: Миття та очищення твердих підлог
Матеріал щетини: Поліпропілен або еквівалентний зносостійкий синтетичний матеріал
Основа щітки: Зносостійкий полімерний матеріал
	шт.
	1

	40
	Колесо водозбірної балки IPC або еквівалент
	Опорне колесо водозбірної балки має підходити для підлогомийної машини IPC CT15 B35 Li-ion
Призначення: Забезпечення положення та переміщення водозбірної балки
Матеріал колеса: Зносостійкий полімер, гума або еквівалентний матеріал
Кріплення: Сумісне зі штатним вузлом водозбірної балки IPC CT15
	шт.
	3

	41
	Втулка колеса IPC або еквівалент
	Втулка для колеса водозбірної балки підлогомийної машини IPC CT15 B35 Li-ion
	шт.
	3

	42
	Передня водозбірна гума IPC або еквівалент
	Передня водозбірна гума має підходити для підлогомийної машини IPC CT15 B35 Li-ion.
Передня водозбірна гума (скребок)
Матеріал: Латекс або еквівалентний зносостійкий еластомер
Довжина: 536 мм
Призначення: Збір води з поверхні підлоги
Встановлення: На штатну водозбірну балку IPC CT15 B35
	шт.
	2

	43
	Задня водозбірна гума IPC або еквівалент
	Задня водозбірна гума має підходити для підлогомийної машини IPC CT15 B35 Li-ion.
Задня водозбірна гума (скребок)
Матеріал: Латекс або еквівалентний зносостійкий еластомер
Довжина: 596 мм
Призначення: Збір води з поверхні підлоги
Встановлення: На штатну водозбірну балку IPC CT15 B35
	шт.
	2

	44
	Шланг подачі води IPC або еквівалент
	Шланг має підходити для підлогомийної машини IPC CT15 B35 Li-ion.
Матеріал: PVC,
Армування: Металевий/дротяний спіральний каркас: 
Внутрішній діаметр: 12 мм
Зовнішній діаметр: 18 мм

	шт.
	1



Поставка товару має включати установку, заміну та перевірку працездатності встановлених запасних частин.

	Закупівля даного виду товару обґрунтована своїми якісними та технічними характеристиками, які найбільше відповідають вимогам та потребам замовника. Замовником зазначено конкретну назву тільки для орієнтиру, так як він мають гарну якість та ефективність у використанні.
[bookmark: _GoBack]	Вважати зазначені у цих вимогах посилання на конкретну назву, торгівельну марку чи фірму, патент, тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника такими, що містять вираз «або еквівалент».
