**Технічне завдання**

**на витратні матеріали для проведення променевої терапії на апараті Лінійний прискорювач електронів Elekta SynergyS.**

**код ДК 021:2015: 24530000-8 - Стиролові полімери у первинній формі (маски для позиціонування голови при променевій терапії, сумісні з платформами HeadSTEP).**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування згідно вимог Замовника** | **Код НК** | **Од. вим.** | **Кількість** | **Медико-технічні вимоги** |
| **1.** | Маска термопластична для позиціонування голови | 40896 - Пацієнт позиціонування термопластичного матеріалу | шт | 25 | 1. Маски термопластичні для позиціонування голови при променевій терапії 2. Сумісність з платформами HeadSTEP 3. Наявність мікроперфорації 4. Товщина не менше, не більше 2 мм |
| **2.** | Маска термопластична для позиціонування голови з отвором для рота | 40896 - Пацієнт позиціонування термопластичного матеріалу | шт | 25 | 1. Маски термопластичні для позиціонування голови при променевій терапії 2. Сумісність з платформами HeadSTEP 3. Наявність мікроперфорації 4. Товщина не менше, не більше 2 мм |
| **3.** | Маска термопластична для позиціонування голови, педіатрична | 40896 - Пацієнт позиціонування термопластичного матеріалу | шт | 25 | 1. Маски термопластичні для позиціонування голови при променевій терапії 2. Сумісність з платформами HeadSTEP 3. Наявність мікроперфорації 4. Товщина не менше, не більше 2 мм |
| **4.** | Маска термопластична для позиціонування голови з отвором для рота, педіатрична | 40896 - Пацієнт позиціонування термопластичного матеріалу | шт | 25 | 1. Маски термопластичні для позиціонування голови при променевій терапії 2. Сумісність з платформами HeadSTEP 3. Наявність мікроперфорації 4. Товщина не менше, не більше 2 мм |

**Очікувана вартість складає 122000,00 грн. (сто двадцять дві тисячі гривень 00 ко.) з ПДВ.**