**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

**на закупівлю послуг по предмету код ДК 021:2015: 50410000-1 Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів**

**(послуги з ремонту і технічного обслуговування Хемілюмінісцентного аналізатора ARCHITECT i1000sr виробництва Abbott (США), серійний № iSR04181 для Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології НДСЛ "Охматдит" на 2021 рік)**

1. **Місце надання послуг**: м.Київ, вул. В.Чорновола, 28/1, НДСЛ "Охматдит" МОЗ України.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****з/п** | **Найменування обладнання** | **Серійний номер** | **Кількість шт.** |
| **1** | **Хемілюмінісцентний аналізатор ARCHITECT i1000sr виробництва Abbott (США),** | **серійний номер** **iSR04181** | **1** |

**2.Перелік робіт Хемілюмінісцентного аналізатора ARCHITECT i1000sr**

 **включає в себе**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | **Найменування послуг з технічного обслуговування****із заміною запасних частин, що підлягають заміні** | Од. виміру | Кіль-кість |
| 1 | Складний ремонт обладнання з заміною запчастин Принтер HP LaserJet M102A (G3Q34A) та ДБЖ безперервної дії (online) PowerWalker VFI 3000 TGB | Послуга | 1 |
| 2 | Заміна клапана обхідного, двоходового Valve, Bypass, 2 Way (7-200607-01) | Послуга | 1 |
| 3 | Заміна клапана колектора рідини, VALVE, MANIFOLD KIT (7-77612-03)  | Послуга | 1 |
| 4 | Обслуговування зони реагентної каруселі з заміною (7-200635-02) Motor, Assy, Reagent Carousel with Replaceble Gear Мотор реагентної каруселі зі змінною шестерінкою | Послуга | 1 |
| 5 | Обслуговування завантажувача реакційних пробірок з заміною (7-207288-01) Sensor, RV Present, Narrow Arm Датчик наявності реакційної ємності з вузькою лапкою | Послуга | 1 |
| 6 | Обслуговування зони розчинів і відходів з заміною 2 одиниць (08С94-90) Tubing/Sensor, Temp, WZ Трубка з температурним датчиком промивної зони | Послуга | 1 |
| 7 | Профілактичне обслуговування з використанням (7-205087-04) I1000SR PM KIT Набір для обслуговування i1000SR | Послуга | 1 |
|  | **Всього** |  | **7** |

1. **Інші вимоги:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****з/п** | **Вимоги** | **Відповід-ність (ТАК/НІ)** |
|  | Надання послуг передбачає приїзд інженерів на територію Замовника |  |
|  | Послуги повинні надаватися кваліфікованим персоналом, який має відповідну кваліфікацію та досвід (надати у складі тендерної пропозиції **копії сертифікатів сервісних спеціалістів (інженерів**) про проходження навчання відповідного обладнання.  |  |
|  | Вартість послуг повинна включати вартість витратних матеріалів необхідних для проведення технічного обслуговування |  |
|  | Учасник при наданні послуг повинен забезпечувати дотримання вимог із захисту довкілля (надати у складі тендерної пропозиції гарантійний лист щодо дотримання вимог із захисту довкілля, що передбачені згідно Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Закону України «Про відходи») |  |
|  | Учасник при наданні послуг повинен забезпечувати дотримання вимог в галузі охорони праці і техніки безпеки, пожежної безпеки (надати у складі тендерної пропозиції гарантійний лист в довільній формі) |  |
|  | Термін гарантії на запасні частини – 12 місяців з моменту встановлення; |  |

**4. Термін надання послуг:** з моменту підписання договору до 31.12.2021 року.

**Учасник повинний надати документальне погодження на виконання усіх пунктів цих технічних вимог.**

**Очікувана вартість закупівлі складає 130 000,00грн. (сто тридцять тисяч гривень 00 коп.) з ПДВ.**