**ОБГРУНТУВАННЯ**

**кількісних та якісних характеристик закупівлі послуги:**

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ на закупівлю по предмету**

**код ДК 021:2015: 50410000-1 Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів (послуги з ремонту і технічного обслуговування імунохемілюмінісцентного аналізатора ARCHITECT i1000, серійний номер I1SR04181 для Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології НДСЛ "Охматдит" на 2023 рік)**

1. **Місце надання послуг**: м.Київ, вул. В.Чорновола, 28/1, НДСЛ "Охматдит" МОЗ України;

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Найменування обладнання** | **Виробник** | **Серійний номер** | **Рік випуску** | **Кіль-ть** |
| **1** | **імунохемілюмінісцентний аналізатор ARCHITECT i1000** | **США** | **серійний номер № I1SR04181** | **2012** | **1** |
|  |  |  |  |  |  |

**Сервісне технічне обслуговування (ТО) включає в себе:**

Перелік послуг технічного обслуговування та ремонт

**імунохемілюмінісцентного аналізатора ARCHITECT i1000**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування послуг** | **Одиниці виміру** | **Кількість** |
| **1** | **Технічне обслуговування та ремонт імунохемілюмінісцентного аналізатора ARCHITECT i1000** |  |  |
| 1.1 | Діагностика електронних компонентів | послуга | 1 |
| 1.2 | Діагностика обладнання | послуга | 1 |
| 1.3 | Складний ремонт обладнання з заміною запчастин | послуга | 1 |
| 1.4 | Тестування роботи | послуга | 1 |
| 1.5. | Заміна 100uL Trigger Pump (RoHS) Рідинного насосу об'ємом 100 мкл для розчину Триггер | шт | 1 |
| 1.6 | Заміна Motor, Z, with Leadscrew and Lifter (RoHS) Мотор вертикального руху завантажувача штативів | шт | 1 |
| 1.7. | Заміна Tubing, Pre-Trig Flush to Upper Manifold, (RoHS) Трубка пре-триггеру (від помпи до маніфолду клапанів) | шт | 1 |

**Вимоги до учасників:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Вимоги** | **Відповід-ність (ТАК/НІ)** |
|  | Надання послуг передбачає приїзд інженерів на територію Замовника |  |
|  | Послуги повинні надаватися кваліфікованим персоналом, який має відповідну кваліфікацію та досвід (надати у складі тендерної пропозиції копії сертифікатів сервісних спеціалістів (інженерів) про проходження навчання, виданих виробником відповідного обладнання. |  |
|  | Вартість послуг повинна включати вартість витратних матеріалів необхідних для проведення технічного обслуговування |  |
|  | Учасник при наданні послуг повинен забезпечувати дотримання вимог із захисту довкілля (надати у складі тендерної пропозиції гарантійний лист щодо дотримання вимог із захисту довкілля, що передбачені згідно Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Закону України «Про відходи») |  |
|  | Учасник при наданні послуг повинен забезпечувати дотримання вимог в галузі охорони праці і техніки безпеки, пожежної безпеки (надати у складі тендерної пропозиції гарантійний лист в довільній формі) |  |

*Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).*