**ОБГРУНТУВАННЯ кількісні та якісні характеристики закупівлі**

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ на закупівлю по предмету**

**послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання - код ДК 021:2015 – 50420000-(Сервісне технічне обслуговування обладнання Центрального стерилізаційного відділення лікарні на 2023 рік)**

1. **Місце надання послуг**: м.Київ, вул. В.Чорновола, 28/1, НДСЛ "Охматдит" МОЗ України;

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****з/п** | **Найменування обладнання** | **Виробник** | **Серійний номер** | **Кількість (шт)** |
| **1** | **Пакувальна машина Steripack 85** | **BMT, Чехія** | **серійний номер № 496587** | **1** |
| **2** | **Пакувальна машина Steripack 85** | **BMT, Чехія** | **серійний номер****№ 469299** | **1** |
| **3** | **Паровий стерилізатор Sterivap SL 669-2** | **BMT Medical Technology s.r.o.** | **серійний номер № 170805** | **1** |
| **4** | **Паровий стерилізатор Sterivap SL 669-2** | **BMT Medical Technology s.r.o** | **серійний номер №5170806** | **1** |
| **5** | **Газовий автомат Formomat PL-349-2** | **MMM Munchener Medizine Mechanik GmbH** | **серійний номер №70744** | **1** |
| **6** | **Паровий стерилізатор Unisteri HP 636** | **BMT Medical Technology s.r.o серійний номер №5170806** | **серійний номер 5170935** | **1** |
| **7** | **Дезінфікуюча камера Getinge DAP 1125X1250-2** | **Гетінг, Швеція** | **серійний номер № SN 010811** | **2** |

**Сервісне технічне обслуговування обладнання Центрального стерилізаційного відділення лікарні включає в себе:**

Перелік послуг технічного обслуговування **парових стерилізаторів та мийно-дезінфекційних машин**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Перелік операцій** |  |
| 1 | Заміна прокладки для двері автоклава STERIVAP 66 (STERIVAP №5170805, №5170806)  |  |
| 2 | Заміна плати керування SPL CPUS1\_2 (STERIVAP №5170806)  |  |
| 3 | Заміна плати K1,3B1 STERIVAP №5170806 |  |
| 4 | Заміна плати електроніки Мастер MBA53 STERIVAP №5170806  |  |
| 5 | Заміна повітряних гепафільтр AVF 021 до STERIVAP 66/UNISTERI 336 (5170805,5170806,5170935)  |  |
| 6 | Заміна картриджів до пакувальної машини HAWO (№ 496299)  |  |
| 7 | Заміна лезо металеве для різака пакувальної машини HAWO (№496299)  |  |
| 8 | Заміна конденсатовідводчика G1/2'' ВРТ 13 A-Е (№№5170805,5170806,5170935)  |  |
| 9 | Заміна електромагнітний клапан T.255А R3/8" DN6 ( №№ 5170805,5170806)  |  |
| 10 | Заміна конденсатор-теплообмінник 0,74 м2 (STERIVAP № 5170805)  |  |
| 11 | Заміна прокладки двері автоклава Unisteri 636 SL ( № 5170935)  |  |
| 12 | Заміна електромагнітний клапан G 3/8" 24V ( № 5170935)  |  |
| 13 | Заміна клапана електромагнітного 1/2" 24V AC 50/60Hz (№ 5170935)  |  |
| 14 | Заміна клапана G1/2 DN8 24V 50 Hz (№ 5170935)  |  |
| 15 | Заміна ремкомплекту HAWO для HAWO 850 № 496299 |  |
| 16 | Заміна вакуумний насос Speck Type VZ50-55.0001 1,5/2,2 kW для парового стерилізатора (№5170806) |  |
| 17 | Заміна ремкомплект прокладок для вакуум насоса VZ50-IE3-НР 66 (№5170806) |  |
| 18 | Заміна робоче колесо/крильчатка (імпеллер) до гідравлічного насосу SPECK (№5170806) |  |
| 19 | Пробка для бутили формальдегіду №170744 |  |
| 20 | Ковпачок для бутили формальдегіду №170744 |  |
| 21 | Ремонт і технічне обслуговування стерилізаторів, мийних та пакувальних машин (№5170805, №5170806, №170744, № 496299, № 5170935)  |  |

**Вимоги до учасників:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N п/п** | **ВИМОГИ** | Відповідність так\ні |
| 1 | Надання послуг передбачає приїзд інженерів на територію Замовника |  |
| 2 | Послуги повинні надаватися кваліфікованим персоналом, який має відповідну кваліфікацію та досвід (надати у складі тендерної пропозиції копії сертифікатів сервісних спеціалістів (інженерів) про проходження навчання, виданих виробником відповідного обладнання. |  |
| 3 | На підтвердження Учасник повинен надати копію листа (авторизації) виробника обладнання, (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), що підлягає ремонту та технічному обслуговуванню, яким підтверджується можливість надання послуг з ремонту та технічного обслуговування Учасником. |  |
| 4 | Вартість послуг повинна включати вартість витратних матеріалів необхідних для проведення технічного обслуговування |  |
| 5 | Учасник при наданні послуг повинен забезпечувати дотримання вимог в галузі охорони праці і техніки безпеки, пожежної безпеки. |  |

*Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).*