**ОБГРУНТУВАННЯ кількісні та якісні характеристики закупівлі**

**Послуги з технічного обслуговування та гідродинамічної профілактичної очистки каналізаційної мережі, очистки жирової ями, послуги з проведення хімічного аналізу води в контрольних колодязів та виконання невідкладних аварійних робіт на об’єктах НДСЛ ОХМАТДИТ МОЗ України» (ДК 021:2015 90470000-2 Послуги з чищення каналізаційних колекторів)**



**м. Київ, вул. Чорновола 28/1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Послуга/роботи** | **Од. виміру** | **Кількість** |
| 1. | Гідродинамічне профілактичне прочищення каналізаційної мережі (ДУ 150) | м.п. | 2084 |
| 2. | Очистка прийомних колодязів з використанням корнерізки | шт. | 148 |
| 3. | Аварійний виїзд бригади для усунення аварій | послуга | 10 |
| 4. | Хімічний аналіз на 30 комп. | послуга | 11 |
| 5. | Прочистки жирової ями об’ємом 6м3 з подальшою утилізацію відходів | послуга | 1 |

**м. Київ, вул. Стрітенська, 7/9**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Послуга/роботи** | **Од. виміру** | **Кількість** |
| 1. | Гідродинамічне профілактичне прочищення каналізаційної мережі (ДУ 150) | м.п. | 148 |
| 2. | Очистка прийомних колодязів | шт. | 14 |
| 3. | Хімічний аналіз на 30 комп. | послуга | 2 |

**Вимоги до учасників:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N п/п** | **ВИМОГИ** | Відповідність так\ні |
| 1 | Надання послуг передбачає приїзд інженерів на територію Замовника |  |
| 2 | Послуги повинні надаватися кваліфікованим персоналом, який має відповідну кваліфікацію та досвід (надати у складі тендерної пропозиції копії сертифікатів сервісних спеціалістів (інженерів) про проходження навчання, виданих виробником відповідного обладнання. |  |
| 3 | На підтвердження Учасник повинен надати копію листа (авторизації) виробника обладнання, (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), що підлягає ремонту та технічному обслуговуванню, яким підтверджується можливість надання послуг з ремонту та технічного обслуговування Учасником. |  |
| 4 | Вартість послуг повинна включати вартість витратних матеріалів необхідних для проведення технічного обслуговування |  |
| 5 | Учасник при наданні послуг повинен забезпечувати дотримання вимог в галузі охорони праці і техніки безпеки, пожежної безпеки. |  |

**Вимоги до надання послуг Виконавцем:**

Планове прочищення каналізації Виконавець повинен виконати в терміни, погоджені з Замовником.

Для підтвердження якості наданих послуг після планового прочищення каналізаційної мережі Виконавець повинен провести розширений хімічний аналіз стічних вод на 30 показників та надати протоколи, відібраних за адресами: м. Київ, вул. Чорновола, 28/1 та м. Київ, вул. Стрітенська, 7/9.

При наданні послуг з планового прочищення каналізації Виконавець повинен надати копії актів, які підтверджують приймання рідких відходів зливною станцією з датою після фактичного надання послуг.

**Вимоги до якості надання послуг:**

Виконавець повинен надавати Замовнику послуги, якість яких відповідає вимогам «Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України», затверджених наказом Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 5 липня 1995 року № 30 з усіма змінами та доповненнями, «Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України», затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 року №190, «Правил приймання стічних вод абонентів у систему каналізації м. Києва», затверджених розпорядженням ВО КМР КМДА від 12.10.2011року №1879 та інших діючих в Україні нормативних документів.

**Вимоги до строку надання послуг:** послуги надаються протягом всього строку дії договору згідно заявки від  Замовника. Виконавець зобов’язаний розпочати надання послуг протягом 3 (трьох) робочих днів з дня надходження заявки від Замовника на електронну пошту або за номером телефону Виконавця, зазначених у Договорі.

*Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).*