**Обгрунтування технічних, якісних і кількісних характеристик:**

**на закупівлю по предмету закупівлі 33140000-3 медичні матеріали (33141770-8 пристрої для лікування переломів, спиці та пластини).**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Найменування товару або еквівалент** | **Розміри,**  **діаметр Ø, мм. довжина L, мм** | **Кількість,**  **шт.** |
| **1.** | Спиця Кіршнера | Ø 1,5 мм- L від 250 до 400мм | 150 |
| **2.** | Спиця Кіршнера | Ø 1,8 мм- L від 200 до 400 мм | 250 |
| **3.** | Спиця Кіршнера | Ø 2,0 мм- L від 200 до 400мм | 150 |
| **4.** | Спиця Кіршнера тригранна заточка з двох сторін | Ø 1,8 мм- L від 200 до 400мм | 100 |
| **5.** | Еластичный титановый стрижень (TEN) | Ø 2,0мм - L 400мм | 40 |
| **6.** | Еластичный титановый стрижень (TEN) | Ø 2,5мм - L 400мм | 50 |
| **7.** | Еластичный титановый стрижень (TEN) | Ø 3,0мм - L 400мм | 50 |
| **8.** | Еластичный титановый стрижень (TEN) | Ø 3,5мм - L 400мм | 15 |
| **9.** | Еластичный титановый стрижень (TEN) | Ø 4,0мм - L 400мм | 15 |

Для підтвердження відповідності тендерних пропозицій медико-технічним вимогам до предмету закупівлі, учасники повинні надати наступні документи:

**Матеріал, з якого виготовлені імплантати повинен відповідати стандарту ISO-5832, для виробів, що імплантуються всередину тіла людини. Підтвердження повинно бути надано в інструкції з експлуатації та в гарантійному листі виробника, який необхідно подати у складі тендерної пропозиції**.

Імплантати повинні мати чітке лазерне або електрохімічне та кольорове маркування, що витримує стерилізацію, для полегшення визначення відповідного діаметру виробу в ході операції **(надати гарантійний лист учасника)**.

**Очікувана вартість закупівлі складає: 616750,00грн. з ПДВ.**