**ОБГРУНТУВАННЯ**

**МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

**на закупівлю по предмету**

код ДК 021:2015 – 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (меблі медичного призначення для ЦСО Лікарні)

**Технічна специфікація**

**Меблі медичного призначення для ЦСО Лікарні**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п\ | **Найменування та опис обладнання** | **Од. вим.** | **Кіл-ть** | **Вимоги** |
| 1 | СТІЛ РОБОЧИЙ | шт | 4 | Матеріал має бути з нержавіючої сталі марки 304;  Регульовані ніжки;  Кількість ящиків не менше трьох;  Відкрита зона під столом;  Розміри (ШxДxВ): не більше 700x1800x900 мм; |
| 2 | СТІЛ РОБОЧИЙ ПІД ПОЛИЦЮ | шт | 3 | Матеріал має бути з нержавіючої сталі марки 304;  Регульовані ніжки;  Розміри (ШxДxВ): 700x1500x900 мм; |
| 3 | СТІЛ РОБОЧИЙ ПІД ПОЛИЦЮ | шт | 2 | Матеріал має бути з нержавіючої сталі марки 304;  Регульовані ніжки;  Розміри (ШxДxВ): 750x1400x900 мм; |
| 4 | СТІЛ РОБОЧИЙ ПІД ПОЛИЦЮ | шт | 4 | Матеріал має бути з нержавіючої сталі марки 304;  Регульовані ніжки;  Розміри (ШxДxВ): 700x2000x900 мм; |
| 5 | СТІЛ РОБОЧИЙ ПІД ПОЛИЦЮ | шт | 3 | Матеріал має бути з нержавіючої сталі марки 304;  Регульовані ніжки;  Розміри (ШxДxВ): 700x1800x900 мм; |
| 6 | ШАФА ПРИЛАДНА | шт | 1 | Матеріал має бути з нержавіючої сталі марки 304;  Двері, що замикаються;  3 регульовані та знімні полиці; Вага не більше 57 кг;  Розміри (ШxДxВ): 430x900x1800 мм |
| 7 | ВІЗОК ДЛЯ МАТЕРІАЛІВ | шт | 7 | Матеріал має бути з нержавіючої сталі марки 304;  Чотири коліщатка з двома гальмами;  Дві полиці, ручка для зручного переміщення;  Вага не більше 13 кг;  Розміри (ШxДxВ): 550x860x900 мм; |
| 8 | ФІКСОВАНА СУЦІЛЬНА СИСТЕМА ПОЛИЦЬ | шт | 15 | Матеріал має бути з нержавіючої сталі марки 304;  Модульна конструкція, регульовані інтервали між полицями;  Розбірні 4 полиці;  Розміри (ШxДxВ): 910x460x1830 мм; |
| 9 | РОБОЧА СТАНЦІЯ | шт | 2 | Наявність електричної вилки, освітлення та збільшувального скла;  Роторний роликовий різак з регульованою висотою;  Місця для мішків, що регулюються по висоті та ширині;  Вага не більше 110 кг;  Розміри (ШxДxВ): 700x1800x900/1850 мм; |
| 10 | КОНТЕЙНЕРНИЙ ВОЗИК | шт | 2 | Чотири коліщатка з двома гальмами;  Двері з овальними замками з подвійним відкриванням на 270°;  Решітка 3x3, яка повністю знімається;  Вага не більше 35 кг;  Розміри (ШxДxВ): 820x910x900/1110 мм; |
| 11 | АВТОМАТИЧНИЙ НАГРІВНИЙ ЗВАРЮВАЛЬНИК | шт | 2 | 1 5 - 2 0 м/хв швидкість зварювання;  Кількість пакетів на год не менше 4000 шт;  Максимальна ширина ущільнення 400 мм;  З роликом;  Вага не більше 38 кг;  Розміри (ШxДxВ): 845x260x210 мм; |
| 12 | УЛЬТРАЗВУКОВА МИЙКА | шт | 1 | Дві раковини для миття інструментів і одна ультразвукова;  Три спіральних змішувача з регульованою лійкою;  2 комплекти повітряно-водяного розпилювача з 8 форсунками;  робоча поверхня 350 мм (зліва);  Розміри (ШxДxВ): 2400х700х900 мм; |
| 13 | ВІЗОК ДЛЯ ІНСТРУМЕНТІВ | шт | 2 | Матеріал має бути з нержавіючої сталі марки 304;  Чотири коліщатка з двома гальмами;  Вага не більше 13 кг;  Розміри (ШxДxВ): 550х880х900 мм; |
| 14 | МИЙКА ІНСТРУМЕНТІВ | шт | 1 | Матеріал має бути з нержавіючої сталі марки 304;  Спіральні змішувачі з регульованою лійкою;  Регульовані ніжки з нержавіючої сталі;  Вага не більше 17 кг;  Розміри (ШxДxВ): 700х1400х850 мм; |

***Вимоги до учасників:***

**1.Надати Гарантійний лист від виробника** (якщо учасник не є виробником товару) або його офіційного представника /дилера/дистриб’ютора, що підтверджує можливість постачання учасником запропонованого обладнання в необхідній кількості, якості та в потрібні терміни, визначені цією тендерною документацією та тендерною пропозицією учасника (надати скан-копію оригіналу гарантійного листа у складі тендерної пропозиції із зазначенням номеру закупівлі).

**2.Надати обов’язкове підтвердження зв’язку з виробником** (копія оригіналу листа авторизації дилера від виробника, що надає право на поставку та сервісне обслуговування на території України)

3.Товар, запропонований Учасником, **повинен бути новим**, та таким, що не використовувався раніше (**надати гарантійний лист**)

**4.Термін гарантійного обслуговування обладнання має бути не менше 12 місяців** **(надати гарантійний лист)**.

**5.** Товар, запропонований Учасником, повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.

*На підтвердження Учасник повинен надати копії документів наведених нижче* ***або гарантійний лист, що нижче зазначений документ буде надано під час поставки :***

*- завірену копію декларації (сертифікату відповідності) або копію документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту*

**6.На підтвердження технічних характеристик запропонованого Учасником товару, надати паспорт та/чи технічний опис або інструкцію на Товар.**

7. Довідка складена в довільній формі про наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору, завірена підписом уповноваженої особи Учасника.

*У разі, якщо в технічному завданні міститься посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі або виробника, мається на увазі «або еквівалент».*

**Очікувана вартість закупівлі складає 4000000,00 грн. (чотири мільйона гривень 00 коп.) з ПДВ**

**Голова робочої групи:**

Бабак В.Г. – начальник інженерно-технічного відділу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Члени робочої групи:**

Іванова Т.П. – медичний директор з медичних питань \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Чернишук С. С. – медичний директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Сова В.А. – медичний директор з поліклінічної роботи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Мирута Н.М. – заступник генерального директора

з економічних питань \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Полозенко О.П. – зас. генерального директора

з розвитку лікарні \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Підстава: рапорт.***