##### Обгрунтування технічних, якісних і кількісних характеристик:

**по предмету закупівлі:**

**частини до аудіо- та відеообладнання код ДК 021:2015 – 32350000-1 - (медична плівка, папір на записи)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування (або еквівалент)** | **Од.вим.** | **Кількість** |
| 1 | Суха медична плівка DRYSTARDT 5.000I В 35\*43 см, по 100 аркушів в упаковці (код 63183 за НК 024:2023 – Медична плівка для принтера) (код 32354110-3 – рентгенівська плівка) | уп | 50 |
| 2 | Суха медична плівка DRYSTARDT 5.000I В 20\*25 см, по 100 аркушів в упаковці (код 63183 за НК 024:2023 – Медична плівка для принтера) (код 32354110-3 – рентгенівська плівка) | уп | 50 |
| 3 | Термальні носії для друку UPP110S, 110 ммх20м (код 15639 за НК 024:2023 – Папір на записи) ( код 32351000-8 - приладдя до аудіо- та відеообладнання) | уп | 200 |

**Медико-технічні вимоги до сухої медичної плівки DRYSTARDT 5.000I В (позиції 1,2)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Медико – технічні вимоги | Відповідність (так/ні) з обов‘язковим посиланням на конкретну сторінку технічного документу\* |
| 1 | Сумісність з медичними принтерами Drystar 5302, 5300 |  |
| 2 | Основа плівки – блакитна поліестерова основа (підложка) з товщиною 168 мкм. |  |
| 3 | Вміст срібла не менше 0,9 г\м2. |  |
| 4 | Максимальна оптична щільність (D маx) не менше – 3,2. |  |
| 5 | Мінімальна оптична щільність (Dmin, вуаль) не більше - 0,24. |  |
| 6 | Плівка завантажується в принтер при звичайному денному освітленні. |  |
| 7 | Необхідний розмір: 35х43 см, 20х25 см. |  |
| 8 | Строк збереження для обробленої плівки повинен складати не менше 20 років. |  |
| 9 | Упаковка та зберігання:   * 100 аркушів в упаковці; * строк зберігання: не менше 24 місяці з дати виготовлення.. |  |

**Медичні вимоги до термальних носіїв для друку UPP110S, 110 ммх20м. (позиція 3)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Медико – технічнівимоги | Відповідність (так/ні) з обов‘язковим посиланням на конкретну сторінку технічного документу\* |
| 1 | Стандартний термопапір для термопринтерів Sony UP-8xx |  |
| 2 | Поверхня паперу: біла матова |  |
| 3 | Установка перемикача в принтері: Тип I.. |  |
| 4 | Довжина рулону: 20 м. Ширина паперу: 110 мм. |  |
| 5 | Упаковка та зберігання:   * рулон; * строк зберігання: не менше 24 місяці з дати виготовлення. |  |

**Очікувана вартість закупівлі складає 790000,00грн. (сімсот дев’яносто тисяч гривень 00 скоп.) з ПДВ.**

**Загальні вимоги**

1. Товар повинен передаватися Замовнику в упаковці підприємства виробника, яка не повинна бути деформованою або пошкодженою **(надати гарантійний лист).**
2. Товар, отриманий розпакованим або у неналежній упаковці, має бути замінений Постачальником за власний рахунок впродовж 2 робочих днів з дати постачання **(надати гарантійний лист).**
3. Поставка товару повинна здійснюватися протягом 3-х календарних днів з моменту отримання заявки та відбуватися виключно на протязі робочого часу установи. Заявка направляється Замовником у будь-якій йому доступній формі (телефоном, письмово, факсом, електронною поштою тощо). Навантажувально-розвантажувальні роботи здійснюються силами та за рахунок Учасника **(надати гарантійний лист).**

*Примітка: У разі, якщо у даних медико-технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).*