**ОБГРУНТУВАННЯ**

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

**на закупівлю по предмету**

**послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання - код ДК 021:2015 – 50420000-5 (ремонт автоматичного аналізатора С311; аналізатора с501 аналізатор 6000; аналізатора s 201; аналізатора AVL 9180 для Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології НДСЛ "Охматдит" на 2024 рік)**

1. **Місце надання послуг**: м. Київ, вул. В. Чорновола, 28/1, НДСЛ "Охматдит" МОЗ України;

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування обладнання** | **Кіль-ть** |
| **1** | **Біохімічний аналізатор С311** | **1** |
| **2** | **Біохімічний аналізатор с501** | **1** |
| **3** | **Біохімічний аналізатор Cobas 6000** | **1** |
| **4** | **Автоматична система Cobas s 201** | **1** |
| **5** | **Аналізатор електролітів AVL 9180** | **1** |

**Ремонт включає в себе:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Біохімічного аналізатора С311:** |  |  |
| **№** | | **Найменування послуг** | **Од. вим.** | **К-ть** |
|  |
| 1 | | Заміна ламп галогенових з виконанням ремонтних робіт по с311 | послуга | 1 |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | | **Біохімічний аналізатор с501; Біохімічний аналізатор Cobas 6000:** |  |  |  |
| **№** | | **Найменування послуг** | **Од.вим.** | **К-ть** |  |
| 1 | | Розбірка модуля аналізатору С501 | послуга | 1 |  |
| 2 | | Чистка всіх механізмів та їх змащування з допомогою Набору для обслуговування аналізатора С501 | послуга | 1 |  |
| 3 | | Перевірка та налаштування всіх рухомих механізмів та функції виявлення рідини з допомогою набору для обслуговування аналізатора | послуга | 1 |  |
| 4 | | Заміна ламп галогенових с 311, с 501 | послуга | 1 |  |
| 5 | | Заміна теплового фільтру | послуга | 1 |  |
| 6 | | Проведення сервісних перевірочних тестів | послуга | 1 |  |
| 7 | | Збірка аналізатору | послуга | 1 |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | | **Автоматична система Cobas s 201:** |  |  |  |
| **№** | | **Найменування послуг** | **Од. вим.** | **К-ть** |  |
| 1 | | Розбірка аналізатору s 201 | послуга | 1 |  |
| 2 | | Чистка всіх механізмів та їх змащування з допомогою Набору для обслуговування аналізатора | послуга | 1 |  |
| 3 | | Перевірка та налаштування всіх рухомих механізмів та функції виявлення рідини | послуга | 1 |  |
| 4 | | Заміна жорстких дисків | послуга | 1 |  |
| 5 | | Заміна вакуумного насосу s201 | послуга | 1 |  |
| 6 | | Проведення сервісних перевірочних тестів | послуга | 1 |  |
| 7 | | Збірка аналізатору | послуга | 1 |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | | **Аналізатор електролітів AVL 9180:** |  |  |  |
| **№** | | **Найменування послуг** | **Од. вим.** | **К-ть** |  |
|  |
| 1 | | Розбірка аналізатору | послуга | 1 |  |
| 2 | | Чистка всіх механізмів та їх змащування за допомогою наборів для обслуговування. | послуга | 1 |  |
| 3 | | Заміна коннектора для зчитування штрихкодів з Снеппаку | послуга | 1 |  |
| 4 | | Налаштування аналізатора. | послуга | 1 |  |
| 5 | | Проведення сервісних перевірочних тестів | послуга | 1 |  |
| 6 | | Збірка аналізатору | послуга | 1 |  |
|  |

1. **ТЕХНІЧНІ УМОВИ ТА ВИМОГИ ДО УЧАСНИКА**

1. Транспортні витрати та вартість комплектуючих повинні бути включені до ціни послуги ***(надати гарантійний лист від імені Учасника у складі тендерної пропозиції)****.*

2. Учасник повинен при здійсненні технічного обслуговування обладнання дотримуватись вимог нормативних документів в галузі охорони праці і техніки безпеки ***(надати гарантійний лист від імені Учасника у складі тендерної пропозиції)****.*

3. Послуга повинна надаватись згідно з регламентів від виробника, вказаних в експлуатаційній та сервісній документації до апаратів ***(надати гарантійний лист від імені Учасника у складі тендерної пропозиції).***

4. Комплектуючі частини, які будуть використані при наданні послуги повинні відповідати характеристикам, що зазначені в технічній документації фірми-виробника ***(надати гарантійний лист від імені Учасника у складі тендерної пропозиції).***

5. Наявність сертифікованого інженера на території України, який пройшов навчання на заводі виробника. На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільній формі щодо відповідності вимогам, вказаним у вищевказаному пункті та копію сертифіката інженера.

6. Гарантійний термін на надані послуги з моменту виконання робіт повинен складати не менш ніж 3 (три) місяці ***(надати гарантійний лист від імені Учасника у складі тендерної пропозиції)****.*

*Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).*

**Очікувана вартість закупівлі складає 475 000,00 грн. (чотириста сімдесят п’ять тисяч гривень 00 коп.) з ПДВ**

**Голова робочої групи:**

Бабак В.Г. – начальник центру інженерно-технічного

забезпечення \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Члени робочої групи:**

Іванова Т.П. – медичний директор з медичних питань \_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Чернишук С. С. – медичний директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Сова В.А. – медичний директор з поліклінічної роботи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Мирута Н.М. – заступник генерального директора

з економічних питань \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Полозенко О.П. – зас. генерального директора

з розвитку лікарні \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Підстава: рапорт Яновська В.Г. комерційна пропозиція.***