ОБГРУНТУВАННЯ 
На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. №710 «Про ефективне використання коштів» (у редакції постанови Кабінету Міністрів від 16 грудня 2020 р. № 1266) надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості. 
	Назва предмета закупівлі
	Катриджі для систем очистки води для лабораторії медичної генетики відділ ДСП – код ДК 021:2015 – 42910000-8 - Апарати для дистилювання, фільтрування чи ректифікації

	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
	[bookmark: _Hlk235792969][bookmark: _GoBack]Закупівля здійснюється для забезпечення потреб лікарні відповідно Службової записки про потребу Ініціатора закупівлі завідувача відділом діагностики спадкової патології лабораторії медичної генетики центру генетичної діагностики та клітинної імунотерапії Наталії МИЦИК від 07.07.2026 року № 1619

	Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі
	Очікувана вартість предмета закупівлі визначена на підставі однієї комерційної пропозиції, наданої суб'єктом господарювання, який є єдиним офіційно авторизованим дистриб'ютором продукції виробника Heal Force International Trading (Shanghai) Co., Ltd на території України, що підтверджується відповідним Авторизаційним листом виробника. Враховуючи відсутність інших офіційно авторизованих дистриб'юторів зазначеного виробника в Україні, отримання альтернативних комерційних пропозицій є неможливим.
[bookmark: _Hlk235102529]Вартість закупівлі з ПДВ становить: 139 798 грн., 28 коп. Сто тридцять дев’ять тисяч сімсот дев’яносто вісім гривень 28 копійок), вартість закупівлі без ПДВ становить: 116 498 грн., 57 коп. (Сто шістнадцять тисяч чотириста дев’яносто вісім гривень 57 копійок)



	
ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
	
ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ 
на закупівлю по предмету:

Катриджі для систем очистки води для лабораторії медичної генетики відділ ДСП – код ДК 021:2015 – 42910000-8 - Апарати для дистилювання, фільтрування чи ректифікації

Місце поставки товару: м. Київ, вул. В. Чорновола, 28 /1, ДНП «НДСЛ "Охматдит" МОЗ України 

Технічні, якісні та кількісні вимоги до предмету закупівлі
	№
	Найменування товару, або еквівалент
	Технічні характеристики товару
	Од. виміру
	К-сть

	1
	CR-SP101M Катридж попереднього очищення
	Розміри (Д × Ш × В): 157 × 85 × 385 мм
Фільтрувальне середовище (Media): Активоване вугілля та поліпропілен (PP)
Перепад тиску (Differential Pressure): ≤ 60 psi (≈ 4,14 бар)
Корпус (Housing):В ідсутній
Максимальний робочий тиск: Не вказано (N/A)
Максимальна робоча температура: 45 °C                                                                Швидкість потоку води: ≥ 1,5 л/хв.
	шт
	2

	2
	CR-SP202 Мемрана ЗО
	Тип: мембрана зворотного осмосу (RO, Reverse Osmosis).
Модель: CR-SP202.
Номінальна продуктивність: 100 GPD (приблизно 380 л/добу або 15–16 л/год).
Матеріал мембрани: тонкоплівковий композитний поліамід (TFC).
Ступінь знесолення (відторгнення солей): 96–99 % (для нової мембрани).
Робоча температура води: 5–45 °C.
Робочий тиск подачі: 1,0–4,0 кгс/см² (приблизно 0,1–0,4 МПа)
	шт
	2

	3
	CR-SP301 М Катридж очищення
	Розміри (Д × Ш × В): 157 × 85 × 385 мм.
Фільтрувальне середовище: змішана полірувальна (фінішна) іонообмінна смола (Mixed Polishing Resin)
Максимально допустимий перепад тиску: ≤ 60 psi (приблизно 4,14 бар).
Корпус: відсутній
Максимальний робочий тиск: не вказано (N/A)
Максимальна робоча температура: 45 °C                                                         Швидкість потоку води: ≥ 1,5 л/хв.
	шт
	2

	4
	CR-SP303 МS Катридж очищення
	Розміри (Д × В): Ø82,5 × 303 мм.
Фільтрувальне середовище: змішана полірувальна (фінішна) іонообмінна смола (Mixed Polishing Resin).
Максимально допустимий перепад тиску: ≤ 60 psi (приблизно 4,14 бар).
Корпус: відсутній.
Максимальний робочий тиск: не вказано (N/A).
Максимальна робоча температура: 45 °C.
Швидкість потоку води ≥ 1,5 л/хв.
	шт
	2




Закупівля даного виду товару обґрунтована своїми якісними та технічними характеристиками, які найбільше відповідають вимогам та потребам замовника. Замовником зазначено конкретні торгові марки тільки для орієнтиру, так як вони мають гарну якість та ефективність у використанні.
Вважати зазначені у цих вимогах посилання на конкретну  назву, торгівельну марку чи фірму, патент,  тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника такими, що містять вираз «або еквівалент»

1. Товар повинен бути новим, без зовнішніх пошкоджень, не брудний, не битий, упакований з маркуванням товару.
2. При поставці товару повинна додержуватись цілісність оригінальної упаковки з необхідними реквізитами виробника та уповноваженого представника.
3. Умовою постачання товару є безкоштовна доставка на територію Замовника з перевіркою комплектності, цілісності та відсутності пошкоджень в присутності представників Замовника.
4. [bookmark: _Hlk229727381]Довідка про джерело походження товару із зазначенням назви товаровиробника на товари що пропонується (подається у вигляді таблиці за наступним взірцем):
	[bookmark: _Hlk230347829]Найменування запропонованого товару
	Країна походження
	Виробник

	
	
	



5. Термін придатності Товару на момент його поставки Замовнику має становити не менше ніж 80 % від загального терміну виробництва, встановленого виробником і зазначеного на заводській упаковці Товару та у супровідній документації виробника на відповідну партію Товару, або не менше 12 місяців – залежно від того, який строк є більшим. Поставка Товару з меншим терміном придатності допускається лише за попередньою письмовою згодою Замовника  
6. Учасник визначає ціну на товар, який він пропонує поставити за договором, з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, а також витрат на страхування, транспортування, завантажування, розвантажування та інших витрат визначених законодавством.
7. Товар повинен бути новим, цілим, без пошкоджень заводської упаковки та її змісту, зберігатися при транспортуванні у відповідному температурному режимі, згідно інструкцій та стандартів. Товар має бути у тарі, яка забезпечує зберігання при транспортуванні, та відповідає встановленим стандартам, маркована згідно з діючим ТУ та ДСТУ.
8. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати технічним вимогам, встановленим у даному додатку до Документації.
9. У разі пропонування еквіваленту товару, що зазначений в медико-технічних вимогах, учасник подає у табличній формі порівняльну характеристику запропонованого ним товару та товару, що визначений у медико-технічних вимогах, з відомостями щодо відповідності вимогам Замовника, яка підтверджується відповідними документами виробника, що також надаються у складі тендерної пропозиції, із зазначенням назви документа та сторінки/пункту/абзацу, тощо, на якому міститься інформація на підтвердження відповідності.
10. Якість Товару має відповідати діючим вимогам та стандартам. На підтвердження учасник повинен надати копію Інструкції для застосування та/або копію сертифікату якості/аналізу та/або копію технічної специфікації (опису).
11. Поставлятись транспортом Учасника за умови попередньої заявки Замовника та оплачуватись тільки по факту поставки товару з можливістю відстрочки платежу до 30 календарних днів.
12. Зберігатися та траспортуватися з дотриманням встановлених вимог до кожної позиції

