ОБГРУНТУВАННЯ 
На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. №710 «Про ефективне використання коштів» (у редакції постанови Кабінету Міністрів від 16 грудня 2020 р. № 1266) надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості. 
	Назва предмета закупівлі
	Кольпоскоп з відеосистемою, код  ДК 021:2015: 33160000-9 - Устаткування для операційних блоків (33164100-8 – Кольпоскопи).

	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
	Закупівля здійснюється для забезпечення потреб лікарні відповідно Службової записки про потребу Ініціатора закупівлі записки медичного директоора з поліклінічної роботи  Сови В.А.№1063 від 20.05.2026р.

	Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі
	Очікувана вартість сформована на основі аналізу аналогічного договору заключеного Державним некомерційни підприємством "Націанально дитяча спеціалізована лікарня "ОХМАТДИ" МИЗ України" № 129/2025 від 16.07.2026 року, закупівля зареєстрована за Ідентифікатором закупівлі: UA-2025-07-16-004617-a

Очікувана вартість закупівлі складає: 94 878,50  UAH без ПДВ, ПДВ (7%) – 6 641,50 UAH, Вартість з ПДВ – 101 520,00 UAH.
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ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ 
до предмету закупівлі
Кольпоскоп з відеосистемою, код  ДК 021:2015: 33160000-9 - Устаткування для операційних блоків (33164100-8 – Кольпоскопи )

1. Технічні та якісні вимоги до предмета закупівлі:
Таблиця 1
	№ з/п
	Найменування товару
	НК 024:2023/ НК 031:2024
	Одиниця виміру
	Кількість
	
Характеристики

	1
	Кольпоскоп МК-300 з відеосистемою або еквівалент
	10960 Кольпоскоп/ Z12020703 Медичне  обладнання і супутні аксесуари, програмне забезпечення і витратні матеріали кольпоскопи
	шт.
	1
		1. Технічні вимоги

	№ п/п
	Найменування параметру
	Значення

	1.1
	Робоча відстань об’єктива, мм
	250

	1.2
	Загальне збільшення, крат
	10

	1.3
	Поле зору, мм
	20

	1.4
	Діоптрійне переміщення окулярів, дптр
	±5

	1.5
	Діапазон регулювання між зіничної відстані, мм, в межах
	56 – 74

	1.6
	Взаємне розташування оптичних осей об’єктивів і окулярів – конвергентне
	наявність

	1.7
	Зелений світлофільтр для підвищення контрасту кровоносних судин
	наявність

	1.8
	Світлодіодне (LED) джерело світла
	наявність

	1.9
	Максимальна освітленість в предметній площині, лк, не менше
	60 000

	1.10
	Штатив підлоговий (Основа мобільна на 4-х роликах)
	наявність

	1.11
	Переміщення голови кольпоскопа 2-ма поворотними важелями з фрикційними рукоятками
	наявність

	1.12
	Мінімальне налаштування по висоті, мм
	975

	1.13
	Максимальне налаштування по висоті, мм
	1245

	1.14
	Напруга живлення від мережі 50Гц, В
	90 - 250

	1.15
	Максимальна потужність споживання, ВА, не більше
	7

	1.16
	Маса, кг, не більше
	18,5

	2. Вимоги до відеосистеми

	№ п/п
	Найменування параметру
	Значення

	2.1
	Можливість перегляду кольорового зображення досліджуваної області на моніторі комп'ютера в режимі реального часу
	наявність

	2.2
	Кнопка фотозйомки на корпусі відеосистеми
	наявність

	2.3
	Максимальна роздільна здатність відео та моментальних знімків, піксель
	1920х1080

	2.4
	Підключення до ПК за допомогою USB
	наявність

	2.5
	Відеосистема повинна бути оснащена програмним забезпеченням MEDVisor-EVA
	наявність

	3 Можливості програмного забезпечення

	№ п/п
	Найменування параметру
	Значення

	3.1
	Формування бази даних з кольпоскопічними знімками пацієнтів і наявністю пошукової системи
	наявність

	3.2
	Можливість працювати декільком лікарям під особистими паролями зі своїми архівами та індивідуальними налаштуваннями
	наявність

	3.3
	Формування звітів за результатами діагностики  українською, англійською, польською, казахською та російською мовою
	наявність

	3.4
	Кольпоскопічний атлас з 180 класичних знімків
	наявність

	3.5
	Можливість створення власного кольпоскопічного атласу
	наявність

	3.6
	Кольпоскопічна класифікація Ріо-де-Жанейро 2011 р.
	наявність

	3.7
	Автоматизована система статистики по захворюваннях
	наявність

	3.8
	Автопошук пацієнток за діагнозом
	наявність

	3.9
	Можливість визначати і фіксувати на знімку лінійні розміри та площа уражених ділянок.
	наявність

	3.10
	Можливість відображати на знімку гінекологічну сітку, робити виноски, позначки та написи
	наявність





Комплект поставки кольпоскопа: 
- Головка кольпоскопа; 
- Штатив підлоговий; 
- Блок живлення (з важелем врівноважуючим у МК-200); 
- Кабель мережевий; 
- Відеосистема кольпоскопа; 
- Програмне забезпечення для кольпоскопічної діагностики MEDVisor-EVA; 
- Ключ захисту для програмного забезпечення; 
- Інструкція користувача програмного забезпечення MEDVisor-EVA; 
- Інструкція з експлуатації кольпоскопу.

1. Товар повинен бути новим, без зовнішніх пошкоджень, не брудний, не битий, упакований з маркуванням товару.
2. При поставці товару повинна додержуватись цілісність оригінальної упаковки з необхідними реквізитами виробника та уповноваженого представника.
3. Умовою постачання товару є безкоштовна доставка на територію Замовника з перевіркою комплектності, цілісності та відсутності пошкоджень в присутності представників Замовника.
4. Строк поставки товару: не пізніше 10 робочих днів з моменту отримання замовлення  від замовника.
5. Гарантійний термін: 5 років.

	Закупівля даного виду товару обґрунтована своїми якісними та технічними характеристиками, які найбільше відповідають вимогам та потребам замовника. Замовником зазначено конкретну назву тільки для орієнтиру, так як він мають гарну якість та ефективність у використанні.
	Вважати зазначені у цих вимогах посилання на конкретну назву, торгівельну марку чи фірму, патент, тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника такими, що містять вираз «або еквівалент».

Учасник у складі пропозиції має надати наступні документи:
1. Декларація про відповідності вимогам Технічному регламенту щодо медичних виробів, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 02.10.2013 № 753.
2. Інструкція користувача програмного забезпечення MEDVisor-EVA.
3. Інструкція з експлуатації кольпоскопу.
4. Товар повинен бути новим, цілим, без пошкоджень заводської упаковки та її змісту. На підтвердження надати гарантійний лист.
5. На підтвердження характеристик товару зазначених в колонці «Характеристики» Таблиці 1 Додатку 3 до тендерної документації надати порівняльну таблицю відповідності із зазначенням сторінок з інструкції з експлуатації кольпоскопу або Інструкції користувача програмного забезпечення.













