ОБГРУНТУВАННЯ 
На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. №710 «Про ефективне використання коштів» (у редакції постанови Кабінету Міністрів від 16 грудня 2020 р. № 1266) надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості. 
	Назва предмета закупівлі
	Комплексне сервісне обслуговування для системи візуалізації O-arm O2 ДК 021:2015 – 50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання 

	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
	Закупівля здійснюється для забезпечення потреб лікарні відповідно Службової записки про потребу Ініціатора закупівлі завідуючого Центру рапдіології Нечаєва М.П. №1717 від 17.07.2026р.

	Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі
	Очікувана вартість визначена на підставі двох наданих комерційних пропозицій, оскільки на сьогодні лише дві компанії мають ліцензію на надання відповідних послуг. Це підтверджується витягом із переліку ліцензіатів ДІЯР. З метою забезпечення максимальної економії очікувану вартість визначено на рівні найнижчої із отриманих комерційних пропозицій.
Очікувана вартість закупівлі складає: 2 200 000,00 грн, без ПДВ, ПДВ (20%) - 440 000,00 нрн., разом з ПДВ -2 640 000,00 грн.


	
ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ 
МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ 
на закупівлю по предмету:
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Табл. 1
	№
з/п
	Найменування обладнання яке підлягає обслуговуванню
	Серійний номер
обладнання
	Кількість 

	[bookmark: _Hlk233965847]1
	Мобільна рентгеноскопічна система візуалізації O-arm O2

	S/N C2989
	1 шт.



Табл.2
	№
з/п
	Регламентні роботи

	1
	1. Загальний огляд та діагностика
2. Очищення, огляд та обслуговування MVS
3. Очищення, огляд та обслуговування IAS
4. Обслуговування та заміна(у разі необхідності) акумуляторів IAS
5. Заміна акумуляторів MVS
6. Калібрування та тести:
- Юстирування джерела відносно детектора у разі необхідності
- Тест роздільної здатності та якості 2D-зображення
- Тест контрастності 2D-зображення
- Тест якості 3D-зображення
7. Механічний огляд вузлів
8. Юстирування коліматора відносно детектора у разі необхідності
9. Перевірка та налаштування роботи аварійних систем
10. Контроль параметрів рентгенівського випромінювання
11. Перевірка відповідності та налаштування у разі необхідності дозових характеристик
12. Перевірка працездатності Imaging System
13. Перевірка та налаштування приводів та гідравлічної системи
14. Фінальна функціональна перевірка O-arm O2 Imaging System

Комплексне сервісне обслуговування для системи O-arm2 не передбачає модернізацію або реконструкцію виробу.
Додаткові умови: Всі послуги з технічного обслуговування здійснються відповідно до рекомендацій виробника
До пакету послуг комплексного сервісного обслуговування входить:
• Планове профілактичне обслуговування відповідно до рекомендацій виробника - 1 раз
• Коригувальне обслуговування (діагностика та ремонт) – протягом дії договору 
• Запасні частини (оригінальні компоненти, схвалені виробником) – протягом дії договору
• Технічна підтримка (на місці та/або дистанційно) – протягом дії договору
• Діагностика та підтримка програмного забезпечення/системи – протягом дії договору
• Мінімальний час простою та максимальна готовність системи – протягом дії договору
• Послугинадаються уповноваженим і кваліфікованим персоналом відповідно до нормативних вимог – протягом дії договору



Технічні вимоги/ Технічна специфікація:

	Найменування/ критерії/ опис предмета закупівлі
	Відповідність / так

	
Проведення планового технічного обслуговування обладнання
Загальні вимоги до учасника:

1. Надання послуг передбачає приїзд інженерів на територію Замовника;
2. Вартість послуг повинна включати вартість витратних матеріалів необхідних для проведення технічного обслуговування;
3. Учасник при наданні послуг повинен забезпечувати дотримання вимог в галузі охорони праці і техніки безпеки, пожежної безпеки;
4. Учасник повинен підтвердити можливість надання послуг, належної якості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист на обладнання, що підлягає ремонту та/або технічному обслуговуванню, яким підтверджується можливість надання Учасником послуг згідно з предметом закупівлі, належної якості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, а також назву предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення процедури закупівлі;
5. Гарантія на якість виконаних робіт та послуг складає 6 місяців. На підтвердження Учасник надає гарантійний лист;
6. Учасник повинен забезпечити наявність сервісного інженера, який пройшов навчання /трейнінг у виробника обладнання. На підтвердження відповідності цій вимозі Учасник повинен надати документ, виданий виробником обладнання, що підлягає обслуговуванню, який підтверджує проходження сервісним інженером навчання /трейнінгу з виконання розширеного /поглибленого сервісного обслуговування відповідного обладнання.
	



Примітка: У разі, якщо у даних медико-технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що технічні вимоги містять вираз (або еквівалент)
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