
ОБГРУНТУВАННЯ 
На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. №710 «Про ефективне використання коштів» (у редакції постанови Кабінету Міністрів від 16 грудня 2020 р. № 1266) надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості. 
	Назва предмета закупівлі
	Протигази код ДК 021:2015 – 35810000-5 — Індивідуальне обмундирування

	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
	Закупівля здійснюється для забезпечення потреб лікарні відповідно Службової записки про потребу Ініціатора закупівлі провідного фахівця з питань цивільного захисту Старовойтова Ю.К. № 1344 від 17.06.2026 р

	Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі
	Очікувана вартість закупівлі визначена шляхом аналізу ринкових цін, наданих комерційних пропозицій  та розрахована в межах максимальної економії.
Вартість закупівлі: 424 800,00 грн. (чотириста двадцять чотири тисячі вісімсот гривень 00 коп.) з ПДВ.



[bookmark: _Hlk226969203]ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ 

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
на закупівлю по предмету

Протигази код ДК 021:2015 – 35810000-5 — Індивідуальне обмундирування

[bookmark: _GoBack]Детальний опис предмета закупівлі:
Узагальнена назва товару
Протигаз Мікрон «M3-B» з фільтром ФГМ С (A2B2E2K2SXP3 DR) + підсумок
Опис товару
Протигаз «M3-B» - українського виробництва. Відповідає всім технічним вимогам та пройшов всі тестування і сертифікацію. лицева частина виготовлена в розмірі S-малий, М-середній, L- великий. Матеріал лицьової частини: бромо-бутилова гума; - клас маски – 3 (CL3); - оглядовий отвір захищений від запотівання; - переговорна мембрана, яка дозволяє спілкуватися з використанням комунікаційних пристроїв або без них; - вага 595 г; -розбірливість мовлення не менше 90%; - можливість під’єднати фільтр з двох сторін (різьба Rd40х1/7"); Можливе приєднання фляги до протигазу. Фільтр ФГМ С A2B2E2K2SXP3 RD захищає ВІД: А2 - органічних газів і парів з температурою кипіння > 65 градусів; В2 - неорганічних газів і парів, хлор; E2 - диоксиду сірки та інших кислих газів і парів; К2 - аміаку та органічних похідних аміаку; SX - бойових отруйних речовин Р3 - канцерогенних аерозолів, D - фільтр пройшов випробовування; R - фільтр багаторазового використання.
Серійний номер
4294620012795
Пов’язана категорія
Засоби індивідуального захисту органів дихання
Відноситься до відбору
Індивідуальне обмундирування
Характеристики товару:
Технічні характеристики
Наявність системи для пиття
так
Фільтр відповідність ДСТУ EN 14387:2017
так
Оголів’я
з 6-ти точковим кріпленням до маски
Протоколи випробувань (Захист від Бойових отруйних речовин)
так
Тип з'єднання фільтруючого елемента
різьбове
Різьбове з'єднання маски та фільтруючого елемента згідно
ДСТУ EN 148-1:2004 (Rd40*1/7")
Бренд
МІКРОН
Виробник фільтруючого елементу
МІКРОН
Маска повнолицьова, відповідність ДСТУ EN 136:2003
так
Захист від бойових отруйних речовин (зарин, зоман, табун, VX гази, іприт, люїзит, фосген, дифосген, синильна кислота, хлорпікрин)
так
Тип візиру
окулярний
Товар немає походження з рф та рб
так
Термін зберігання/придатності фільтруючого елементу
20 , рік
Герметичне вакуумне пакування фільтруючого елементу
так
Сертифікат якості від виробника (Захист від Бойових отруйних речовин)
так
Комплектність
маска+фільтр+сумка для зберігання
Матеріал лицьової частини
бромбутилова гума (каучук)
Клас маски згідно ДСТУ EN 136:2003
3
Термін зберігання/придатності маски
20 , рік
Надання декларації про відповідність вимогам ТР ЗІЗ (ПКМУ №771 від 21.08.2019 р.) на маску та на фільтруючий елемент
так
Тип з'єднання маски та фільтруючого елемента
різьбове
Корпус фільтруючого елементу
ударостійкий пластик
Під'єднання фільтру
з обох сторін (праворуч та ліворуч)
Наявність переговорної мембрани
так
Тип та клас фільтруючого елемента
A2, K2, B2, R, Р3, D, E2, SX
Надання сертифікату експертизи зразка на маску та на фільтруючий елемент
так
Розмірність захисної маски
універсальний розмір

