ОБГРУНТУВАННЯ 
На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. №710 «Про ефективне використання коштів» (у редакції постанови Кабінету Міністрів від 16 грудня 2020 р. № 1266) надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості. 
	Назва предмета закупівлі
	Послуги з ремонту та технічного обслуговування систем подачі рідкого азоту та кріоємностей з додатковими матеріалами та запасними частинами для ремонту, встановлення і налаштування згідно коду ДК 021:2015: 50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання

	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
	Закупівля здійснюється для забезпечення потреб лікарні відповідно Службової записки про потребу Ініціатора закупівлі завідувачки відділу кріозбереження та клітинної терапії ЦСК Перепелиціної О.М.  №2004 від 12.08.2026р.

	Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі
	Очікувану вартість закупівлі послуг визначено на підставі аналізу отриманих комерційних пропозицій. За основу взято найнижчу цінову пропозицію за співставний обсяг та умови надання послуг, що забезпечує економне та раціональне використання коштів.
[bookmark: _GoBack]Вартість закупівлі: 152 750,00 UAH без ПДВ, ПДВ (20%) -30 550,00 UAH, всього з ПДВ – 183 300,00 UAH.




[bookmark: _Hlk226471843]ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
на закупівлю по предмету
Послуги з ремонту та технічного обслуговування систем подачі рідкого азоту та кріоємностей з додатковими матеріалами та запасними частинами для ремонту, встановлення і налаштування згідно коду ДК 021:2015: 50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, а також обсяг та зміст послуги

Місце надання послуг: 01135, м. Київ, вул. В’ячеслава Чорновола, 28/1

	№
з/п
	Найменування обладнання
	Виробник
	Інвентарні номери
	Кількіст, шт

	1
	Система вакуумно-ізольованих азотних трубопроводів Кріобанку
	CRYO DIFFUSION, Франція
	1014704366
	1 

	2
	Кріосховища Cryo Diffusion BF 2350 MDS
	CRYO DIFFUSION, Франція
	1014704354
1014704356
1014704358
	3

	3
	Ємності для рідкого азоту Cryo Diffusion XRP 60-S з контролерами INJC1 CStic
	CRYO DIFFUSION, Франція
	1014704350
1014704352
	2

	4
	Cryo Diffusion XRP 30-S з контролерами INJC1 CStic,
	CRYO DIFFUSION, Франція
	1014704342
1014704344
	2




	№
	Найменування послуг з технічного обслуговування

	Од. виміру
	Кількість

	1
	Послуги з ремонту та технічного обслуговування систем подачі рідкого азоту та кріоємностей у з додатковими матеріалами та запасними частинами для ремонту, встановлення і налаштування
	послуга
	1




ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ:


	№
з/п
	Вимоги
	Відповідність (ТАК/НІ)

	1
	Для забезпечення роботи Відділу кріозберігання та клітинної терапії ЦСК (Кріобанку) та провадження процедур безпечного та тривалого зберігання клітинного матеріалу для подальшої трансплантації, підтримання якості отриманого клітинного продукту необхідно провести ремонт та технічне обслуговування обладнання вказаного в таблиці з витратними матеріалами Виконавця згідно регламенту Виробника.
Технічне обслуговування проводиться один раз на рік.
	

	2
	Надання послуг передбачає приїзд інженерів на територію Замовника
	

	3
	Послуги повинні надаватися компанією, яка має відповідну кваліфікацію та досвід (надати у складі тендерної пропозиції копії сертифікатів сервісних спеціалістів (інженерів) про проходження навчання.  
	

	4
	Перелік послуг включає в себе: 
· технічне (сервісне) обслуговування, ремонт і заміна (за необхідності) елементів наливної фурнітури (крани, захисні клапани, трійники, конектори та ін.), елементів живлення контролерів INJC1 CStic; 
· перевірку та налаштування вбудованих гідравлічних компонентів, контроль функціональності (контролери рівня азоту та температури, сигнальних датчиків для автоматичного наповнення рідким азотом) кріосховищ Cryo Diffusion BF 2350 MDS з контролерами S170 об’єм 350 л (3 шт); 
· ремонт (заміна) магістрального клапану подачі рідкого азоту ASCO SCB263-205LT.24/DC (монтаж, демонтаж, заміна ущільнень; підключення і налаштування контролера).
· налаштування обладнання після ремонту і технічного обслуговування,  в межах суми договору. 
· проведення вимірювань і перевірок на відповідність вимогам експлуатаційної документації та техніки безпеки. Своєчасне і якісне виконання послуг з ремонту у відповідності з вимогам експлуатаційної документації.
	

	5
	Надати довідку в довільної формі про згоду, що Вартість послуг повинна включати вартість витратних матеріалів і ресурсів Виконавця необхідних для проведення технічного обслуговування
	

	6
	Учасник при наданні послуг повинен забезпечувати дотримання вимог із захисту довкілля (надати у складі тендерної пропозиції гарантійний лист щодо дотримання вимог із захисту довкілля, що передбачені згідно Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Закону України «Про управління відходами»)
	

	7
	Учасник при наданні послуг повинен забезпечувати дотримання вимог в галузі охорони праці і техніки безпеки, пожежної безпеки (надати у складі тендерної пропозиції гарантійний лист в довільній формі) 
	

	8
	Будь-які транспортні витрати в процесі надання послуги мають бути за рахунок Виконавця.
	



Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико- технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).



