Запрошуємо долучитися до ЗАКУПІВЛІ

Роботи по об’єкту: «Реконструкція системи теплопостачання шляхом встановлення теплового насоса, для підігріву басейну, консультативно-діагностичної поліклініки ДНП "НДСЛ "Охматдит" МОЗ України " (м. Київ, вул. Стрітенська,7/9)"» (ДК 021:2015: 45454000-4 — Реконструкція)

Посилання на закупівлю - https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2026-08-17-000037-a
Очікувана вартість – 4 731 593,00 грн., без ПДВ

	[bookmark: _GoBack] 

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

 на закупівлю робіт по об’єкту:

«Реконструкція системи теплопостачання шляхом встановлення теплового насоса, для підігріву басейну, консультативно-діагностичної поліклініки ДНП "НДСЛ "Охматдит" МОЗ України " (м. Київ, вул. Стрітенська,7/9)"» (ДК 021:2015: 45454000-4 — Реконструкція)


Строк виконання робіт становить 90 календарних днів.

Місце виконання робіт (адреса об’єкта будівництва): м. Київ, вул. Стрітенська, 7/9.
Локалізація. Учасник у складі тендерної пропозиції має надати довідку у довільній формі із зазначенням найменування товару, назви виробника та ID товару, який присвоєно електронною системою закупівель згідно вимог Додатку 1  тендерної документації. Замовник самостійно перевіряє інформацію щодо ступеня локалізації виробництва товару(ів), який(і) замовник набуває у власність під час надання послуг / виконання робіт у переліку товарів із підтвердженим ступенем локалізації, оприлюдненому в електронній системі закупівель:  https://prozorro.gov.ua/search/products?local_share=10. 
Для забезпечення візуалізації ЄС згідно зі статтею 16 Рамкової угоди щодо спеціальних механізмів реалізації фінансування ЄС для України згідно з інструментом Ukraine Facility, ратифікованої Законом України від 06.06.2024 № 3786-IX, товар та матеріальні ресурси у складі закупівель робіт чи послуг, які буде поставлено; на об'єктах, на яких будуть виконуватись роботи / надаватись послуги, має міститись емблема Європейського Союзу та напис «Фінансується Європейським Союзом — Ukraine Facility» 
Напис «Фінансується Європейським Союзом» або «Співфінансується Європейським Союзом» завжди повинен бути вказаний повністю і розміщений поруч з емблемою. Шрифт, який буде використовуватися разом з емблемою ЄС, повинен залишатися простим і легко читабельним. Рекомендованими шрифтами є Arial, Auto, Calibri, Garamond, Tahoma, Trebuchet, Ubuntu та Verdana. Використання підкреслення та інших шрифтових ефектів заборонено. Розташування тексту відносно емблеми ЄС не повинно жодним чином перешкоджати зображенню емблеми ЄС. Рекомендовано учасникам ознайомитись із посібником «Використання емблеми ЄС у контексті програм ЄС 2021-2027».
У разі якщо проєктна документація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, завжди мається на увазі “або еквівалент”. При цьому характеристики “еквівалента” повинні відповідати технічним, якісним, функціональним, екологічним характеристикам, що передбачені затвердженою проєктною документацією, його використання не повинно призводити до необхідності зміни технології та коригування проєктних рішень та змінювати суттєві експлуатаційні характеристики проєкту будівництва.

Примітка. Проєктна документація за предметом закупівлі  розміщена Замовником в електронній системі закупівель як окремі файли та є невід’ємною частиною тендерної документації, а саме:
· ТОМ 1. 260224-01-ЗПЗ Загальна пояснювальна записка;
· ТОМ 2; 260224-01-ТМ Теплопостачання;
· ТОМ 3; 260224-01-АТМ Автоматизація тепломеханічної частини . Електропостачання.
! Учасник повинен забезпечити відповідність своєї тендерної пропозиції вимогам проєктної документації та врахувати її при визначенні вартості робіт, обсягів, ресурсів і технології виконання.!


Додаток: Відомість обсягу робіт та Відомість ресурсів





	 
	 

	 
	 














	
	

	 


	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	
	 

	 	
	 

	Відомість обсягів робіт

	 
	 

	Реконструкція системи теплопостачання шляхом встановлення теплового насоса для підігріву басейну консультативно-діагностичної поліклініки ДНП "НДСЛ "Охматдит" МОЗ України"
 (м. Київ, вул. Стрітенська, 7/9)

	 

	№
п/п
	
Найменування робіт та витрат

	Одиниця
виміру
	  Кількість
	Примітка

	1
	2
	3
	4
	5

	Локальний кошторис 02-01-02 на тепло-
холодопостачання (ТМР)


	1
	(Демонтаж) Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,2 т
	насос
	2
	 

	2
	(Демонтаж) Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм
	шт
	2
	 

	3
	(Демонтаж) Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 100 мм
	шт
	11
	 

	4
	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 90 мм
	м
	2
	 

	5
	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 100 мм
	м
	15
	 

	6
	(Демонтаж) Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 100 мм
	фланець
	10
	 

	7
	(Демонтаж) Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 80 мм
	фланець
	12
	 

	8
	(Демонтаж) Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 50 мм
	фланець
	4
	 

	9
	(Демонтаж) Приварювання відводів до сталевих трубопроводів діаметром 108 мм
	фланець
	8
	 

	10
	Розбирання бетонних фундаментів
	м3
	0,416
	 

	11
	(Демонтаж) Щит керування металевий 400х600
	шафа
	2
	 

	12
	(Демонтаж) Силові пускачі та реле
	шт
	6
	 

	13
	(Демонтаж) Прокладання стальних труб для електрокабелів, діаметр труб до 40 мм
	м
	60
	 

	14
	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 160 мм
	шт
	2
	 

	15
	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням  охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 160 мм до 510 мм
	шт
	2
	 

	16
	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в цегляних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 80 мм
	шт
	2
	 




	17
	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 80 мм до 800 мм
	шт
	2
	 

	18
	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в цегляних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 80 мм до 510 мм
	шт
	2
	 

	19
	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 80 мм
	шт
	2
	 

	20
	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в цегляних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 140 мм
	шт
	2
	 

	21
	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням  охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 140 мм до 510 мм
	шт
	2
	 

	22
	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в цегляних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 140 мм
	шт
	2
	 

	23
	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 140 мм до 810 мм
	шт
	2
	 

	24
	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 1
	м3
	2,1
	 

	25
	Монтаж захисної огорожі устаткування
	т
	0,407
	 

	26
	Монтаж агрегату або машини компресорно-конденсаторної, маса 0,7 т
	шт
	1
	 

	27
	Установлення кронштейнів/опор під устаткування
	кг
	345
	 

	28
	Установлення баків конденсаційних місткістю 1,5 м3
	бак
	1
	 

	29
	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,5 т
	шт
	2
	 

	30
	Установлення водопідігрівників ємкісних місткістю до 1м3
	шт
	1
	 

	31
	Установлення клапанів запобіжних одноважільних діаметром 25 мм
	шт
	2
	 

	32
	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,15 м3
	бак
	1
	 

	33
	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 25 мм
	шт
	1
	 

	34
	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,1 м3
	бак
	2
	 

	35
	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 25 мм
	шт
	1
	 

	36
	Установлення баків конденсаційних місткістю 0,3 м3
	бак
	1
	 

	37
	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т
	насос
	10
	 

	38
	Вентилі, клапани латунні та бронзові цапкові муфтові на умовний тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр умовного проходу 10-50 мм [електричний або електромагнiтний привiд]
	шт
	1
	 



	39
	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням
	м
	4
	 

	40
	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням
	м
	34
	 

	41
	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням
	м
	62
	 

	42
	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням
	м
	54
	 

	43
	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 90 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням
	м
	30
	 

	44
	Установлення фланцевих з'єднань на стальних трубопроводах діаметром 80 мм
	шт
	42
	 

	45
	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 100 мм
	шт
	13
	 

	46
	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 80 мм
	шт
	2
	 

	47
	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм
	шт
	3
	 

	48
	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 25 мм
	шт
	33
	 

	49
	Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа
[100 кгс/см2]
	шт
	21
	 

	50
	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 25 мм
	шт
	11
	 

	51
	Установлення манометрів з триходовим краном
	комплект
	8
	 

	52
	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових
	комплект
	2
	 

	53
	Прокладання дренажних трубопроводів з поліетиленових труб низького тиску діаметром до 50 мм
	м
	60
	 

	54
	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку,
поліетилену
	м
	186
	 

	55
	Ізоляція трубопроводів діаметром 89 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 60 мм
	м
	8
	 

	56
	Покриття ізоляції циліндричних і плоских поверхонь
виробами металевими
	м2
	7
	 

	Локальний кошторис 02-01-03 на автоматизація
тепломеханічної частини
 

	57
	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв
	шафа
	1
	 

	58
	Монтаж датчика зовнішньої температури
	шт
	1
	 

	59
	Монтаж датчика температури води
	шт
	11
	 

	60
	Встановлення перетворювача тиску
	шт
	5
	 

	61
	Установлення кранів (відбірний пристрій тиску) діаметром до 25 мм
	шт
	5
	 

	62
	Реле контролю потоку монтаж
	шт
	1
	 

	63
	Монтаж пристрою поплавкового
	комплект
	1
	 

	64
	Антена приймально-передавальна (монтаж)
	антена
	1
	 

	65
	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,триполюсний, струм до 100 А
	шт
	1
	 



	66
	Провід, що прокладається у лотках, сумарний переріз до 35 мм2
	м
	111
	 

	67
	Провід, що прокладається у лотках, сумарний переріз до 6 мм2
	м
	963
	 

	68
	Прокладання коробів/гофрованих труб
	м
	183
	 

	69
	Прокладання лотків
	м
	90
	 

	70
	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 100 мм до 510 мм
	шт
	1
	 

	71
	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням  охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 100 мм
	шт
	1
	 

	72
	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в цегляних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 125 мм
	шт
	2
	 

	73
	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини
свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 125 мм до 800 мм
	шт
	2
	 

	74
	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в цегляних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 80 мм
	шт
	4
	 

	75
	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини
свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 80 мм до 160 мм
	шт
	-4
	 

	76
	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в цегляних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 80 мм
	шт
	1
	 

	77
	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини
свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 80 мм до 250 мм
	шт
	1
	 

	Локальний кошторис 02-01-04 на пуско-налагоджувальні
роботи
 

	78
	Холодильна установка безнасосна для штучного охолодження холодоносієм з одним одноступінчастим компресором, холодопродуктивність до 70 кВт [60 тис. ккал/год]
	установ.
	1
	 

	79
	Система забезпечення хімочищеною водою (пропілен гліколь) включаючи насоси і підігрівники вихідної води, трубопроводи хімочищеної води
	система
	1
	 

	80
	Регулювання внутрішньої водяної системи теплоспоживання будівлі з тепловим навантаженням до 0.2 Гкал/год
	система
	1
	 

	81
	Установка підігріву води [підігрівник, охолодник конденсату, комунікації], продуктивність до 10 м3/год
	установ.
	2
	 

	82
	Бак під тиском місткістю до 100 м3, тиском до 0.6 Мпа [кгс/см2]
	бак
	2
	 

	83
	Насос відцентровий. Подача до 10 м3/год
	насос
	9
	 

	84
	Вимірювальні перетворювачі з природним вихідним сигналом [термоперетворювач опору, перетворювач теплоенергетичний, пристрій, що звужує і т.п.]
	шт
	12
	 



	85
	Термометр манометричний, що показує
	шт
	36
	 

	86
	Вимірювальні перетворювачі з дискретним вихідним сигналом [сигналізатор, датчик-реле і т.п.]
	шт
	6
	 

	87
	Автономне і комплексне налагодження систем, змонтованих на об'єкті автоматизації (ЩАТП №1) Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5
	система
	1
	 

	88
	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання: на кожний наступний параметр настроювання (параметр рівня 2 шт, параметр сигналізації 10 шт, параметр температури 8 шт, параметр тиску 7 шт, параметр управління та сигналізації 1 шт)
	система
	28
	 

	 

	 
	 
	 
	 

	
	
	 

	
	
	 
	 

	
	 

	 Вiдомiсть ресурсiв витрат замовника

	

	

	

	№
Ч.ч.
	Найменування 
	Одиниця 
виміру
	Кількість

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	 
	 Будівельні матеріали, вироби і
комплекти
	

	1
	Розширювальний бак ГВП Zilmet 50Л
	шт
	1
	

	2
	Розширювальний бак Zilmet 35Л
	шт
	1
	

	3
	Розширювальний бак Zilmet 150Л
	шт
	1
	

	4
	Ємність для пропіленгліколю 300л
	шт
	1
	

	Устаткування
	

	5
	Бойлер в теплоізоляції PKModul 500л
	шт
	1
	

	6
	Теплообмінник паяний гліколь-вода 85 кВт Hexonic LC110-50-2”
	шт
	1
	

	7
	Теплообмінник паяний вода-ГВП 55 кВт Hexonic LB47-90-5/4"
	шт
	1
	

	8
	Автоматичний балансувальний клапан з ел.приводом 230В Danfoss AB-QM DN50
	шт
	1
	

	9
	Насос циркуляційний(Роб. точка Q=14,1м3/год, Н=10,0 м) IMPPUMPSNMT MAX II 65/180 F340
	шт
	1
	

	10
	Насос циркуляційний(Роб. точка Q=8,1 м3/год, Н=13,0 м) IMPPUMPSNMT MAX II 40/180 F220
	шт
	1
	

	11
	Насос циркуляційний(Роб. точка Q=1,8 м3/год, Н=6 м)  IMPPUMPSNMT SAN SMART II U 25/60-180
	шт
	1
	

	12
	Насос циркуляційний IMPPUMPSNMTSANMINI 15/40-130
	шт
	1
	

	13
	Насос циркуляційний для підкачки IMP PUMPS BWJ 2-3R
	шт
	1
	

	14
	Чіллер з гнучкими вставками в компл. Hisense HFRЕ-65W/E2F
	шт
	1
	

	15
	Бак теплохолодоакумулятор в теплоізоляції PKModul  1500л
	шт
	1
	

	
	
	 

	
	
	
	 



Вiдомiсть ресурсiв витрат пiдрядника


	№
Ч.ч.
	Найменування 
	Одиниця 
виміру
	Кількість

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Будівельні матеріали, вироби і
комплекти

	

	1
	Кран кульовий GF Standart ВЗ 1/2" (метелик)
	шт
	14
	

	2
	Кран кульовий GF Standart з американкою 3/4" (метелик)
	шт
	10
	

	3
	Кран кульовий GF Standart з американкою 1" (метелик)
	шт
	16
	

	4
	Клапан зворотній пружинний DN20 3/4"
	шт
	2
	

	5
	Фільтр косий, сітчатий, грубої очистки (розмір соти 0,5 мм) DN20 3/4"
	шт
	2
	

	6
	Кран кульовий GF Standart ВВ 1/2" (метелик)
	шт
	4
	

	7
	Автоматичний повітровідвідник MIKRO, в комплекті зі зворотнім клапаном, DN 15, РN 8
	шт
	4
	

	8
	Фільтр косий, сітчатий, грубої очистки (розмір соти 0,5 мм) DN25 1"
	шт
	4
	

	9
	Фільтр косий, сітчатий, грубої очистки (розмір соти 0,5 мм) DN32 1x1/4"
	шт
	1
	

	10
	Фільтр-грязьовик з фланцевим підключенням. Тонка сітка з хромонікелевої сталі, розмір комірки 0,75 мм-4111, DN 80
	шт
	2
	

	11
	Клапан зворотній пружинний DN25 1"
	шт
	6
	

	12
	Запобіжний клапан, 0-110 С, для котла потужністю до 75 кВт, DN=15,PN 4
	шт
	1
	

	13
	Запобіжний клапан, 0-110 С, для котла потужністю до 75 кВт, DN=15,PN 6
	шт
	2
	

	14
	Компенсатор вибрации фланцевый Ayvaz MKTY-30 ДУ 65
	шт
	2
	

	15
	R3040-BL3
	шт
	1
	

	16
	R3025-BL2
	шт
	2
	

	17
	R3015-BL1
	шт
	2
	

	18
	Ротаційний привід з перехідником для кріплення на КК, зусилля 10Нм
	шт
	1
	

	19
	Ротаційний привід з перехідником для кріплення на КК, зусилля 5Нм
	шт
	4
	

	20
	TPK 210-12/12kW
	шт
	1
	

	21
	6199219ND Anoda 33x450/5/4-200l
	шт
	1
	

	22
	Американка кутова GF латунь 2"
	шт
	2
	

	23
	Американка пряма GF латунь 2" (під плоску прокладку)
	шт
	2
	

	24
	Американка пряма GF латунь 1x1/2" (під плоску прокладку)
	шт
	3
	

	25
	Американка кутова GF латунь 1x 1/4"
	шт
	4
	

	26
	Американка пряма GF латунь 1x 1/4" (під плоску прокладку)
	шт
	4
	

	27
	Американка пряма GF латунь 1" (під плоску прокладку)
	шт
	17
	

	28
	Американка пряма GF латунь 3/4" (під плоску прокладку)
	шт
	10
	

	29
	Американка пряма GF латунь 1/2" (під плоску прокладку)
	шт
	6
	

	30
	Трійник GF нікельований ВВВ 1"
	шт
	14
	

	31
	Трійник GF нікельований ВВВ 3/4"
	шт
	18
	

	32
	Трійник GF нікельований ВВВ 1/2"
	шт
	40
	

	33
	Муфта GF нікельована 1/2"
	шт
	6
	

	34
	Муфта GF нікельована 3/4"
	шт
	6
	

	35
	Муфта GF нікельована 1"
	шт
	6
	

	36
	Ніпель GF нікельований 1/2"
	шт
	4
	

	37
	Ніпель GF нікельований 3/4"
	шт
	4
	

	38
	Ніпель GF нікельований 1"
	шт
	4
	

	39
	Футорка GF нікельована ЗВ 3/4" x 1/2"
	шт
	10
	

	40
	Футорка GF нікельована ЗВ 1" x 1/2"
	шт
	10
	

	41
	Коліно GF нікельоване ВЗ 1/2"
	шт
	50
	

	42
	Коліно GF нікельоване ВЗ 3/4"
	шт
	20
	

	43
	Подовжувач ВЗ V&G хромований 1" x 50
	шт
	8
	

	44
	Подовжувач GF хром 3/4" х 50 мм
	шт
	8
	

	45
	Подовжувач GF хром 1/2" х 50 мм
	шт
	8
	

	46
	Футорка ВЗ V&G 3/4" x 1/2"
	шт
	13
	

	47
	Футорка ВЗ V&G 1/2" x 1/4"
	шт
	5
	

	48
	Кронштейн для розширювального бака ?3/4" настінний RM (Італія)
	комплект
	1
	

	49
	Ніпель редукційний GF латунь 2" x 1x1/2"
	шт
	3
	

	50
	Ніпель редукційний GF нікельований 1x 1/4" х 1"
	шт
	2
	

	51
	VSB.R1"-R11/2"GTW (3 к-та) різьбові з'єднання DN 25
	шт
	4
	

	52
	VERSCHRAUBUNG-3342>2027-G1"1/4>G3/4"-BS фітінг латунний "Wilo"
	шт
	4
	

	53
	Прокладка паронітова на ГАЗ Ду 80
	шт
	52
	

	54
	Прокладка паронітова на ГАЗ Ду 65
	шт
	4
	

	55
	Прокладка паронітова на ГАЗ Ду 50
	шт
	4
	

	56
	Прокладка паронітова на ГАЗ Ду 40
	шт
	4
	

	57
	Прокладка паронітова на ГАЗ Ду 32
	шт
	20
	

	58
	Прокладка паронітова на ГАЗ Ду 25
	шт
	28
	

	59
	Прокладка паронітова на ГАЗ Ду 20
	шт
	30
	

	60
	Прокладка паронітова на ГАЗ Ду 15
	шт
	46
	

	61
	Пакля Go-Plast 100гр
	шт
	3
	

	62
	Паста 250 г "Unipak" (вода, пар)
	шт
	2
	

	63
	Труба ASG Nano Ag композит 90х15,0
	м
	80
	

	64
	Труба ASG Nano Ag композит 75х9,5
	м
	8
	

	65
	Труба ASG Nano Ag композит 63х7,8
	м
	32
	

	66
	Труба ASG Nano Ag композит 32х4,5
	м
	32
	

	67
	Труба ASG Nano Ag композит 25х4,2
	м
	28
	

	68
	Труба ASG Nano Ag композит 20х3,2
	м
	8
	

	69
	Вільний фланець з фальцевимбуртом ASG90
	шт
	52
	

	70
	Перехідник-Редукція ASG 90х75
	шт
	6
	

	71
	Вільний фланець з фальцевимбуртом ASG75
	шт
	8
	

	72
	Трійник редукційний ASG90х32х90
	шт
	28
	

	73
	Трійник редукційний ASG90х40х90
	шт
	1
	

	74
	Трійникоднозначний ASG90
	шт
	10
	

	75
	Перехідник зметал. різьбою внутрішньою
ASG 90х3"
	шт
	4
	

	76
	Кутник ASG 90xx90
	шт
	34
	

	77
	Кутник ASG 45xx90
	шт
	2
	

	78
	Перехідник-РедукціяASG 90х50
	шт
	4
	

	79
	Вільний фланець з фальцевимбуртом
ASG50
	шт
	4
	

	80
	Перехідник-РедукціяASG 90х63
	шт
	4
	

	81
	Кутник ASG 90xx75
	шт
	5
	

	82
	Кутник ASG 45xx75
	шт
	2
	

	83
	Перехідник-РедукціяASG 75х50
	шт
	2
	

	84
	Пластикове горло з накидноюгайкою ASG
50х2"
	шт
	2
	

	85
	Трійник редукційний ASG75х20х75
	шт
	2
	

	86
	Перехідник зметал. різьбою внутрішньою
ASG 75х2 1/2"
	шт
	2
	

	87
	Перехідник з метал. різьбою внутрішньою
ASG 63х2"
	шт
	12
	

	88
	Кутник ASG 90xx63
	шт
	6
	

	89
	Перехідник зметал. різьбою внутрішньою
ASG 40х5/4"
	шт
	1
	

	90
	Перехідник зметал. різьбою внутрішньою
ASG 32х1" под ключ
	шт
	50
	

	91
	Перехідник-Редукція ASG 32х20
	шт
	14
	

	92
	Трійникоднозначний ASG32
	шт
	6
	

	93
	Кутник ASG 90xx32
	шт
	27
	

	94
	Перехідник зметал. різьбою внутрішньою
ASG 32х1/2"
	шт
	26
	

	95
	Перехідник зметал. різьбою внутрішньою
ASG 32х3/4"
	шт
	18
	

	96
	Перехідник з метал. різьбою внутрішньою
ASG 25х3/4"
	шт
	35
	

	97
	Перехідник зметал. різьбою внутрішньою
ASG 25х1/2"
	шт
	8
	

	98
	Трійник редукційний ASG 25х20х25
	шт
	8
	

	99
	Трійник однозначний ASG 25
	шт
	4
	

	100
	Перехідник зметал. різьбою внутрішньою з
накидноюгайкою ASG 25х3/4"
	шт
	10
	

	101
	Перехідник зметал. різьбою внутрішньою з
накидноюгайкою ASG 25х1/2"
	шт
	6
	

	102
	Кутник ASG 90xx25
	шт
	26
	

	103
	Перехідник з метал. різьбою внутрішньою
ASG 20х1/2"
	шт
	28
	

	104
	Редукція оц. ЗВ 3"х2"арт.241 GEBO
	шт
	2
	

	105
	Ніпель оц.редукційний 2 1/2"х2" арт.245
PREMIUM
	шт
	3
	

	106
	Рукав металевий РЗл-Ц-1810
	м
	10
	

	107
	Рукав металевий РЗл-Ц-1150
	м
	45
	

	108
	Рукав металевий РЗл-Ц-0950
	м
	30
	

	109
	Гнучка УФ-стійка гофрована труба з ПВХ
050 (91950А)
	м
	45
	

	110
	Гнучка УФ-стійка гофрована труба з ПВХ
025 (91925А)
	м
	35
	

	111
	Кабельний канал , типу ТМС 40x17 (00351)
	м
	18
	

	112
	Розподільча коробка e.db.pro.100.100.50u,
ІР55 (р016103)
	шт
	6
	

	113
	Клемна колодка е.іс.рго.рі.2 з натискним
Важелем (р0660001)
	шт
	24
	

	114
	Клемна колодка е.іс.рго.рі.3 з натискним
Важелем (р0660002)
	шт
	9
	

	115
	Кабельна стяжка , (100шт), біла (S015043)
	уп
	6
	

	116
	Олива трансформаторна (Т-1500У)
	л
	1
	

	117
	Бірки кабельні маркувальні У -153 УЗ,6 28,
0х28,0
	шт
	100
	

	118
	Короб/лоток перфорований 50x50, довжина
3000 мм 35260
	м
	39
	

	119
	Короб/лоток перфорований 100x50,
довжина 3000 мм 35262
	м
	21
	

	120
	Короб/лоток перфорований 100x100,
довжина 3000 мм 35341
	м
	9
	

	121
	Короб/лоток перфорований 200x100,
довжина 3000 мм 35343
	м
	21
	

	122
	Кришка з заземленням на прямий елемент
основа 50 35520
	м
	39
	

	123
	Кришка з заземленням на прямий елемент
основа 100 35522
	м
	30
	

	124
	Кришка з заземленням на прямий елемент
основа 200 35524
	м
	21
	

	125
	Кут СРО 90 горизонтальний 90°, 50x50
36000
	шт
	4
	

	126
	Кут СРО 90 горизонтальний 90°, 100x100
36041
	шт
	1
	

	127
	Кут СРО 90 горизонтальний 90°, 200x100
36043
	шт
	1
	

	128
	Кришка СРО 90 на кут горизонтальна 90°,
основа 50 38000
	шт
	4
	

	129
	Кришка СРО 90 на кут горизонтальна 90°,
основа 100 38002
	шт
	1
	

	130
	Кришка СРО 90 на кут горизонтальна 90°,
основа 200 38004
	шт
	1
	

	131
	Перехідник RRC 200/100 висота 100 мм,
цинк-ламельний 36321
	шт
	1
	

	132
	Кришка RRC на перехідник 200/100, цинк-
ламельна 38084
	шт
	1
	

	133
	Перехідник по висоті Н100-Н50, основа 100
мм, цинк-ламел. 36548
	шт
	1
	

	134
	Відгалужувач DL 100x50, гарячого
цинкування 36235
	шт
	2
	

	135
	Відгалужувач DL 200x100, гарячого
цинкування 36265
	шт
	1
	

	136
	Відгалужувач DL 100x100, гарячого
цинкування 36263
	шт
	1
	

	137
	Кришка на відгалужувач DL основа 100, гар.
Цинкування 38363
	шт
	3
	

	138
	Кришка на відгалужувач DL основа 200, гар.
Цинкування 38365
	шт
	1
	

	139
	Відгалуджубач TDS Т-пойібний
Вертикальний , основа 100 37172
	шт
	3
	

	140
	Кришка TDS на відгалужувач Т-подібний
Вертикальний, 100 38322
	шт
	3
	

	141
	Перехідник RRC 100/50 Висота 50 мм, 36308
	шт
	3
	

	142
	Кришка RRC на перехідник 100/50, цинк-
ламельна 38079
	шт
	3
	

	143
	Гвинт з хрестоподібним шліцом М6х10
СМ010610
	шт
	476
	

	144
	Гайка з рискою, що перешкоджає
Відкручуванню М6 СМ100600
	шт
	476
	

	145
	Пластина кріпильна GT0 Висота 50 мм
37301
	шт
	54
	

	146
	Пластина РТСЕ для заземлення 37501
	шт
	34
	

	147
	Пластина кріпильна GT0 висота 80 мм 37303
	шт
	42
	

	148
	Забивний анкер М8 СМ400830
	шт
	108
	

	149
	Шпилька М8х1000 полегшена СМ200801
	шт
	7
	

	150
	П-подібний профіль PSL, довжина 2000 мм,
товщина 1,5 мм, BPL2920
	шт
	12
	

	151
	Гайка з рискою, що перешкоджає
відкручуванню М8 СМ100800
	шт
	206
	

	152
	Шпилька М8х1000 мм полегшена СМ200801
	шт
	10
	

	153
	Гайка з рискою, що перешкоджає
відкручуванню М 8 СМ100800
	шт
	132
	

	154
	Шпилька М8х2000 полегшена СМ200802
	шт
	6
	

	155
	П-подібний профіль PSL, довжина 800 мм,
товщина 1,5 мм BPL2908
	шт
	1
	

	156
	Гайка з рискою , що перешкоджає
відкручуванню М8 СМ100800
	шт
	12
	

	157
	Забивний анкер М 8 СМ400830
	шт
	42
	

	158
	Шпилька М8х2000 мм полегшена СМ200802
	шт
	42
	

	159
	П-подібний профіль PSL, довжина 3000 мм,
товщина 1,5 мм BPL2930
	шт
	15
	

	160
	Консоль DW основа 100 мм, гарячого
цинкування ВВС3010
	шт
	21
	

	161
	Посилений клиновий анкер М10х75
СМ481075
	шт
	42
	

	162
	Посилений клиновий анкер М 10х75
СМ481075
	шт
	18
	

	163
	Кріплення до стіни ТМ 100 для верт.
монтажу основа В100 ВММ1010
	шт
	9
	

	164
	Гвинт з хрестоподібним шліцом М6х10 мм
СМ010610
	шт
	228
	

	165
	Гайка з рискою, що перешкоджає
відкручуванню М 6 СМ100600
	шт
	228
	

	166
	Кріплення до стелі SSM, гарячого
цинкування BSF2901
	шт
	5
	

	167
	П-подібний профіль PSM, довжина 3000 мм,
товщина 2,5 мм ВРМ2930
	шт
	5
	

	168
	П-подібний профіль PSM, довжина 2000 мм,
товщина 2,5 мм BPN2903
	шт
	5
	

	169
	З'єднувач П-подібного профілю PSL/PSM,
довжина 300 мм BPN2903
	шт
	5
	

	170
	Болт для з'єднання консолей ML/BM з проф.
PSL/PSM М8х60 СМ020870
	шт
	10
	

	171
	Посилений клиновий анкер М12х75
СМ481275
	шт
	20
	

	172
	Болт для з'єднання консолей ML/BM з
профілями PSL/PSM b 8х60 мм СМ020860
	шт
	40
	

	173
	Трубка K-FLEX 19x089-2 ST
	м
	56
	

	174
	2S Хомут з гумов. ізоляц. 38-46мм M8/10
	шт
	4
	

	175
	Трубка K-FLEX 19x076-2 ST
	м
	6
	

	176
	2S Хомут з гумов. ізоляц. 47-52мм М8
	шт
	16
	

	177
	Кріплення для огорожі стандарт
	шт
	120
	

	178
	Трубка K-FLEX 19x064-2 ST
	м
	40
	

	179
	2S Хомут з гумов. ізоляц. 53-61мм M8/10
	шт
	20
	

	180
	Кріплення хомут кутовий
	шт
	20
	

	181
	Трубка K-FLEX 13x035-2 ST
	м
	40
	

	182
	2S Хомут з гумов. ізоляц. 113-118мм M8/10
	шт
	4
	

	183
	Кріплення хомут П-образний
	шт
	30
	

	184
	Трубка K-FLEX 13x028-2 ST
	м
	34
	

	185
	BIS Шпилька метрична М8 х1000мм (NL)
	шт
	40
	

	186
	Трубка K-FLEX 13x022-2 ST
	м
	10
	

	187
	Стрічка K-FLEX 003x050-15 ST
	шт
	8
	

	188
	Стрічка AD K-FLEX 035-050 AL CLAD
	шт
	1
	

	189
	Стрічка ALU K-FLEX 050-050 AR 106
	шт
	1
	

	190
	Трубка K-FLEX 25x089-1 ST AL CLAD
	м
	26
	

	191
	Болти із шестигранною головкою оцинковані,  діаметр різьби 12-[14] мм
	т
	0,00055908
	

	192
	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм
	т
	0,001155
	

	193
	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм
	т
	0,000004
	

	194
	Гіпсові в'яжучі Г-3
	т
	0,00183
	

	195
	Канати прядив'яні просочені
	т
	0,0000407
	

	196
	Картон будівельний прокладний, марка А
	т
	0,000033
	

	197
	Кисень технічний газоподібний
	м3
	0,53
	

	198
	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева
	т
	0,00005
	

	199
	Стрічка сталева пакувальна, м'яка, нормальної точності 0,7х(20-50) мм
	т
	0,002136
	

	200
	Потверджувач N 1
	т
	0,0132
	

	201
	Мастило, солідол жировий "Ж"
	т
	0,0005
	

	202
	Цемент для приготування розчину в умовах будови та в інших подібних випадках
	т
	0,0022
	

	203
	Шпагат паперовий
	т
	0,00001
	

	204
	Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42
	т
	0,0027
	

	205
	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е55
	т
	0,00914
	

	206
	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42
	т
	0,00323
	

	207
	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А
	т
	0,03804
	

	208
	Бензин розчинник
	т
	0,0002
	

	209
	Папір шліфувальний
	м2
	0,1734
	

	210
	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм
	шт
	1,463
	

	211
	Клей K-FLEX 0,5 lt K 414
	шт.
	5
	

	212
	Білило свинцеве
	т
	0,00012
	

	213
	Оліфа натуральна
	кг
	0,26
	

	214
	Стрічка полівінілхлоридна для ізоляції газонафтопродуктопроводів ПВХ-БК [липка], товщина 0,4 мм
	м2
	1,2
	

	215
	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А
	кг
	0,1
	

	216
	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]
	кг
	0,7
	

	217
	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм
	шт
	0,2694276
	

	218
	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 100 мм
	шт
	0,05151
	

	219
	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 125 мм
	шт
	1,84426
	

	220
	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 140 мм
	шт
	1,9297464
	

	221
	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 160 мм
	шт
	0,10302
	

	222
	Окожушка із сталі листова оцинкованної,
товщина листа 0,55 мм
	м2
	7
	

	223
	Болти будівельні з гайками та шайбами
	т
	0,009992
	

	224
	Тканина мішкова
	10м2
	0,0011
	

	225
	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, І
сорт
	м3
	0,0004192
	

	226
	Кран кульовий Фл (в) 1,6МПа Ду 80
	шт
	19
	

	227
	Зворотній клапан фланцевий DN 80
	шт
	4
	

	228
	Кран кульовий Фл (в) 1,6МПа Ду 50
	шт
	2
	

	229
	Кран кульовий GF Standart з американкою
2" (ручка) повнопрохідний
	шт
	4
	

	230
	Кран шаровий зі спуском повітря G1/2 / G1/2
-3 МПа ТУ У 29.1-14307481-049:2010
	шт
	41
	

	231
	Трубна ізоляція із мінеральної вати,
фольгована  89*40
	м
	8,24
	

	232
	Плакат попереджувальний
	шт
	12
	

	233
	Металеві конструкції
	т
	0,036
	

	234
	Металоконструкції індивідуальні
	т
	0,002
	

	235
	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм
	т
	0,0055
	

	236
	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм
	т
	0,06565
	

	237
	Кран шаровий із спусником 20/25 мм
	шт
	5
	

	238
	Рама збірна для холодильної машини
	шт.
	1
	

	239
	Рама збірна тип 1
	шт.
	1
	

	240
	Рама збірна тип 2
	шт.
	1
	

	241
	Рама збірна тип 3
	шт.
	1
	

	242
	Опора тип1
	шт.
	7
	

	243
	Опора тип1*
	шт.
	7
	

	244
	Опора тип2
	шт.
	3
	

	245
	Опора тип3
	шт.
	7
	

	246
	Опора тип4
	шт.
	12
	

	247
	Опора тип4*
	шт.
	2
	

	248
	Опора тип5
	шт.
	18
	

	249
	Опора тип5*
	шт.
	18
	

	250
	Вода
	м3
	23,53331
	

	251
	Розчин пропіленгліколю 40-%
	кг
	2500
	

	252
	Шафа автоматичного управління ЩАТП №1
	шт
	1
	

	253
	Датчик температури води погружний
	шт
	8
	

	254
	Датчик температури води накладний
	шт
	3
	

	255
	Відводи 1,6-225У
	шт
	5
	

	256
	Вимикач автоматичний триполюсний на
струм до 100 А ETIMAT (2135732)
	шт
	1
	

	257
	Секція огорожі дуос 200х50 5/4/5 мм 2,03*2,
50 оц. + стовпчик + ПП
	шт
	11
	

	258
	Пульт дистанційного управління
	шт
	1
	

	259
	Бобишка м20х1,5 мм
	шт
	8
	

	260
	Лак ХВ-784
	т
	0,012
	

	261
	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра
	т
	0,00015
	

	262
	Пісок природний, рядовий
	м3
	0,0684
	

	263
	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в
чушках, марка ПОС40
	т
	0,00006
	

	264
	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина
2 мм, діаметр 50 мм
	1000шт
	0,01
	

	265
	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина
2 мм, діаметр 100 мм
	1000шт
	0,068
	

	266
	Склострічка липка ізоляційна на
полікасиновому компаунді, марка ЛСЕПЛ,
ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19
мм
	кг
	0,3822
	

	267
	Бірка маркувальна
	100шт
	0,5574
	

	268
	Бобишки
	шт
	21
	

	269
	Дюбелі У658, У661
	100шт
	2,9789
	

	270
	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм
	100шт
	0,3243
	

	271
	Кнопка К227
	100шт
	2,148
	

	272
	Стрічка монтажна ЛМ
	100м
	0,54255
	

	273
	Наконечники алюмінієві для опресування 35-
10-8а
	100шт
	0,0612
	

	274
	Наконечники кабельні
	шт
	21
	

	275
	Нитки швейні
	кг
	0,03
	

	276
	Очіс льняний
	т
	0,00033
	

	277
	Патрони Д або К довгі
	100шт
	0,3111
	

	278
	Патрони до пістолета Д-2
	100шт
	0,0132
	

	279
	Перемичка заземлювальна
	шт
	38
	

	280
	Полоски К-404
	100шт
	2,79828
	

	281
	Пряжки К-405
	100шт
	2,79828
	

	282
	Вазелін технічний
	т
	0,00001
	

	283
	Лак електроізолювальний N318
	т
	0,00001
	

	284
	Масло солярне
	т
	0,00002
	

	285
	Пропан-бутанова суміш
	т
	0,00012
	

	286
	Датчик зовнішньої температури (ST-01)
	шт
	1
	

	287
	Захисна гільза 100 мм
	шт
	8
	

	288
	Реле контролю потоку
	шт
	1
	

	289
	Вимикач поплавковий (small5-pvc)
	шт
	1
	

	290
	Манометр ДМ 05-МП-3У 100 -0,6 МПа -1,6
G1/2 ТУ У 33.2-14307481-031:2005
	комплект
	36
	

	291
	Кріплення для трубопроводів [кронштейни,
планки, хомути]
	кг
	150
	

	292
	Термометр BiTh 100/100 0-120C 1/2" акс.
	шт
	12
	

	293
	Антена GSM Aqueduct L=5m
	шт
	1
	

	294
	Кабель напругою до 660в перерізом 5.4мм2
ВВГнг-нд
	1000м
	0,018
	

	295
	Провід електричний, монтажний, ж/з
кольору, переріз ПВ3 1Х6,0 мм2
	1000м
	0,024
	

	296
	Провід контрольний екранований перерізом
5.0,75мм2 МКЕШнг
	1000м
	0,042
	

	297
	Провід контрольний екранований перерізом
2.0,75мм2 МКЕШнг
	1000м
	0,246
	

	298
	Провід контрольний перерізом 4.0,75мм2
ПВСнг-нд
	1000м
	0,152
	

	299
	Провід контрольний перерізом 3.0,75мм2
ПВСнг-нд
	1000м
	0,232
	

	300
	Провід контрольний перерізом 2.0,75мм2
ПВСнг-нд
	1000м
	0,086
	

	301
	Кабель напругою до 660в перерізом 5.
25мм2 ВВГнг
	1000м
	0,111
	

	302
	Трижильний кабель напругою до 660в
перерізом 3.1,5мм2 ВВГнг-нд
	1000м
	0,163
	

	Устаткування
	

	1
	Перетворювач тиску (06G6102)
	шт
	5
	

	2
	Насос циркуляційний для підкачки IMP
PUMPS BWJ 2-3R
	шт
	1
	

	3
	Насос циркуляційний(Роб. точка Q=14,1
м3/год, Н=10,0 м) IMPPUMPSNMT MAX II
65/180 F340
	шт
	1
	

	4
	Насос циркуляційний(Роб. точка Q=8,1
м3/год, Н=13,0 м) IMPPUMPSNMT MAX II
40/180 F220
	шт
	1
	

	5
	Насос циркуляційний(Роб. точка Q=1,8
м3/год, Н=6 м) IMPPUMPSNMT SAN SMART
II U 25/60-180
	шт
	1
	

	6
	Насос циркуляційний
IMPPUMPSNMTSANMINI 15/40-130
	шт
	1
	





