Запрошуємо долучитися до ЗАКУПІВЛІ

Розроблення проєктної документації по об’єкту: «Поточний ремонт приміщення 6 поверху корпусу №15 Державного некомерційного підприємства «Національна дитяча спеціалізована лікарня «Охматдит» МОЗ України» за адресою: м. Київ, вул. В. Чорновола, 28/1». (ДК 021:2015: 71320000-7 — Послуги з інженерного проектування.)

Посилання на закупівлю - https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2026-08-17-000040-a
Очікувана вартість – 297 604 грн., без ПДВ


ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ / ЗАВДАННЯ НА ПРОЄКТУВАННЯ 

на послуги з  виготовлення проєктної документації по об’єкту:

«Поточний ремонт приміщення 6 поверху корпусу №15 Державного некомерційного підприємства «Національна дитяча спеціалізована лікарня «Охматдит» МОЗ України» за адресою: м. Київ, вул. В. Чорновола, 28/1»


Строк виконання робіт становить 90 календарних дня.


	1

	Назва та місцезнаходження об’єкта
	«Поточний ремонт приміщення 6 поверху корпусу №15 Державного некомерційного підприємства «Національна дитяча спеціалізована лікарня «Охматдит» МОЗ України» за адресою: м. Київ, вул. В. Чорновола, 28/1»

	2
	Підстава для проєктування 
	

	3
	Вид будівництва
	Поточний ремонт 

	4
	Дані про замовника 
	Державне некомерційне підприємство «Національна дитяча спеціалізована лікарня «Охматдит» МОЗ України»
Адреса: 01135, м. Київ, вул. В. Чорновола, 28/1
ЄДРПОУ 01994089 
IBAN UA143052990000026002025036942;
UA283052990000026004045036179;
UA453052990000026008025040545.
АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
МФО 305299;
IBAN UA068201720355119150300016859
Банк Державна казначейська служба України в м. Києві,
МФО 820172


	5
	Джерело фінансування
	

	6
	Необхідність розрахунків ефективності інвестицій
	Не потребує

	7
	Дані про генерального
 проєктувальника
	Визначається на підставі особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі» на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178

	8
	Стадійність проєктування з визначенням затверджу вальної стадії
	Не потребує

	9
	Дані про інженерні вишукування 
	

	10
	Дані про особливі умови будівництва (зсуви, осідання ґрунтів)
	Виконання ремонтно-будівельних робіт в будинках, будівлях і спорудах, що експлуатуються, за наявності в приміщенні меблів, устаткування та інших предметів 

	11
	Вихідні дані
	1. ПЛАН на громадський (виробничий) будинок (приміщення) Корпус №15 вулиця (провулок площа) Чорновола Вячеслава буд. №28/1 місто (селище, село) м. Київ Поверх 6 літ. «1А»
2. Технічний паспорт БТІ

	12
	Основні архітектурно-планувальні вимоги і характеристики запроєктованого об’єкту
	     Виконати проєктування поточного ремонту приміщення 6 поверху під приміщення багатоцільового використання корпусу №15 – 123,2 м2 та підсобного приміщення – 6,5 м2 під санвузол з інклюзивнітю з урахуванням:
· ДБН В.2.2-16-2019 «Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади»;
· ДБН В.2.2-3:2018 «Будинки та споруди. Заклади освіти»;
· ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд»; 
· вимог до колірної гами (нейтральні або пастельні тони стін, які не відволікають увагу);
· вимог до інклюзивності (приміщення має бути доступним для маломобільних груп населення (МГН);
· вимог до безпеки та евакуації (приміщення обов'язково оснащується системами пожежної сигналізації, оповіщення та аварійним освітленням тощо);
· вимог до акустики та оздоблення (використання звукопоглинальних матеріалів (акустичні панелі на стінах, акустичні підвісні стелі тощо); 
· вимог до трансформованості (можливість використання мобільних або модульних меблів);
· вимог до огляду (можливість розташування меблів та обладнання з урахуванням правильного кута огляду екрана);
· вимог до вентиляції та кондиціонування (можливість використання потужних систем клімат-контролю);
· вимог до освітлення (можливість поєднання загального, презентаційного та робочого світла з можливістю затемнення (блекаут) для проведення кінопоказів або мультимедійних презентацій);
· вимог до комунікації (можливість підключення великої кількості пристроїв одночасно та достатня кількість розеток на робочих місцях)
· Заміна вікон, опорядження фасадної частини розроблено окремим проєктом на термомодернізацію будівлі.
Даний перелік не є вичерпним, проектна документація повинна бути розроблена з урахуванням вимог всіх ДБН.

	13
	Черговість будівництва
	Без виділення черг і пускових комплексів 

	14
	Клас наслідків 
(відповідальності) та установленого строку експлуатації
	Клас наслідків – не потребує.
Розрахунковий строк експлуатації - 10 років

	15
	Необхідність виконання варіантного проектування, попередніх погоджень, демонстраційних матеріалів
	Не потребує 

	16

	Потужність об'єкту, виробнича програма
	Приміщення корпусу №15 – 123,2 м2 та підсобне приміщення – 6,5 м2

	17
	Вимоги до благоустрою майданчика
	Відповідно до чинного законодавства України

	18
	Вимоги до інженерного захисту територій
	Відповідно до чинного законодавства України

	19
	Вимоги щодо розроблення розділу “Оцінка впливу на навколишнє середовище”
	Відповідно до чинного законодавства України

	20
	Вимоги з енергозбереження та енергоефективності
	Відповідно до чинного законодавства України

	21
	Дані про технології і (або) науково-дослідні роботи, які пропонує застосовувати замовник
	Не потребує

	22
	Вимоги до режиму безпеки та охорони праці
	Відповідно до чинного законодавства України

	23
	Вимоги щодо розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту
	Відповідно до чинного законодавства України

	24
	Вимоги до систем протипожежного захисту об’єкта
	Відповідно до чинного законодавства України

	25
	Вимоги до розроблення спеціальних заходів
	Не потребує

	26
	Необхідність виконання науково-технічного супроводу
	Не потребує

	27
	Вимоги щодо створення умов для безперешкодного доступу маломобільних груп населення
	Відповідно до чинного законодавства України

	28
	Вимоги до проєкту 
	1. Розробити проєктну документацію на об’єкт з урахуванням будівельних норм та стандартів, чинних на дату передання її замовнику.
2. Склад, обсяг та зміст проектної документації виконати відповідно до ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво», «Настанови з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво», «Настанови з визначення вартості будівництва», «Настанови щодо порядку проведення аналізу цін на матеріальні ресурси», Постанови Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2025 р. №1512 «Деякі особливості визначення вартості будівництва в умовах воєнного стану».
3. Попередні проектні рішення потребують погодження з Замовником.
4. Проєктна документація підлягає експертизі в експертній організації відповідно до наступного порядку:
- проєктувальник (Виконавець) подає на експертизу проєктну документацію;
- під час захисту проєктної документації в експертній організації та у разі надання експертною організацією зауважень, перелік зауважень та недоліків з вини Виконавця - Виконавець зобов’язаний за власні кошти і своїми силами усунути недоліки, визначені експертною організацією. Недоліки мають бути усунені Виконавцем протягом терміну, визначеного експертною організацією;
- витрати на проведення експертизи включаються до вартості проєктних робіт в Договірній ціні. 
- експертна організація має бути попередньо погоджена Замовником.
5. Кошторисну  документація  скласти згідно чинних нормативно-правових актів, відповідно до «Настанови з визначення вартості будівництва», «Настанови з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво», «Настанови щодо порядку проведення аналізу цін на матеріальні ресурси», Постанови КМУ від 19.11.2025 р. №1512 та ВИХІДНИХ ДАНИХ для складання інвесторської кошторисної документації /будуть надані в період складання інвесторської кошторисної документації/.




__________________ 
«__»  ____________20__ р.





* У разі, якщо інформація про необхідні технічні характеристики предмета закупівлі  містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, мається на увазі «або еквівалент».
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