ОБГРУНТУВАННЯ 
На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. №710 «Про ефективне використання коштів» (у редакції постанови Кабінету Міністрів від 16 грудня 2020 р. № 1266) надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості. 
	Назва предмета закупівлі
	Запобіжні клапани – код ДК 021:2015 – 42130000-9 - Арматура трубопровідна: крани, вентилі, клапани та подібні пристрої (Запобіжні клапани – код ДК 021:2015 – 42131147-8 - Запобіжні клапани)
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	Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі
	Очікувана вартість предмета закупівлі була визначена на підставі трьох наданих комерційних пропозицій.
Враховуючі вищевикладене очікувана вартість закупівлі з ПДВ складає 385 913 грн., 14 коп. (Триста вісчімдесят п’ять тисяч дев’ятсот тринадцять грвень 14 копійок), очікувана вартість закупівлі без ПДВ складає 321 594 грн., 28 коп. (Триста двадцять одна тисяча п’ятсот дев’яносто чотири тисячі 28 копійок)
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ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ 
на закупівлю по предмету:
Запобіжні клапани – код ДК 021:2015 – 42130000-9 - Арматура трубопровідна: крани, вентилі, клапани та подібні пристрої (Запобіжні клапани – код ДК 021:2015 – 42131147-8 - Запобіжні клапани)

Місце поставки товару: м. Київ, вул. В. Чорновола, 28 /1, ДНП «НДСЛ "Охматдит" МОЗ України 

Технічні, якісні та кількісні вимоги до предмету закупівлі
	[bookmark: _Hlk233729533]№
	Найменування
	Опис
	Од. виміру
	К-сть

	1
	Запобіжний клапан фланцевий H110 / 1.0619 / PN16 / DN65/100
	Тип - СППК-4Р Ду 65/100 
Забезпечення стабільного тиску 5,0–5,5 bar
	шт
	12



Закупівля даного виду товару обґрунтована своїми якісними та технічними характеристиками, які найбільше відповідають вимогам та потребам замовника. Замовником зазначено конкретні торгові марки тільки для орієнтиру, так як вони мають гарну якість та ефективність у використанні.
Вважати зазначені у цих вимогах посилання на конкретну  назву, торгівельну марку чи фірму, патент,  тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника такими, що містять вираз «або еквівалент»

1. Товар повинен бути новим, без зовнішніх пошкоджень, не брудний, не битий, упакований з маркуванням товару. При поставці товару повинна додержуватись цілісність оригінальної упаковки з необхідними реквізитами виробника та уповноваженого представника.
2. Умовою постачання товару є безкоштовна доставка на територію Замовника з перевіркою комплектності, герметичності, стабільності тиску (5,0–5,5 bar), цілісності та відсутності пошкоджень в присутності представників Замовника.
3. Товар повинен бути новим та таким, що не був у використанні, не раніше 2025 року випуску.  
4. Не допускається постачання  відновленого обладнання.
5. Запобіжний  клапан постачається з налаштованим робочим тиском (5,0–5,5 bar з відміткою у паспорті)
6. На момент поставки разом з товаром буде надано паспорт, сертифікат, керівництво про експлуатацію або інший документ виробника.
7. Термін гарантії 12 місяців з моменту придбання
8. Учасник визначає ціну на товар, який він пропонує поставити за договором, з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, а також витрат на страхування, транспортування, завантажування, розвантажування та інших витрат визначених законодавством.
9. Зберігатися та траспортуватися з дотриманням встановлених вимог.
10. У разі пропонування еквіваленту товару, що зазначений в медико-технічних вимогах, учасник подає у табличній формі порівняльну характеристику запропонованого ним товару та товару, що визначений у медико-технічних вимогах, з відомостями щодо відповідності вимогам Замовника, яка підтверджується відповідними документами виробника, що також надаються у складі тендерної пропозиції, із зазначенням назви документа та сторінки/пункту/абзацу, тощо, на якому міститься інформація на підтвердження відповідності.

